Registeradresse SMA | Anzahl zusammenhängender SMA Register | Datentyp SMA | Datenformat SMA | Zugriff SMA | Registeradresse SunSpec | Name SunSpec | Information Model SunSpec | Anzahl zusammenhängender SunSpec Register | Datentyp SunSpec | Skalierungsfaktor-Register SunSpec | Zugriff SunSpec | Einheit | Wertebereich | Default-Wert | Grid Guard | Anlagensteuerobjekt | Parametername bei Speedwire/Webconnect und WLAN | Parametername bei RS485 | Objektname
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 798: Polski (LangPL) 801: ภาษาไทย (LangTH) | 2 | - | - | Sprache der Oberfläche | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Innentemperatur | - | Coolsys.Cab.TmpVal
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Innentemperatur | - | Coolsys.Cab.TmpVal
34109 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Kühlkörpertemperatur | - | Coolsys.Hs1.TmpVal
30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | DC Spannung Eingang | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | DC Spannung Eingang | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | DC Leistung Eingang | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | DC Leistung Eingang | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Automatisch über SMA Protokoll (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Zeitzone | - | DtTm.TmZn
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 1 | - | - | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet | - | DtTm.DlSvIsOn
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Sondereinstellung (Adj) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: PPDS (PPDS) 7504: SI4777-2 (SI4777-2) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7517: CEI 0-21 intern (CEI0-21Int) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: G83/2 (G83/2) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7536: Default (DftEN) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7551: NT_Ley20571 (NT_Ley2057) 7565: ABNT NBR 16149:2013 (ABNT_NBR_16149_2013) 7566: IE-EN50438:2013 (IE-EN50438_2013) 7567: DEWA 2016 intern (DEWA_2016_intern) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | - | - | - | Eingestellte Ländernorm | Cntry | GridGuard.Cntry
41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Setze Ländernorm | CntrySet | GridGuard.CntrySet
40470 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | - |  | - | Status der Inselnetzerkennung | - | GridGuard.Cntry.Aid.Stt
40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz bis 65 Hz | - |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle | FrqCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim
40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 20 ms bis 720000 ms | - |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms
40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz bis 65 Hz | - |  | - | Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle | FrqCtl.hLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim
40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms bis 720000 ms | - |  | - | Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms
40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 45 Hz bis 65 Hz | - |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle | FrqCtl.llLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim
40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 20 ms bis 720000 ms | - |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms
40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 45 Hz bis 60 Hz | - |  | - | Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle | FrqCtl.lLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim
40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms bis 720000 ms | - |  | - | Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms
41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz bis 65 Hz | - |  | - | Obere Frequenz für Wiederzuschaltung | FrqCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax
41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz bis 60 Hz | - |  | - | Untere Frequenz für Wiederzuschaltung | FrqCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin
40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | 44 Hz bis 65 Hz | - |  | - | Nennfrequenz | HzRtg | GridGuard.Cntry.HzRtg
41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 50000 Ω bis 3000000 Ω | - |  | - | Minimaler Isolationswiderstand | Iso.LeakRisMin | GridGuard.Cntry.LeakRisMin
40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V bis 300 V | - |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle | VolCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim
40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms bis 720000 ms | - |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms
40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V bis 295 V | - |  | - | Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle | VolCtl.hLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim
40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms bis 720000 ms | - |  | - | Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms
40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 0 V bis 230 V | - |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle | VolCtl.llLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim
40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms bis 720000 ms | - |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit | VolCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms
40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V bis 230 V | - |  | - | Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle | VolCtl.lLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim
40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms bis 720000 ms | - |  | - | Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit | VolCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms
41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V bis 230 V | - |  | - | Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert | VolCtl.MinEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff
41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 20 ms bis 720000 ms | - |  | - | Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert Auslösezeit | VolCtl.MinEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms
41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 240 V bis 300 V | - |  | - | Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert | VolCtl.MaxEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff
41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 20 ms bis 720000 ms | - |  | - | Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert Auslösezeit | VolCtl.MaxEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms
41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V bis 295 V | - |  | - | Max. Spannung zur Wiederzuschaltung | VolCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax
41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45 V bis 240 V | - |  | - | Min. Spannung zur Wiederzuschaltung | VolCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin
40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V bis 280 V | 230 V |  | - | Netz-Nennspannung | VRtg | GridGuard.Cntry.VRtg
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Netzfrequenz | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | - | - | - | Erregungsart des cos Phi | - | GridMs.TotPFExt
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschiebungsfaktor | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Scheinleistung | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Leistung | Pac | GridMs.TotW
41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | - | - | - | Betriebsart für ausbleibende cos Phi-Vorgabe | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | - | - | - | Fallback cos Phi für ausbleibende cos Phi-Vorgabe | PFCtlCom.Flb | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF
41227 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s bis 86400 s | - | - | - | Timeout für ausbleibende cos Phi-Vorgabe | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | - | - | - | Betriebsart für ausbleibende Blindleistungsregelung | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -50 % bis 50 % | - | - | - | Fallback Blindleistung Q in % von WMax für ausbleibende Blindleistungsregelung | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41221 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s bis 86400 s | - | - | - | Timeout für ausbleibende Blindleistungsregelung | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | - | - | - | Betriebsart für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | - | - | - | Fallback Wirkleistungsbegrenzung P in % von WMax für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung | WCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom
41195 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s bis 86400 s | - | - | - | Timeout für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Zwischenkreisspannung | Inv.DclVol | Inverter.DclVol
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | W | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) | 2 | - |  | Schnellabschaltung | - | Inverter.FstStop
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) | 2 | - |  | Schnellabschaltung | - | Inverter.FstStop
40183 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40287 | ConnPh | 121 | 1 | uint16 | - | RW | - | 325: Phase L1 (phsA) 327: Phase L2 (phsB) 329: Phase L3 (phsC) | 1 | - | - | Phasenzuordnung | Inv.OutPhsSet | Inverter.OutPhs
41017 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s bis 60 s | - |  | - | Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-CrvTms | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.CrvTms
41023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 bis 4 | 4 |  | - | Anzahl zu verwendender Punkte, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-NumPt | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.NumPt
41025 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) | 1 |  | - | X-Achsen-Referenz, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XRef
41027 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) | 1 |  | - | Y-Achsen-Referenz, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YRef
41029 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 bis 150 | - |  | - | X-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal1
41031 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 bis 60 | - |  | - | Y-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal1
41033 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 bis 150 | - |  | - | X-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal2
41035 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 bis 60 | - |  | - | Y-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal2
41037 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 bis 150 | - |  | - | X-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal3
41039 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 bis 60 | - |  | - | Y-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal3
41041 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 bis 150 | - |  | - | X-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal4
41043 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 bis 60 | - |  | - | Y-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal4
41065 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s bis 60 s | - |  | - | Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-CrvTms | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.CrvTms
41071 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 bis 4 | 4 |  | - | Anzahl zu verwendender Punkte, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-NumPt | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.NumPt
41073 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) | 1 |  | - | Eingangseinheit, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XRef
41075 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) | 1 |  | - | Ausgangsreferenz, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YRef
41077 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 bis 150 | - |  | - | X-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal1
41079 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 100 | - |  | - | Y-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal1
41081 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 bis 150 | - |  | - | X-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal2
41083 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 100 | - |  | - | Y-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal2
41085 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 bis 150 | - |  | - | X-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal3
41087 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 100 | - |  | - | Y-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal3
41089 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 bis 150 | - |  | - | X-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal4
41091 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 100 | - |  | - | Y-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal4
41061 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 bis 2 | 2 |  | - | 2. Kennliniennummer, Konfiguration des Kennlinienmodus | UtilCrv2-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg2.CrvNum
41063 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 2 |  | - | 2. Aktivierung der Kennlinie, Konfiguration des Kennlinienmodus | UtilCrv2-CrvEna | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg2.CrvEna
40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | 0 VA bis 5050 VA | - | - | - | Maximale Gerätescheinleistung | Slimit | Inverter.VALim
40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | 0 VA bis 5050 VA | - | - | - | Eingestellte Scheinleistungsgrenze | Smax | Inverter.VAMax
30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1.0 | 1.0 |  | - | Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1.0 | 1.0 |  | - | Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | - |  | - | Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | - |  | - | Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40024 | 1 | U16 | FIX4 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Verschiebungsfaktor durch Anlagensteuerung | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF
40025 | 2 | U32 | TAGLIST | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Erregungsart durch Anlagensteuerung | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt
40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1.0 | 1.0 |  | - | cos Phi des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr
40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | - |  | - | Erregungsart des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFExtStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr
40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1.0 | 1.0 |  | - | cos Phi des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop
40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | - |  | - | Erregungsart des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFExtStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop
40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | - |  | - | Wirkleistung des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-WNomStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop
40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | - |  | - | Wirkleistung des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-WNomStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr
40999 | 2 | S32 | FIX4 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 bis 100 | - | - |  | Sollwert cos(Phi) gemäß EEI-Konvention | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | 80 bis 100 | - | - |  | Sollwert cos(Phi) gemäß EEI-Konvention | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -60 % bis 60 % | 0 % |  | - | Blindleistungssollwert in % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -60 % bis 60 % | 0 % |  | - | Blindleistungssollwert in % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40022 | 1 | S16 | FIX2 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | -60 % bis 60 % | - | - |  | Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | -60 % bis 60 % | - | - |  | Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40015 | 1 | S16 | FIX1 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom
30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 2269: Blindleistung-Kennlinienmodus (CrvMod) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) | - |  | - | Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Aus (Off) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 2269: Blindleistung-Kennlinienmodus (CrvMod) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) | - |  | - | Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 45 Hz bis 65 Hz | - |  | - | Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HzStr | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr
40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 45 Hz bis 65 Hz | - |  | - | Abstand der Rücksetzfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HzStop | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop
40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | % | 1 % bis 10000 % | - |  | - | Wirkleistungsgradient nach Rücksetzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HzStopWGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra
40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | - |  | - | Aktivierung der Schleppzeigerfunktion, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HystEna | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna
40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | 1 % bis 100 % | - |  | - | Wirkleistungsgradient, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-WGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra
40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Aus (Off) 1132: Linearer Gradient der Momentanleistung (WCtlHz) | - |  | - | Betriebsart der Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz P(f) | P-WCtlHzMod | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod
40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 2 |  | - | Aktivierung des Wirkleistungsgradienten | WGraEna | Inverter.WGraEna
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | 0 W bis 5050 W | - | - | - | Maximale Gerätewirkleistung | Plimit | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 5050 W | - | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze | Pmax | Inverter.WMax
40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | 0 W bis 5050 W | - | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze | Pmax | Inverter.WMax
40016 | 1 | S16 | FIX0 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
40023 | 1 | S16 | FIX2 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | - | - |  | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | 0 % bis 100 % | - | - |  | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 5050 W | - |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in W | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 5050 W | - |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in W | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | - |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in % | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | - |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in % | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) | - |  | - | Betriebsart des Einspeisemanagements | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) | - |  | - | Betriebsart des Einspeisemanagements | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Fehlerstrom | Iso.FltA | Isolation.FltA
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Isolationswiderstand | Riso | Isolation.LeakRis
30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Tagesertrag | - | Metering.DyWhOut
30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Tagesertrag | - | Metering.DyWhOut
30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Tagesertrag | - | Metering.DyWhOut
30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Tagesertrag | - | Metering.DyWhOut
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzeinspeisung | - | Metering.GridMs.TotWOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzbezug | - | Metering.GridMs.TotWIn
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Netzeinspeise-Zähler | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Netzbezugs-Zähler | - | Metering.GridMs.TotWhIn
30525 | 4 | U64 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Einspeisezeit | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30543 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Einspeisezeit | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh bis 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Setze Gesamtertrag | Mt.TotkWhSet | Metering.TotkWhOutSet
30521 | 4 | U64 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Betriebszeit | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30541 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Betriebszeit | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
41173 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h bis 440000 h | 0 h | - | - | Setze Gesamte Betriebszeit am Netzanschlusspunkt | Mt.TotTmhSet | Metering.TotOpTmhSet
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Firmware-Version des Hauptprozessors | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Kommunikationsversion | ComRev | Nameplate.ComRev
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: Solar-Wechselrichter (DevClss1) | 1 | - | - | Geräteklasse | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9319: Sunny Boy 3.0 (SB3.0-1AV-40) 9320: Sunny Boy 3.6 (SB3.6-1AV-40) 9321: Sunny Boy 4.0 (SB4.0-1AV-40) 9322: Sunny Boy 5.0 (SB5.0-1AV-40) | 1 | - | - | Gerätetyp | Model,DeviceType | Nameplate.Model
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Softwarepaket | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Seriennummer | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Seriennummer | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) | 3 | - | - | Empfohlene Aktion | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: keine (NoneMsg) | - | - | - | Meldung | - | Operation.Evt.Msg
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: keine (NoneDsc) | - | - | - | Fehlerbehebungsmaßnahme | - | Operation.Evt.Dsc
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Netzzuschaltungen | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 2 | - | - | Netzrelais/-schütz | Op.GriSwStt | Operation.GriSwStt
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Warnung | - | Operation.HealthStt.Wrn
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Fehler | - | Operation.HealthStt.Alm
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) | 2 | - | - | Zustand | Op.Health | Operation.Health
40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) | 1 | - | - | Betriebszustand | Op.OpModSet | Operation.OpMod
30199 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s bis 1600 s | - | - | - | Wartezeit bis Einspeisung | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 500000 W | - | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt | - | PCC.WMax
41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 100 % | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt | - | PCC.WMaxNom
41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 500000 W | 2500 W | - | - | Anlagen-Nennleistung | - | Plnt.DcWRtg
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 3581: Keine Verbindungsgeschwindigkeit gesetzt (ConnSpdNone) | 3 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 3582: Kein Duplexmodus gesetzt (DpxModNone) | 3 | - | - | Duplexmodus von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 1 | - | - | Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp