Адрес на индекс SMA | Брой взаимосвързани SMA индекси | Тип данни SMA | Формат на данните SMA | Достъп SMA | Адрес на индекс SunSpec | Име SunSpec | Информация за модел SunSpec | Брой взаимосвързани SunSpec индекси | Тип данни SunSpec | Мащабен коефициент на индекс SunSpec | Достъп SunSpec | Единица | Диапазон на стойностите | Стойност по подразбиране | Grid Guard | Обект управление на уредбата | Име на параметъра при Speedwire/Webconnect и WLAN | Име на параметъра при RS485 | Име на обекта
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 798: Polski (LangPL) 801: ภาษาไทย (LangTH) | 2 | - | - | Език на основното ниво | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Вътрешна температура | - | Coolsys.Cab.TmpVal
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Вътрешна температура | - | Coolsys.Cab.TmpVal
34109 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Температура на охладителното тяло | - | Coolsys.Hs1.TmpVal
30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC ток вход | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC ток вход | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | DC напрежение вход | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | DC напрежение вход | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | DC мощност вход | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | DC мощност вход | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Автом. чрез SMA протокол (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Часова зона | - | DtTm.TmZn
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Да (Yes) 1130: Не (No) | 1 | - | - | Вкл. автом. настройка превкл. лятно/зимно време | - | DtTm.DlSvIsOn
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Специална настройка (Adj) 306: Автономен режим 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Автономен режим 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: PPDS (PPDS) 7504: (SI4777-2) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7517: CEI 0-21 вътрешно (CEI0-21Int) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: G83/2 (G83/2) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7536: Default (DftEN) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7551: NT_Ley20571 (NT_Ley2057) 7565: ABNT NBR 16149:2013 (ABNT_NBR_16149_2013) 7566: IE-EN50438:2013 (IE-EN50438_2013) 7567: DEWA 2016 intern (DEWA_2016_intern) 16777213: (NaNStt) | - | - | - | Настроен държавен стандарт | Cntry | GridGuard.Cntry
41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Задайте държавен стандарт | CntrySet | GridGuard.CntrySet
40470 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Изкл (Off) 308: Вкл (On) | - |  | - | Статус на идент.автон.мрежа | - | GridGuard.Cntry.Aid.Stt
40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | от 50 Hz до 65 Hz | - |  | - | Среден максимален праг на честотния мониторинг | FrqCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim
40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | от 20 ms до 720000 ms | - |  | - | Време сработване чест.мониторинг среден макс.праг | FrqCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms
40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | от 50 Hz до 65 Hz | - |  | - | Долен максимален праг на честотния мониторинг | FrqCtl.hLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim
40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | от 0 ms до 720000 ms | - |  | - | Време сработване чест.мониторинг долен макс. праг | FrqCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms
40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | от 45 Hz до 65 Hz | - |  | - | Среден минимален праг на честотния мониторинг | FrqCtl.llLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim
40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | от 20 ms до 720000 ms | - |  | - | Време сработване чест.мониторинг среден мин. праг | FrqCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms
40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | от 45 Hz до 60 Hz | - |  | - | Горен минимален праг на честотния мониторинг | FrqCtl.lLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim
40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | от 0 ms до 720000 ms | - |  | - | Време за сработване чест.мониторинг горен мин. праг | FrqCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms
41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | от 50 Hz до 65 Hz | - |  | - | Горна честота за повторно включване | FrqCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax
41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | от 44 Hz до 60 Hz | - |  | - | Долна честота за повторно включване | FrqCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin
40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | от 44 Hz до 65 Hz | - |  | - | Номинална честота | HzRtg | GridGuard.Cntry.HzRtg
41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | от 50000 Ω до 3000000 Ω | - |  | - | Минимално изолационно съпротивление | Iso.LeakRisMin | GridGuard.Cntry.LeakRisMin
40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 100 V до 300 V | - |  | - | Ср. Макс. праг на мониторинга на напрежение | VolCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim
40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | от 0 ms до 720000 ms | - |  | - | Време сраб. мониторинг напреж. среден макс. праг | VolCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms
40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 100 V до 295 V | - |  | - | Долен максимален праг на мониторинга на напрежение | VolCtl.hLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim
40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | от 0 ms до 720000 ms | - |  | - | Време сраб. мониторинг напреж. долен макс. праг | VolCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms
40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 0 V до 230 V | - |  | - | Среден минимален праг на мониторинг на напрежение | VolCtl.llLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim
40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | от 0 ms до 720000 ms | - |  | - | Време сраб. мониторинг напреж. среден мин. праг | VolCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms
40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 45 V до 230 V | - |  | - | Горен минимален праг на мониторинга на напрежение | VolCtl.lLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim
40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | от 0 ms до 720000 ms | - |  | - | Време сраб. мониторинг напреж. горен мин. праг | VolCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms
41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 45 V до 230 V | - |  | - | Контр.на напреж.дол.мин.праг като действит. стойност | VolCtl.MinEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff
41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | от 20 ms до 720000 ms | - |  | - | Контр.на напреж.дол.мин.праг като действ.ст.врем.сраб. | VolCtl.MinEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms
41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 240 V до 300 V | - |  | - | Контр.на напреж.гор.макс.праг като действ. стойност | VolCtl.MaxEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff
41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | от 20 ms до 720000 ms | - |  | - | Контр.на напреж.гор.макс.праг като дейст.ст.врем.сраб. | VolCtl.MaxEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms
41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | от 100 V до 295 V | - |  | - | Макс. напрежение за повторно включване | VolCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax
41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | от 45 V до 240 V | - |  | - | Мин. напрежение за повторно включване | VolCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin
40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | от 100 V до 280 V | 230 V |  | - | Мрежово номинално напрежение | VRtg | GridGuard.Cntry.VRtg
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Мрежово напрежение фаза L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Мрежово напрежение фаза L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Мрежово напрежение фаза L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Мрежов ток фаза L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Мрежов ток фаза L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Мрежов ток фаза L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Мрежова честота | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Превъзбуден (OvExt) 1042: Подвъзбуден (UnExt) | - | - | - | Вид възбуждане на cos Phi | - | GridMs.TotPFExt
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коефициент на изместване | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Привидна мощност | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Реактивна мощност | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Мощност | Pac | GridMs.TotW
41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Запази стойностите (UsStp) 2507: Използване резервна настройка (UsFlb) | - | - | - | Раб.режим за липсващо задание cos Phi | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0,8 до 1 | - | - | - | Резервно cos Phi за липсващо задание cos Phi | PFCtlCom.Flb | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF
41227 | 2 | U32 | Продължителност | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 1 s до 86400 s | - | - | - | Таймаут за липсващо задание cos Phi | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Запази стойностите (UsStp) 2507: Използване резервна настройка (UsFlb) | - | - | - | Раб.режим за липсващо огран.на реакт.мощност | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | oт -50% до 50% | - | - | - | Резервно огран.акт.мощност Q в % WMax за липсващо огран.на реакт.мощност | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41221 | 2 | U32 | Продължителност | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 1 s до 86400 s | - | - | - | Таймаут за липсващо огран.на реакт.мощност | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Запази стойностите (UsStp) 2507: Използване резервна настройка (UsFlb) | - | - | - | Работен режим за липсващо огран.на акт.мощност | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | oт 0% до 100% | - | - | - | Резервно огран.акт.мощност P в % WMax за липсващо огран.на акт.мощност | WCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom
41195 | 2 | U32 | Продължителност | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 1 s до 86400 s | - | - | - | Таймаут режим за липсващо огран.на акт.мощност | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Напрежение на междинна верига | Inv.DclVol | Inverter.DclVol
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | W | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Стоп (Stop) 1467: Старт (Str) | 2 | - |  | Бързо изключване | - | Inverter.FstStop
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Стоп (Stop) 1467: Старт (Str) | 2 | - |  | Бързо изключване | - | Inverter.FstStop
40183 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40287 | ConnPh | 121 | 1 | uint16 | - | RW | - | 325: Фаза L1 (phsA) 327: Фаза L2 (phsB) 329: Фаза L3 (phsC) | 1 | - | - | Подреждане на фазите | Inv.OutPhsSet | Inverter.OutPhs
41017 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 0 s до 60 s | - |  | - | Време настр. х-ка раб т., Конф х-ка мреж.интегр.1 | UtilCrv1-CrvTms | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.CrvTms
41023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 4 до 4 | 4 |  | - | Бр. използ. точки, конф х-ка мреж. интеграция 1 | UtilCrv1-NumPt | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.NumPt
41025 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976: Напрежение в проценти от Un (XRefVNom) | 1 |  | - | Рефер.на X-ос, конф. на х-ка на мреж. интегр. 1 | UtilCrv1-XRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XRef
41027 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Вариация в проценти от Pmax (YRefVarNom) | 1 |  | - | Рефер.на Y-ос, конф. на х-ка на мреж. интегр. 1 | UtilCrv1-YRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YRef
41029 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 50 до 150 | - |  | - | X-стойн. 1, конф. х-ка на мреж. интегр. 1 | UtilCrv1-XVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal1
41031 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от -60 до 60 | - |  | - | Y-стойн. 1, конф. х-ка на мреж. интегр. 1 | UtilCrv1-YVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal1
41033 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 50 до 150 | - |  | - | X-стойн. 2, конф. х-ка на мреж. интегр. 1 | UtilCrv1-XVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal2
41035 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от -60 до 60 | - |  | - | Y-стойн. 2, конф. х-ка мреж. интегр. 1 | UtilCrv1-YVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal2
41037 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 50 до 150 | - |  | - | X-стойн. 3, конф. х-ка на мреж. интегр. 1 | UtilCrv1-XVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal3
41039 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от -60 до 60 | - |  | - | Y-стойн. 3, конф. х-ка мреж. интегр. 1 | UtilCrv1-YVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal3
41041 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 50 до 150 | - |  | - | X-стойн. 4, конф. х-ка мреж. интегр. 1 | UtilCrv1-XVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal4
41043 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от -60 до 60 | - |  | - | Y-стойн. 4, конф. х-ка мреж. интегр. 1 | UtilCrv1-YVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal4
41065 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 0 s до 60 s | - |  | - | Време настр. раб т. х-ка, конф х-ка мреж.интегр.2 | UtilCrv2-CrvTms | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.CrvTms
41071 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 4 до 4 | 4 |  | - | Бр. използ. точки, конф х-ка мреж. интеграция 2 | UtilCrv2-NumPt | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.NumPt
41073 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976: Напрежение в проценти от Un (XRefVNom) | 1 |  | - | Входна единица, конф. х-ка мреж. интеграция 2 | UtilCrv2-XRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XRef
41075 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978: Ватове в проценти от Pmax (YRefWNom) | 1 |  | - | Изх. референция, конф. х-ка мреж. интеграция 2 | UtilCrv2-YRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YRef
41077 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 50 до 150 | - |  | - | X-стойн. 1, конф. х-ка мреж. интегр. 2 | UtilCrv2-XVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal1
41079 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 100 | - |  | - | Y-стойн. 1, конф. х-ка мреж. интегр. 2 | UtilCrv2-YVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal1
41081 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 50 до 150 | - |  | - | X-стойн. 2, конф. х-ка мреж. интегр. 2 | UtilCrv2-XVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal2
41083 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 100 | - |  | - | Y-стойн. 2, конф. х-ка мреж. интегр. 2 | UtilCrv2-YVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal2
41085 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 50 до 150 | - |  | - | X-стойн. 3, конф. х-ка мреж. интегр. 2 | UtilCrv2-XVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal3
41087 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 100 | - |  | - | Y-стойн. 3, конф. х-ка мреж. интегр. 2 | UtilCrv2-YVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal3
41089 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 50 до 150 | - |  | - | X-стойн. 4, конф. х-ка мреж. интегр. 2 | UtilCrv2-XVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal4
41091 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 100 | - |  | - | Y-стойн. 4, конф. х-ка мреж. интегр. 2 | UtilCrv2-YVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal4
41061 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 2 до 2 | 2 |  | - | 2. Номер на характеристика, конфиг.на режим х/ка | UtilCrv2-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg2.CrvNum
41063 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Изкл (Off) 308: Вкл (On) | 2 |  | - | 2. Активиране на х/ката, конфиг.на режим х/ка | UtilCrv2-CrvEna | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg2.CrvEna
40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | от 0 VA до 5050 VA | - | - | - | Максимална привидна мощност на устройството | Slimit | Inverter.VALim
40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | от 0 VA до 5050 VA | - | - | - | Настроена граница на привидна мощност | Smax | Inverter.VAMax
30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0.8 до 1.0 | 1.0 |  | - | Зад.стойн.cosPhi, конфиг. cosPhi, директ.задание | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0.8 до 1.0 | 1.0 |  | - | Зад.стойн.cosPhi, конфиг. cosPhi, директ.задание | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Превъзбуден (OvExt) 1042: Подвъзбуден (UnExt) | - |  | - | Вид възб.cosPhi, конфиг. cosPhi, директ.задание | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Превъзбуден (OvExt) 1042: Подвъзбуден (UnExt) | - |  | - | Вид възб.cosPhi, конфиг. cosPhi, директ.задание | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40024 | 1 | U16 | FIX4 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Коеф. на изместване от управление на уредба | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF
40025 | 2 | U32 | TAGLIST | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Вид възбуждане от управление на уредба | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt
40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0.8 до 1.0 | 1.0 |  | - | cos Phi старт. точка, конфиг.cos Phi(P)-граф.х-ка | PF-PFStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr
40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Превъзбуден (OvExt) 1042: Подвъзбуден (UnExt) | - |  | - | Вид възб.старт. точка, конфиг.cosPhi(P)-граф.х-ка | PF-PFExtStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr
40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0.8 до 1.0 | 1.0 |  | - | cos Phi крайна точка, конфиг.cos Phi(P)-граф.х-ка | PF-PFStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop
40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Превъзбуден (OvExt) 1042: Подвъзбуден (UnExt) | - |  | - | Вид възб.крайна точка, конфиг.cosPhi(P)-граф.х-ка | PF-PFExtStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop
40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | oт 0% до 100% | - |  | - | Акт.мощност крайна точ., конф.cos Phi(P)-граф.х-ка | PF-WNomStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop
40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | oт 0% до 100% | - |  | - | Акт.мощност старт.точ., конф.cos Phi(P)-граф.х-ка | PF-WNomStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr
40999 | 2 | S32 | FIX4 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | от 80 до 100 | - | - |  | Зададена стойност cos(Phi) съгл. концвенцията EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | от 80 до 100 | - | - |  | Зададена стойност cos(Phi) съгл. концвенцията EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | oт -60% до 60% | 0 % |  | - | Зададена стойност на реактивна мощност в % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | oт -60% до 60% | 0 % |  | - | Зададена стойност на реактивна мощност в % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40022 | 1 | S16 | FIX2 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | oт -60% до 60% | - | - |  | Норм.огранич.реакт.мощност чрез управл.на инстал. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | oт -60% до 60% | - | - |  | Норм.огранич.реакт.мощност чрез управл.на инстал. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40015 | 1 | S16 | FIX1 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Норм.огран. реакт. мощност от управл. на уредба | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom
30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Изкл (Off) 1070: Реакт. мощност Q, дир. задаване (VArCnstNom) 1072: Реакт. мощност Q, задаване с управл. на уредба (VArCtlCom) 1074: cos Phi, директно задаване (PFCnst) 1075: cos Phi, задаване чрез управл.уредбата (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-графична характ. (PFCtlW) 2269: Режим на х/ка реакт.мощност (CrvMod) 2270: cos Phi- или Q-задание чрез управл.на с/мата (VArPFCtlCom) | - |  | - | Реж.стат.поддър.напр., конф.стат.поддържане напр. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Изкл (Off) 1070: Реакт. мощност Q, дир. задаване (VArCnstNom) 1072: Реакт. мощност Q, задаване с управл. на уредба (VArCtlCom) 1074: cos Phi, директно задаване (PFCnst) 1075: cos Phi, задаване чрез управл.уредбата (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-графична характ. (PFCtlW) 2269: Режим на х/ка реакт.мощност (CrvMod) 2270: cos Phi- или Q-задание чрез управл.на с/мата (VArPFCtlCom) | - |  | - | Реж.стат.поддър.напр., конф.стат.поддържане напр. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | от 45 Hz до 65 Hz | - |  | - | Разст. на старт. честота до мрежовата честота, конфиг. на линейния градиент на моментната мощност | P-HzStr | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr
40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | от 45 Hz до 65 Hz | - |  | - | Разст. на нулиращата честота до мрежовата честота, конфиг. на лин. градиент на моментната мощност | P-HzStop | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop
40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | % | oт 1% до 10000% | - |  | - | Град акт мощ сл.възст чест, Конф лин град. мом мощ | P-HzStopWGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra
40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Изкл (Off) 308: Вкл (On) | - |  | - | Активиране на функцията на контролна стрелка, конфиг. на линейния градиент на моментната мощност | P-HystEna | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna
40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | oт 1% до 100% | - |  | - | Градиент на активната мощност, конфиг. на линейния градиент на моментната мощност | P-WGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra
40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Изкл (Off) 1132: Линеен градиент (WCtlHz) | - |  | - | Режим редуц.на акт.мощност при свръхчест. P(f) | P-WCtlHzMod | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod
40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Изкл (Off) 308: Вкл (On) | 2 |  | - | Активиране на градиентите на активната мощност | WGraEna | Inverter.WGraEna
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | от 0 W до 5050 W | - | - | - | Максимална активна мощност на устройството | Plimit | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | от 0 W до 5050 W | - | - | - | Зададена граница на активната мощност | Pmax | Inverter.WMax
40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | от 0 W до 5050 W | - | - | - | Зададена граница на активната мощност | Pmax | Inverter.WMax
40016 | 1 | S16 | FIX0 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Норм.огр. на акт. мощност от управл.на уредба | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
40023 | 1 | S16 | FIX2 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | oт 0% до 100% | - | - |  | Норм.огранич.акт.мощност чрез управл.на инстал. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | oт 0% до 100% | - | - |  | Норм.огранич.акт.мощност чрез управл.на инстал. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | от 0 W до 5050 W | - |  | - | Огранич.на акт. мощност P, конфиг.на акт. мощност | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | от 0 W до 5050 W | - |  | - | Огранич.на акт. мощност P, конфиг.на акт. мощност | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | oт 0% до 100% | - |  | - | Огранич.на акт. мощност P, конфиг.на акт. мощност | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | oт 0% до 100% | - |  | - | Огранич.на акт. мощност P, конфиг.на акт. мощност | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Изкл (Off) 1077: Огранич. на акт.мощност P във W (WCnst) 1078: Огр. на акт.мощност P в % Pmax (WCnstNom) 1079: Огр. на активна мощност с управление на уредба (WCtlCom) | - |  | - | Режим на управление на захранването | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Изкл (Off) 1077: Огранич. на акт.мощност P във W (WCnst) 1078: Огр. на акт.мощност P в % Pmax (WCnstNom) 1079: Огр. на активна мощност с управление на уредба (WCtlCom) | - |  | - | Режим на управление на захранването | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Авариен ток | Iso.FltA | Isolation.FltA
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Изолационно съпротивление | Riso | Isolation.LeakRis
30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Дневен добив | - | Metering.DyWhOut
30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Дневен добив | - | Metering.DyWhOut
30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Дневен добив | - | Metering.DyWhOut
30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Дневен добив | - | Metering.DyWhOut
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Подавана към мрежата мощност | - | Metering.GridMs.TotWOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Мощност при работа в мрежа | - | Metering.GridMs.TotWIn
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Състояние на брояча на подаваната в мрежата енергия | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Състояние на брояча на получаваната от мрежата енергия | - | Metering.GridMs.TotWhIn
30525 | 4 | U64 | Продължителност | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Време на захранване | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30543 | 2 | U32 | Продължителност | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Време на захранване | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Общ добив | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Общ добив | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Общ добив | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Общ добив | E-Total | Metering.TotWhOut
41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | от 0 kWh до 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Задайте общ добив | Mt.TotkWhSet | Metering.TotkWhOutSet
30521 | 4 | U64 | Продължителност | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Време на работа | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30541 | 2 | U32 | Продължителност | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Време на работа | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
41173 | 2 | U32 | Продължителност | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | от 0 h до 440000 h | 0 h | - | - | Зад. общото раб. време в мреж. Т. на свързване | Mt.TotTmhSet | Metering.TotOpTmhSet
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 4294967294 | 0 | - | - | Версия фърмуер на главния процесор | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 4294967294 | 0 | - | - | Комуникационна версия | ComRev | Nameplate.ComRev
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: Соларен инвертор (DevClss1) | 1 | - | - | Клас на устройството | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9319: Sunny Boy 3.0 (SB3.0-1AV-40) 9320: Sunny Boy 3.6 (SB3.6-1AV-40) 9321: Sunny Boy 4.0 (SB4.0-1AV-40) 9322: Sunny Boy 5.0 (SB5.0-1AV-40) | 1 | - | - | Тип устройство | Model,DeviceType | Nameplate.Model
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | от 0 до 4294967294 | 0 | - | - | Софтуерен пакет | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 4294967294 | 0 | - | - | Сериен номер | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | от 0 до 4294967294 | 0 | - | - | Сериен номер | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Обърнете се към производителя (PrioA) 337: Обърнете се към инсталатора (PrioC) 338: невалидно (PrioIna) 887: няма (NonePrio) | 3 | - | - | Препоръчвано действие | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: няма (NoneMsg) | - | - | - | Съобщение | - | Operation.Evt.Msg
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: няма (NoneDsc) | - | - | - | Мярка за отстраняване на дефекта | - | Operation.Evt.Dsc
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Брой събития за потребител | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Брой събития за потребител | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Брой събития за инсталатор | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Брой събития за инсталатор | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Брой събития за сервиз | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Брой събития за сервиз | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Текущ номер на събитие за производител | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Брой мрежови свързвания | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Затворено (Cls) 311: Отворено (Opn) 16777213: (NaNStt) | 2 | - | - | Мрежово реле / защита | Op.GriSwStt | Operation.GriSwStt
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | от 0 W до 1 W | 0 W | - | - | Номиналната мощност е в състояние Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | от 0 W до 1 W | 0 W | - | - | Номиналната мощност е в състояние Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | от 0 W до 1 W | 0 W | - | - | Номиналната мощност е в състояние Предупреждение | - | Operation.HealthStt.Wrn
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | от 0 W до 1 W | 0 W | - | - | Номиналната мощност е в състояние Грешка | - | Operation.HealthStt.Alm
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Грешка (Alm) 303: Изкл (Off) 307: Ok (Ok) 455: Предупреждение (Wrn) | 2 | - | - | Състояние | Op.Health | Operation.Health
40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 381: Стоп (Stop) 443: Постоянно напрежение (VolDCConst) | 1 | - | - | Работно състояние | Op.OpModSet | Operation.OpMod
30199 | 2 | U32 | Продължителност | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | от 0 s до 1600 s | - | - | - | Време на изчакване до захранването | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | от 0 W до 500000 W | - | - | - | Настр. граница акт.мощност в мреж.точка свързване | - | PCC.WMax
41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | oт 0% до 100% | 100 % | - | - | Настр. граница акт.мощност в мреж.точка свързване | - | PCC.WMaxNom
41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | от 0 W до 500000 W | 2500 W | - | - | Номинална мощност на уредбата | - | Plnt.DcWRtg
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Грешка (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Предупреждение (Wrn) 1725: Няма връзка (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-състояние на връзката на SMACOM | - | Spdwr.ComSocA.Stt
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 3581: Не е зададена свързваща скорост (ConnSpdNone) | 3 | - | - | Скорост на връзката на SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1726: Полу-дуплекс (HalfDpx) 1727: Дуплекс (FulDpx) 3582: Не е зададен дуплексен режим (DpxModNone) | 3 | - | - | Дуплексен режим на SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Да (Yes) 1130: Не (No) | 1 | - | - | Включено автоматично конфигуриране на Speedwire | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp