Adres rejestru SMA | Liczba powiązanych rejestrów SMA | Typ danych SMA | Format danych SMA | Dostęp SMA | Adres rejestru SunSpec | Nazwa SunSpec | Informacja modelu SunSpec | Liczba powiązanych rejestrów SunSpec | Typ danych SunSpec | Rejestr współczynników skalowania SunSpec | Dostęp SunSpec | Jednostka | Zakres wartości | Wartość domyślna | Grid Guard | Obiekt sterowania instalacją | Nazwa obiektu przy Speedwire/Webconnect i WLAN | Nazwa parametru przy RS485 | Nazwa obiektu
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (Koreański) (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 798: Polski (LangPL) 801: ภาษาไทย (LangTH) | 2 | - | - | Język interfejsu | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Temperatura wnętrza | - | Coolsys.Cab.TmpVal
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura wnętrza | - | Coolsys.Cab.TmpVal
34109 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura radiatora | - | Coolsys.Hs1.TmpVal
30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | Prąd wejście DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | Prąd wejście DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie DC wejście | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie DC wejście | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | Moc wejście DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | Moc wejście DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Automatycznie przez protokół SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Strefa czasowa | - | DtTm.TmZn
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 1 | - | - | Wł. autom. przełączanie czasu letniego i zimowego | - | DtTm.DlSvIsOn
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Ustawienie specjalne (Adj) 306: Praca niezależna 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Praca niezależna 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: PPDS (PPDS) 7504: (SI4777-2) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7517: CEI 0-21 wewnętrzny (CEI0-21Int) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: G83/2 (G83/2) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7536: Default (DftEN) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7551: NT_Ley20571 (NT_Ley2057) 7565: ABNT NBR 16149:2013 (ABNT_NBR_16149_2013) 7566: IE-EN50438:2013 (IE-EN50438_2013) 7567: DEWA 2016 intern (DEWA_2016_intern) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | - | - | - | Ustawiona norma krajowa | Cntry | GridGuard.Cntry
41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Ustaw normę krajową | CntrySet | GridGuard.CntrySet
40470 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | - |  | - | Status rozpoznania sieci wyspowej | - | GridGuard.Cntry.Aid.Stt
40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 65 Hz | - |  | - | Nadzór częstotliwości średni próg maksymalny | FrqCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim
40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 20 ms do 720000 ms | - |  | - | Nadzór częstotl. średni próg maks. czasu aktywacji | FrqCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms
40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 65 Hz | - |  | - | Nadzór częstotliwości dolny próg maksymalny | FrqCtl.hLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim
40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 720000 ms | - |  | - | Nadzór częstotl. dolny próg maks. czasu aktywacji | FrqCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms
40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 45 Hz do 65 Hz | - |  | - | Nadzór częstotliwości średni próg minimalny | FrqCtl.llLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim
40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 20 ms do 720000 ms | - |  | - | Nadzór częstotl. średni próg min. czasu aktywacji | FrqCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms
40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 45 Hz do 60 Hz | - |  | - | Nadzór częstotliwości górny próg minimalny | FrqCtl.lLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim
40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 720000 ms | - |  | - | Nadzór częstotl. górny próg min. czasu aktywacji | FrqCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms
41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 65 Hz | - |  | - | Górna częstotliwość do ponownego włączenia | FrqCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax
41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | - |  | - | Dolna częstotliwość do ponownego włączenia | FrqCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin
40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | 44 Hz do 65 Hz | - |  | - | Częstotliwość znamionowa | HzRtg | GridGuard.Cntry.HzRtg
41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 50000 Ω do 3000000 Ω | - |  | - | Minimalna rezystancja izolacji | Iso.LeakRisMin | GridGuard.Cntry.LeakRisMin
40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V do 300 V | - |  | - | Nadzór napięcia średni próg maksymalny | VolCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim
40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 720000 ms | - |  | - | Nadzór napięcia średni próg maks. czasu aktywacji | VolCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms
40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V do 295 V | - |  | - | Nadzór napięcia dolny próg maksymalny | VolCtl.hLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim
40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 720000 ms | - |  | - | Nadzór napięcia dolny próg maks. czasu aktywacji | VolCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms
40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 0 V do 230 V | - |  | - | Nadzór napięcia średni próg minimalny | VolCtl.llLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim
40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 720000 ms | - |  | - | Nadzór napięcia średni próg min. czasu aktywacji | VolCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms
40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V do 230 V | - |  | - | Nadzór napięcia górny próg minimalny | VolCtl.lLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim
40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 720000 ms | - |  | - | Nadzór napięcia górny próg min. czasu aktywacji | VolCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms
41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V do 230 V | - |  | - | Monitorowanie napięcia dolny próg min. jako wartość skut. | VolCtl.MinEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff
41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 20 ms do 720000 ms | - |  | - | Monitorowanie napięcia dolny próg min.jako wartość skut.czas zadziałania | VolCtl.MinEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms
41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 240 V do 300 V | - |  | - | Monitorowanie napięcia górny próg maks.jako wartość skut. | VolCtl.MaxEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff
41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 20 ms do 720000 ms | - |  | - | Monitorowanie napięcia górny próg maks.jako wartość skut. czas zadział. | VolCtl.MaxEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms
41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V do 295 V | - |  | - | Maks. napięcie do ponownego włączenia | VolCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax
41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45 V do 240 V | - |  | - | Min. napięcie do ponownego włączenia | VolCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin
40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V do 280 V | 230 V |  | - | Znamionowe napięcie sieci | VRtg | GridGuard.Cntry.VRtg
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Częstotliwość sieci | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | - | - | - | Rodzaj wzbudzenia cos phi | - | GridMs.TotPFExt
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Współczynnik przesunięcia | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Moc pozorna | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Moc bierna | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Moc | Pac | GridMs.TotW
41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie ustawień fallback (UsFlb) | - | - | - | Tryb pracy przy braku zadanego cos fi | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 do 1 | - | - | - | Fallback cos fi przy braku zadanego cos fi | PFCtlCom.Flb | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF
41227 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 86400 s | - | - | - | Timeout przy braku zadanego cos fi | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie ustawień fallback (UsFlb) | - | - | - | Tryb pracy przy braku regulacji mocy biernej | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -50% do 50% | - | - | - | Fallback ogr. m.b. Q w % WMax dla br. ogr. m.b. | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41221 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 86400 s | - | - | - | Timout przy braku regulacji mocy biernej | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie ustawień fallback (UsFlb) | - | - | - | Tryb pracy przy braku ograniczania mocy czynnej | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | - | - | - | Fallback ogr. m.cz. P w % WMax dla br. ogr. m.cz. | WCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom
41195 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 86400 s | - | - | - | Timout przy braku ograniczania mocy czynnej | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie w obwodzie pośrednim | Inv.DclVol | Inverter.DclVol
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | W | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Stop (Stop) 1467: Start (Str) | 2 | - |  | Wyłączenie szybkie | - | Inverter.FstStop
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Stop (Stop) 1467: Start (Str) | 2 | - |  | Wyłączenie szybkie | - | Inverter.FstStop
40183 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40287 | ConnPh | 121 | 1 | uint16 | - | RW | - | 325: Faza L1 (phsA) 327: Faza L2 (phsB) 329: Faza L3 (phsC) | 1 | - | - | Przypisanie faz | Inv.OutPhsSet | Inverter.OutPhs
41017 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 60 s | - |  | - | Czas ust.p.pracy char., konf.char.int.sieciowej 1 | UtilCrv1-CrvTms | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.CrvTms
41023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 do 4 | 4 |  | - | Liczba p.do wykorz., konf.char.integracji siec.1 | UtilCrv1-NumPt | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.NumPt
41025 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976: Napięcie w procentach Un (XRefVNom) | 1 |  | - | Odnies.osi X, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XRef
41027 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var w procentach Pmax (YRefVarNom) | 1 |  | - | Odnies.osi Y, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YRef
41029 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 do 150 | - |  | - | Wartość X 1, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal1
41031 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 do 60 | - |  | - | Wartość Y 1, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal1
41033 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 do 150 | - |  | - | Wartość X 2, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal2
41035 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 do 60 | - |  | - | Wartość Y 2, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal2
41037 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 do 150 | - |  | - | Wartość X 3, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal3
41039 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 do 60 | - |  | - | Wartość Y 3, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal3
41041 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 do 150 | - |  | - | Wartość X 4, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal4
41043 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 do 60 | - |  | - | Wartość Y 4, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal4
41065 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 60 s | - |  | - | Czas ust.p.pracy char., konf.char.int.sieciowej 2 | UtilCrv2-CrvTms | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.CrvTms
41071 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 do 4 | 4 |  | - | Liczba p.do wykorz., konf.char.integracji siec.2 | UtilCrv2-NumPt | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.NumPt
41073 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976: Napięcie w procentach Un (XRefVNom) | 1 |  | - | Jedn.wejść., konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XRef
41075 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978: Wat w procentach Pmax (YRefWNom) | 1 |  | - | Ref.wyjść., konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YRef | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YRef
41077 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 do 150 | - |  | - | Wartość X 1, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal1
41079 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 100 | - |  | - | Wartość Y 1, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal1 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal1
41081 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 do 150 | - |  | - | Wartość X 2, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal2
41083 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 100 | - |  | - | Wartość Y 2, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal2 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal2
41085 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 do 150 | - |  | - | Wartość X 3, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal3
41087 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 100 | - |  | - | Wartość Y 3, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal3 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal3
41089 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 do 150 | - |  | - | Wartość X 4, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal4
41091 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 100 | - |  | - | Wartość Y 4, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal4 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal4
41061 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 do 2 | 2 |  | - | 2 Numer charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv2-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg2.CrvNum
41063 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 2 |  | - | 2 Aktywacja charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv2-CrvEna | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg2.CrvEna
40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | 0 VA do 5050 VA | - | - | - | Maksymalna moc pozorna urządzenia | Slimit | Inverter.VALim
40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | 0 VA do 5050 VA | - | - | - | Ustawiona granica mocy pozornej | Smax | Inverter.VAMax
30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 do 1,0 | 1.0 |  | - | Wart.zadana cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 do 1,0 | 1.0 |  | - | Wart.zadana cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | - |  | - | Rodzaj wzbud.cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | - |  | - | Rodzaj wzbud.cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40024 | 1 | U16 | FIX4 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Współczynnik przesunięcia przez sterownik inst. | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF
40025 | 2 | U32 | TAGLIST | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Rodzaj wzbudzenia przez sterownik instalacji | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt
40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 do 1,0 | 1.0 |  | - | cos phi p.pocz., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr
40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | - |  | - | Rodzaj wzb.p.pocz., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFExtStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr
40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 do 1,0 | 1.0 |  | - | cos phi p.końc., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop
40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | - |  | - | Rodzaj wzb.p.końc., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFExtStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop
40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | - |  | - | Moc czynna p.końc., konf.charakt.cos phi (P) | PF-WNomStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop
40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | - |  | - | Moc czynna p.pocz., konf.charakt.cos phi (P) | PF-WNomStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr
40999 | 2 | S32 | FIX4 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 do 100 | - | - |  | Wartość zadana cos(Phi) wg konwencji EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | 80 do 100 | - | - |  | Wartość zadana cos(Phi) wg konwencji EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -60% do 60% | 0 % |  | - | Wart.zad.mocy biernej w % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -60% do 60% | 0 % |  | - | Wart.zad.mocy biernej w % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40022 | 1 | S16 | FIX2 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | -60% do 60% | - | - |  | Znorm.ogran.mocy biernej przez sterownik inst. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | -60% do 60% | - | - |  | Znorm.ogran.mocy biernej przez sterownik inst. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40015 | 1 | S16 | FIX1 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy biernej przez sterownik inst. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom
30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 1070: Moc bierna Q, bezpośrednia wartość zadana (VArCnstNom) 1072: Moc bierna Q, wartość zadana przez sterownik urz. (VArCtlCom) 1074: cos phi, bezp.wartość zadana (PFCnst) 1075: cos phi, wartość zadana przez sterownik urz. (PFCtlCom) 1076: Charakterystyka cos phi (P) (PFCtlW) 2269: Tryb charakt.mocy biernej (CrvMod) 2270: cos phi lub wart.zadana Q przez sterownik urz. (VArPFCtlCom) | - |  | - | Tryb pracy stat.utrzym.nap., konf.stat.utrzym.nap. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Wył. (Off) 1070: Moc bierna Q, bezpośrednia wartość zadana (VArCnstNom) 1072: Moc bierna Q, wartość zadana przez sterownik urz. (VArCtlCom) 1074: cos phi, bezp.wartość zadana (PFCnst) 1075: cos phi, wartość zadana przez sterownik urz. (PFCtlCom) 1076: Charakterystyka cos phi (P) (PFCtlW) 2269: Tryb charakt.mocy biernej (CrvMod) 2270: cos phi lub wart.zadana Q przez sterownik urz. (VArPFCtlCom) | - |  | - | Tryb pracy stat.utrzym.nap., konf.stat.utrzym.nap. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 45 Hz do 65 Hz | - |  | - | Odst.cz.start.od cz.sieci, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HzStr | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr
40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 45 Hz do 65 Hz | - |  | - | Odst.cz.reset.od cz.sieci, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HzStop | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop
40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | % | 1% do 10000% | - |  | - | Gradient mocy czyn. po częstotliwości resetowania, konf.lin.gradientu m.chwil. | P-HzStopWGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra
40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | - |  | - | Aktyw.f.wsk.wleczonego, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HystEna | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna
40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | 1% do 100% | - |  | - | Gradient mocy czyn., konf.lin.gradientu m.chwil. | P-WGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra
40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 1132: Gradient liniowy (WCtlHz) | - |  | - | Tryb pracy red. mocy czynnej przy nadm. częst.P(f) | P-WCtlHzMod | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod
40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 2 |  | - | Aktywacja gradientu mocy czynnej | WGraEna | Inverter.WGraEna
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | 0 W do 5050 W | - | - | - | Maksymalna moc czynna urządzenia | Plimit | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 5050 W | - | - | - | Ustawiona granica mocy czynnej | Pmax | Inverter.WMax
40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | 0 W do 5050 W | - | - | - | Ustawiona granica mocy czynnej | Pmax | Inverter.WMax
40016 | 1 | S16 | FIX0 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
40023 | 1 | S16 | FIX2 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | 0% do 100% | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 5050 W | - |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 5050 W | - |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | - |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | - |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 1077: Ograniczenie mocy czynnej P w W (WCnst) 1078: Ograniczenie mocy czynnej P w % Pmaks. (WCnstNom) 1079: Ograniczenie mocy czynnej P przez sterownik urz. (WCtlCom) | - |  | - | Tryb pracy zarządzania zasilania | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 1077: Ograniczenie mocy czynnej P w W (WCnst) 1078: Ograniczenie mocy czynnej P w % Pmaks. (WCnstNom) 1079: Ograniczenie mocy czynnej P przez sterownik urz. (WCtlCom) | - |  | - | Tryb pracy zarządzania zasilania | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd uszkodzeniowy | Iso.FltA | Isolation.FltA
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Rezystancja izolacji | Riso | Isolation.LeakRis
30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | - | Metering.DyWhOut
30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | - | Metering.DyWhOut
30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | - | Metering.DyWhOut
30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | - | Metering.DyWhOut
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania do sieci | - | Metering.GridMs.TotWOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc poboru z sieci | - | Metering.GridMs.TotWIn
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stan licznika zasilania do sieci | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stan licznika poboru z sieci | - | Metering.GridMs.TotWhIn
30525 | 4 | U64 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas zasilania | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30543 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas zasilania | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total | Metering.TotWhOut
41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | od 0 kWh do 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Ustaw uzysk całkowity | Mt.TotkWhSet | Metering.TotkWhOutSet
30521 | 4 | U64 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas pracy | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30541 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas pracy | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
41173 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h do 440000 h | 0 h | - | - | Ustaw łączny czas pracy w punkcie przyłącza sieci | Mt.TotTmhSet | Metering.TotOpTmhSet
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Wersja firmware procesora głównego | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Wersja komunikacji | ComRev | Nameplate.ComRev
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: Falownik fotowoltaiczny (DevClss1) | 1 | - | - | Klasa urządzenia | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9319: Sunny Boy 3.0 (SB3.0-1AV-40) 9320: Sunny Boy 3.6 (SB3.6-1AV-40) 9321: Sunny Boy 4.0 (SB4.0-1AV-40) 9322: Sunny Boy 5.0 (SB5.0-1AV-40) | 1 | - | - | Typ urządzenia | Model,DeviceType | Nameplate.Model
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Pakiet oprogramowania | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Numer seryjny | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Numer seryjny | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Skontaktować się z producentem (PrioA) 337: Skontaktować się z instalator. (PrioC) 338: niedopuszczalne (PrioIna) 887: brak (NonePrio) | 3 | - | - | Zalecana akcja | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: brak (NoneMsg) | - | - | - | Komunikat | - | Operation.Evt.Msg
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: brak (NoneDsc) | - | - | - | Sposób usuwania zakłóceń | - | Operation.Evt.Dsc
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla użytkownika | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla użytkownika | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla instalatora | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla instalatora | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla serwisu | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla serwisu | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Aktualny numer zdarzenia dla producenta | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba włączeń sieci | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Zamknięty (Cls) 311: Otwarta (Opn) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Przekaźnik/stycznik sieciowy | Op.GriSwStt | Operation.GriSwStt
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 1 W | 0 W | - | - | Moc znamionowa w stanie OK | - | Operation.HealthStt.Ok
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 1 W | 0 W | - | - | Moc znamionowa w stanie OK | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 1 W | 0 W | - | - | Moc znamionowa w stanie ostrzeżenia | - | Operation.HealthStt.Wrn
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 1 W | 0 W | - | - | Moc znamionowa w stanie błędu | - | Operation.HealthStt.Alm
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 303: Wył. (Off) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) | 2 | - | - | Stan | Op.Health | Operation.Health
40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stop (Stop) 443: Napięcie stałe (VolDCConst) | 1 | - | - | Stan pracy | Op.OpModSet | Operation.OpMod
30199 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1600 s | - | - | - | Czas oczekiwania do zasilania | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 500000 W | - | - | - | Ustawione ogran.mocy czynnej na przył.sieciowym | - | PCC.WMax
41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % | - | - | Ustawione ogran.mocy czynnej na przył.sieciowym | - | PCC.WMaxNom
41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 500000 W | 2500 W | - | - | Moc znamionowa urządzenia | - | Plnt.DcWRtg
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Błąd (Alm) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 1725: Brak połączenia (NotConn) | 4 | - | - | Status połączenia Speedwire z SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 3581: Nie ustawiono prędkości połączenia (ConnSpdNone) | 3 | - | - | Szybkość połączenia z SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1726: Półdupleks (HalfDpx) 1727: Dupleks pełny (FulDpx) 3582: Brak ustawionego trybu duplex (DpxModNone) | 3 | - | - | Modus dupleks SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 1 | - | - | Włączona automatyczna konfiguracja Speedwire | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp