Dirección de registro SMA | Cantidad de registros de SMA conectados | Tipo de datos SMA | Formato de datos SMA | Acceso SMA | Dirección de registro SunSpec | Nombre SunSpec | Información modelo SunSpec | Cantidad de registros de SunSpec conectados | Tipo de datos SunSpec | Registro del factor de escalada SunSpec | Acceso SunSpec | Unidad | Rango de valores | Valor predeterminado | Grid Guard | Objeto de control de la instalación | Nombre del parámetro en Speedwire/Webconnect y WLAN | Nombre del parámetro en RS485 | Nombre del objeto
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 a 4294967294 | - | - | - | Paquete de software | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para usuario | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para usuario | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para instalador | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para instalador | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para servicio | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para servicio | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: ninguno (NoneDsc) | 1 | - | - | Medida eliminación de fallos | - | Operation.Evt.Dsc
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Número de evento actual para fabricante | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: ninguno (NoneMsg) | 1 | - | - | Aviso | - | Operation.Evt.Msg
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Contactar fabricante (PrioA) 337: Contactar instalador (PrioC) 338: no válido (PrioIna) 887: ninguno (NonePrio) | 3 | - | - | Acción recomendada | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
30199 | 2 | U32 | Duración | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tiempo hasta inyección | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fallo (Alm) 303: OFF (Off) 307: Ok (Ok) 455: Advertencia (Wrn) | 2 | - | - | Estado | Op.Health | Operation.Health
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia en estado Error | - | Operation.HealthStt.Alm
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia en estado Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia en estado Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia en estado Advertencia | - | Operation.HealthStt.Wrn
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Fabricante | - | Nameplate.Vendor
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Ejecutar (Do) | - | - | - | Reinicio del equipo | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr
40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Sí (Yes) 1130: No (No) | 2 | - | - | Actualizaciones automáticas activo | - | Upd.AutoUpdIsOn
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Idioma de la interfaz | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Sí (Yes) 1130: No (No) | 1 | - | - | Cambio autom. horario de verano/invierno activo | - | DtTm.DlSvIsOn
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC AUTOM)Auto. mediante el prot.SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Huso horario | - | DtTm.TmZn
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Estado conmutación relé de red (GriSwCpy) 1341: Aviso de fallo (FltInd) 1342: Control de ventilador (FanCtl) 1343: Autoconsumo (SelfCsmp) 1349: Control mediante comunicación (ComCtl) 1359: Banco de baterías (BatCha) | 2 | - | - | Modo de funcionamiento del relé multifunción | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Estado conmutación relé de red (GriSwCpy) 1341: Aviso de fallo (FltInd) 1342: Control de ventilador (FanCtl) 1343: Autoconsumo (SelfCsmp) 1349: Control mediante comunicación (ComCtl) 1359: Banco de baterías (BatCha) | 2 | - | - | Modo de funcionamiento del relé multifunción | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: OFF (Off) 308: ON (On) | 1 | - | - | Estado del relé multifunción | - | MltFncSw.Stt
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Velocidad de conexión de SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Half-duplex (HalfDpx) 1727: Full-duplex (FulDpx) | 1 | - | - | Modo duplex de SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Fallo (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Advertencia (Wrn) 1725: Sin conexión (NotConn) | 4 | - | - | Estado de conexión Speedwire de SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt
30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Velocidad de conexión de SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.ConnSpd
30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Half-duplex (HalfDpx) 1727: Full-duplex (FulDpx) | 1 | - | - | Modo duplex de SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.DpxMode
30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fallo (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Advertencia (Wrn) 1725: Sin conexión (NotConn) | 4 | - | - | Estado de conexión Speedwire de SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.Stt
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Sí (Yes) 1130: No (No) | 1 | - | - | Configuración Speedwire automática activada | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temp. exterior | - | Env.TmpVal
34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Temp. exterior | - | Env.TmpVal
34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Temp. exterior | - | Env.TmpVal
34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura exterior máxima medida | - | Env.TmpValMax
34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura del módulo | - | Mdul.TmpVal
34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Temperatura del módulo | - | Mdul.TmpVal
34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Temperatura del módulo | - | Mdul.TmpVal
34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Velocidad del viento | - | Env.HorWSpd
34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Velocidad del viento | - | Env.HorWSpd
34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | Velocidad del viento | - | Env.HorWSpd
34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Irradiación sobre sensor externo | - | Env.ExInsol
31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tensión de red fase L1 | - | Metering.GridMs.PhV.phsA
31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tensión de red fase L2 | - | Metering.GridMs.PhV.phsB
31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tensión de red fase L3 | - | Metering.GridMs.PhV.phsC
31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia inyección a red L1 | - | Metering.GridMs.W.phsA
31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia inyección a red L2 | - | Metering.GridMs.W.phsB
31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia inyección a red L3 | - | Metering.GridMs.W.phsC
31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia toma de la red fase L1 | - | Metering.GridMs.WIn.phsA
31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia toma de la red fase L2 | - | Metering.GridMs.WIn.phsB
31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia toma de la red fase L3 | - | Metering.GridMs.WIn.phsC
31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potencia reactiva inyección a red fase L1 | - | Metering.GridMs.VAr.phsA
31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potencia reactiva inyección a red fase L2 | - | Metering.GridMs.VAr.phsB
31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potencia reactiva inyección a red fase L3 | - | Metering.GridMs.VAr.phsC
31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potencia reactiva inyección a red | - | Metering.GridMs.TotVAr
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia de inyección a la red | - | Metering.GridMs.TotWOut
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Indicación del contador de inyección a la red | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potencia toma | - | Metering.GridMs.TotWIn
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Indicación del contador de toma | - | Metering.GridMs.TotWhIn
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: Contador eléct. SMA (MsSrcMtr) 3547: Inversor (MsSrcDev) | 2 | - | - | Origen de la medic. de ref. para regul. de pot. reactiva/real | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc
41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W a 500000 W | 0 W |  | - | Pot. para continuar tras fallo para modo WCtlCom | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Sí (Yes) 1130: No (No) | 2 | - | - | Control carga bat. mediante comunic. disponible | - | Bat.ChaCtlComAval
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Sí (Yes) 1130: No (No) | 2 | - | - | Control carga bat. mediante comunic. disponible | - | Bat.ChaCtlComAval
40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Reg. pot. real/react. por com. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Especific.potencia activa | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Kuwait, Riad (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Dabi, Mascate (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Estambul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlántico (Canadá) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azores (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Islas de Cabo Verde (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Ereván (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaida (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astaná, Daca (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaos (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrado, Bratisl., Budapest, Liubliana, Praga (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopie, Varsovia, Zagreb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadán, I. Salomón, N. Caledonia (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) América Central (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Pekín, Chongqing, Hong Kong, Urumqi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Línea intern. cambio fecha (Oeste) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) N. York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Cairo (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Ekaterimburgo (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fiyi, Islas Marshall (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kiev, Riga, Sofía, Tallin, Vilna (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tiflis (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublín, Edinburgo, Lisboa, Londres (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Groenlandia (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reikiavik (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Atenas, Bucar., Estambul (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Hawái (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Madrás, Calcuta, Bombay, N. Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jerusalén (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Amán (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seúl (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Atlántico Central (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Beirut (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Rangún (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhoek (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandú (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Terranova (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnoyarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago - ant. (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pacíf. (EE.UU./Can.) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Baja California (México) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Bruselas, Copenh., Madrid, París (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moscú, S. Petersburgo, Volgogrado (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Islas Midway, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Yakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipéi (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nukualofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (Este) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Vladivostok, Magadán (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) África centro-occ. (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Ámsterdam, Berlín, Berna, Roma, Estoc., Viena (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karachi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, P. Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Yakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Hora est. caucásica (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, C. México, Monterrey - nuevo (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlán - nvo (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taskent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulán Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayena (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asunción (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropavlovsk de Kamchatka (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Novosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Huso horario | - | DtTm.TmZn
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Corriente de red fase L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Corriente de red fase L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Corriente de red fase L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Frecuencia de red | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tensión de red fase L1 frente L2 | GridMs.PhV.A2B | GridMs.PhV.phsA2B
30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tensión de red fase L2 frente L3 | GridMs.PhV.B2C | GridMs.PhV.phsB2C
30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tensión de red fase L3 frente L1 | GridMs.PhV.C2A | GridMs.PhV.phsC2A
30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Corriente de red | GridMs.TotA | GridMs.TotA
31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | Factor de desplazamiento EEI | - | GridMs.TotPFEEI
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Factor de desfasaje | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc
30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Tipo de excitación de cos Phi | - | GridMs.TotPFExt
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Potencia aparente | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Potencia reactiva | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Potencia | Pac | GridMs.TotW
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Corriente de defecto | Iso.FltA | Isolation.FltA
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Resistencia de aislamiento | Riso | Isolation.LeakRis
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Temperatura interior | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura interior | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tensión de circuito intermedio | Inv.DclVol | Inverter.DclVol
31407 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Especificación actual de cos phi | Op.Dmd.PFCtl | Operation.Dmd.PFCtl
31409 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sobreexcitado (OvExt) 1042: Subexcitado (UnExt) 16777213: No hay información (NaNStt) | 3 | - | - | Especificación actual de tipo excitación cos phi | Op.Dmd.PFExtCtl | Operation.Dmd.PFExtCtl
31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Especificación actual de potencia reactiva Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31411 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Especificación actual de potencia reactiva Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31405 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Especificación actual limitaciónpotencia activa P | Op.Dmd.WCtl | Operation.Dmd.WCtl
30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Reducción de pot. por temp. (TmpDrt) 884: inactivo (NoneDrt) 1705: Reducción pot. por frecuencia (HzDrt) 3520: Reducción de la potencia por tensión (VDrt) 16777213: No hay información (NaNStt) | 2 | - | - | Reducción de la potencia | Inv.TmpLimStt | Operation.DrtStt
30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Cerrado (Cls) 311: Abierto (Opn) 16777213: No hay información (NaNStt) | 2 | - | - | Relé/contactor de red | Op.GriSwStt | Operation.GriSwStt
40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 295: MPP (Mpp) 381: Parada (Stop) 443: Tensión constante (VolDCConst) 455: Advertencia (Wrn) 1392: Error (Flt) 1393: Esperando tensión FV (WaitPV) 1467: Iniciar (Str) 1469: Apagar (Shtdwn) 1480: Esperar hasta empresa eléctrica distribuidora (WaitUtil) 2119: Reducción de potencia (Drt) 16777213: No hay información (NaNStt) | 6 | - | - | Estado de funcionamiento | - | Operation.OpStt
30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1779: Separado (Dscon) 1780: Red eléctrica pública (PubGri) 1781: Red aislada (IsoGri) 16777213: No hay información (NaNStt) | 1 | - | - | Conexión a red de la instalación | - | Operation.PvGriConn
31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Corriente CC entrada | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
41143 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 855 V | - | - | Límite de tensión para terminar la inyección | Upv-Stop,A.Upv-Stop,B.Upv-Stop,C.Upv-Stop,D.Upv-Stop,E.Upv-Stop,F.Upv-Stop | DcCfg.StopVol
41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s a 4 s | 1 s | - | - | Retardo de arranque entrada | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 940 V | - | - | Tensión mínima entrada | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | Corriente CC entrada | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | Tensión CC entrada | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | Potencia CC entrada | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30525 | 4 | U64 | Duración | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tiempo de inyección | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30543 | 2 | U32 | Duración | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tiempo de inyección | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30521 | 4 | U64 | Duración | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tiempo de funcionamiento | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30541 | 2 | U32 | Duración | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tiempo de funcionamiento | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Rendimiento total | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Rendimiento total | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Rendimiento total | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Rendimiento total | E-Total | Metering.TotWhOut
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de conexiones de red | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Ajuste especial (Adj) 306: Funcionamiento aislado 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Funcionamiento aislado 50 Hz (OFF-Grid50) 1020: Dir. media tensión (Alemania) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7508: JP50 (JP50) 7509: JP60 (JP60) 7572: CEI 0-16 external (CEI0-16ext) 7570: IEEE 1547 (IEEE1547) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 16777213: No hay información (NaNStt) | 11 | - | - | Norma nacional ajustada | Cntry | GridGuard.Cntry
41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh a 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Configurando rendimiento total | Mt.TotkWhSet | Metering.TotkWhOutSet
40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40250 | ARtg | 120 | 1 | uint16 | 40251 | RO | A | 145 A a 151 A | 145 A | - | - | Corriente nominal en todas las fases | ARtg | Nameplate.ARtg
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 4294967294 | 0 | - | - | Versión de firmware del procesador central | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: Inversores fotovoltaicos (DevClss1) | 1 | - | - | Clase de equipo | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9406: SHP 100-20 (SHP 100k-20) 9407: SHP 150-20 (SHP 150k-20) 9408: SHP 125-US-20 (SHP 125k-US-20) 9409: SHP 150-US-20 (SHP 150k-US-20) | 2 | - | - | Tipo de equipo | Model | Nameplate.Model
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 4294967295 | 4294967295 | - | - | Número de serie | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 a 4294967295 | 4294967295 | - | - | Número de serie | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Parada (Stop) 569: Activo (Run) | 2 | - | - | Estado de funcionamiento | Op.OpModSet | Operation.OpMod
41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 150000 W | 100000 W | - | - | Potencia nominal de planta | - | Plnt.DcWRtg
40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz a 66 Hz | 51.5 Hz |  | - | Monitorización de frecuencia umbral máximo medio | FrqCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim
40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms a 1000000 ms | 10000 ms |  | - | Monito. frec. umbral máx. medio tiempo disparo | FrqCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms
40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz a 66 Hz | 50.2 Hz |  | - | Monitorización frecuencia umbral máximo inferior | FrqCtl.hLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim
40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms a 1000000 ms | 200 ms |  | - | Monito. frec. umbral máx. inferior tiempo disparo | FrqCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms
40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz a 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | Monitorización frecuencia umbral mínimo superior | FrqCtl.lLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim
40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms a 300000 ms | 200 ms |  | - | Monito. frec. umbral mín. superior tiempo disparo | FrqCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms
40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz a 60 Hz | 44 Hz |  | - | Monitorización de frecuencia umbral mínimo medio | FrqCtl.llLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim
40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms a 300000 ms | 10000 ms |  | - | Monito. frec. umbral mínimo medio tiempo disparo | FrqCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms
41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz a 66 Hz | 50.05 Hz |  | - | Lím.frecuencia sup.para reconex.dsp.desconex. red | FrqCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax
41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz a 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | Lím.frecuencia inf.para reconex.dsp. desconex. red | FrqCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin
40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | 44 Hz a 66 Hz | 50 Hz |  | - | Frecuencia nominal | HzRtg | GridGuard.Cntry.HzRtg
41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 14000 Ω a 3000000 Ω | 100000 Ω |  | - | Resistencia de aislamiento mínima | Iso.LeakRisMin | GridGuard.Cntry.LeakRisMin
40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 400 V |  | - | Monitorización de tensión umbral máximo superior | VolCtl.Max | GridGuard.Cntry.VolCtl.Max
40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0.1 ms a 5 ms | 0.312 ms |  | - | Monito. tensión umbral máx. sup. tiempo disparo | VolCtl.MaxTmms | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms
41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 280 V |  | - | Monitorización de la tensión, umbral máximo sup. como valor efectivo | VolCtl.MaxEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff
41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 50 ms a 59000 ms | 10000 ms |  | - | Monitorización de la tensión, umbral máximo sup. como valor efectivo, tiempo de disparo | VolCtl.MaxEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms
40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 280 V |  | - | Monitorización de tensión umbral máximo medio | VolCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim
40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 50 ms a 59000 ms | 10000 ms |  | - | Monito. tensión umbral máx. medio tiempo disparo | VolCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms
40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 264.5 V |  | - | Monitorización de tensión umbral máx. inferior | VolCtl.hLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim
40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms a 60000 ms | 200 ms |  | - | Monito. tensión umbral máx. inf. tiempo disparo | VolCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms
40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 184 V |  | - | Monitorización de tensión umbral mínimo superior | VolCtl.lLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim
40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms a 60000 ms | 200 ms |  | - | Monito. tensión umbral mín. sup. tiempo disparo | VolCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms
40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 103.5 V |  | - | Monitorización de tensión umbral mínimo medio | VolCtl.llLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim
40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms a 60000 ms | 10000 ms |  | - | Monito. tensión umbral mín. medio tiempo disparo | VolCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms
41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 103.5 V |  | - | Monitorización de la tensión, umbral mínimo inf. como valor efectivo | VolCtl.MinEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff
41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms a 60000 ms | 10000 ms |  | - | Monitorización de la tensión, umbral mínimo inf. como valor efectivo, tiempo de disparo | VolCtl.MinEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms
41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 103.5 V |  | - | Tensión mín. para reconexión | VolCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin
41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 600 V |  | - | Tensión máx. para reconexión | VolCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax
40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 600 V |  | - | Tensión nominal de red | VRtg | GridGuard.Cntry.VRtg
41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 306: Funcionamiento aislado 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Funcionamiento aislado 50 Hz (OFF-Grid50) 1020: Dir. media tensión (Alemania) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7508: JP50 (JP50) 7509: JP60 (JP60) 7572: CEI 0-16 external (CEI0-16ext) 7570: IEEE 1547 (IEEE1547) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) | 10 |  | - | Configurando norma nacional | CntrySet | GridGuard.CntrySet
41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Mantener valores (UsStp) 2507: Uso de ajuste Reserva (UsFlb) | 1 | - | - | Modo func. para especificar cos phi ausente | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 a 1 | 1 | - | - | Reserva cos phi para especificar cos phi ausente | PFCtlCom.Flb | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF
41227 | 2 | U32 | Duración | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s a 86400 s | 600 s | - | - | Tiempo espera para especificar cos phi ausente | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Mantener valores (UsStp) 2507: Uso de ajuste Reserva (UsFlb) | 1 | - | - | Modo func. p. regulación potencia reactiva aus. | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -50 % a 50 % | 0 % | - | - | Reserva pot. react. Q en % WMáx pot. react. aus. | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41221 | 2 | U32 | Duración | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s a 86400 s | 600 s | - | - | Tº espera p. regulación potencia reactiva ausente | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Mantener valores (UsStp) 2507: Uso de ajuste Reserva (UsFlb) | 1 | - | - | Modo func. p. limitaciónpotencia activa ausente | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 100% | 100 % | - | - | Reserva lim. pot. real P % de WMáx pot. real aus. | WCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom
41195 | 2 | U32 | Duración | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s a 86400 s | 600 s | - | - | Tiempo espera p. limitaciónpotencia activa ausente | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
40244 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40476 | ArGraMod | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1020: Dir. media tensión (Alemania) (MVtgDirective) 1233: SDLWindV (SDLWindV) | 1 |  | - | Estática de la potencia reactiva, configuración del apoyo de red dinámico completo | DGS-ArGraMod | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod
40246 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40477 | ArGraSag | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0 % a 10 % | 0 % |  | - | Gr. K est. corr. react. baja tens. comp. din. red | DGS-ArGraSag | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSag
40248 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40478 | ArGraSwell | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0 % a 10 % | 0 % |  | - | Gr. K est. corr. react. sobretens. comp. din. red | DGS-ArGraSwell | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSwell
40254 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40482 | DbVMax | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0 % a 40 % | 10 % |  | - | Límite superior de la banda muerta de tensión, configuración del apoyo de red dinámico completo | DGS-DbVolNomMax | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax
40252 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40481 | DbVMin | 128 | 1 | int16 | 40488 | RW | % | -40 % a 0 % | -10 % |  | - | Límite inferior de la banda muerta de tensión, configuración del apoyo de red dinámico completo | DGS-DbVolNomMin | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin
40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1264: Apoyo de red dinámico completo (DGSFl) 1265: Apoyo de red dinámico limitado (DGSPa) | 2 |  | - | Modo de funcionamiento del apoyo de red dinámico, configuración del apoyo de red dinámico | DGS-DGSMod | Inverter.DGSModCfg.DGSMod
40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% a 100% | 5 % |  | - | Tensión de histéresis, configuración del apoyo de red dinámico | DGS-HystVolNom | Inverter.DGSModCfg.HystVolNom
40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s a 5 s | 0 s |  | - | Retardo de bloqueo de PWM, configuración del apoyo de red dinámico | DGS-PWMTms | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms
40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0% a 100% | 70 % |  | - | Tensión de bloqueo de PWM, configuración del apoyo de red dinámico | DGS-PWMVolNom | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom
41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40252 | PFRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0.8 a 0.8 | 0.8 | - | - | Cos phi mínimo alcanzable cuadrante 1 | - | Inverter.PFLimQ1
41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40255 | PFRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0.8 a 0.8 | 0.8 | - | - | Cos phi mínimo alcanzable cuadrante 4 | - | Inverter.PFLimQ4
40791 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 60 s a 86400 s | 1800 s |  | - | Tiempo de acción derivada para aviso de error de comunicación | IntvTmsMax | Inverter.PlntCtl.IntvTmsMax
40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | 40289 | RW | V | 140 V a 690 V | 400 V |  | - | Tensión de referencia, control de la planta | VRef | Inverter.PlntCtl.VRef
40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | 40290 | RW | V | -20 V a 20 V | 0 V |  | - | Tensión de desviación de la referencia, control de la planta | VRefOfs | Inverter.PlntCtl.VRefOfs
40895 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s a 1000 s | 10 s |  | - | Crva car, tº aj pto func crva | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40897 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s a 1000 s | 10 s |  | - | Crva car, tº aj pto func crva | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40899 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40551 | RmpPT1Tms | 131 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s a 1000 s | 10 s |  | - | Crva car, tº aj pto func crva | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40262 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 8 | 2 |  | - | Crva car, nº ptos p. crva car | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40264 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 8 | 2 |  | - | Crva car, nº ptos p. crva car | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40266 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40502 | ActPt | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 8 | 2 |  | - | Crva car, nº ptos p. crva car | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40855 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % a 10000 % | 1200 % |  | - | Crva car, rampa desc alcance pto | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40857 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1 % a 10000 % | 1200 % |  | - | Crva car, rampa desc alcance pto | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40859 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40552 | RmpDecTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % a 10000 % | 1200 % |  | - | Crva car, rampa desc alcance pto | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40875 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % a 10000 % | 1200 % |  | - | Crva car, rampa asc alcance pto | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40877 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1 % a 10000 % | 1200 % |  | - | Crva car, rampa asc alcance pto | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40879 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40553 | RmpIncTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % a 10000 % | 1200 % |  | - | Crva car, rampa asc alcance pto | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40957 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Tensión en voltios (XRefV) 1976: Tensión en % de tens.nom. (XRefVNom) 3158: Potencia activa en % de Pmáx (XRefWNom) 3420: Hercios (XRefHz) 3421: Hercios como resta de frecuencia nominal (XRefHzDif) | 3 |  | - | Crva car, referencia ejes X | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40959 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Tensión en voltios (XRefV) 1976: Tensión en % de tens.nom. (XRefVNom) 3158: Potencia activa en % de Pmáx (XRefWNom) 3420: Hercios (XRefHz) 3421: Hercios como resta de frecuencia nominal (XRefHzDif) | 3 |  | - | Crva car, referencia ejes X | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40961 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Tensión en voltios (XRefV) 1976: Tensión en % de tens.nom. (XRefVNom) 3158: Potencia activa en % de Pmáx (XRefWNom) 3420: Hercios (XRefHz) 3421: Hercios como resta de frecuencia nominal (XRefHzDif) | 3 |  | - | Crva car, referencia ejes X | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40977 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | 40566 | RW | - | 1977: Var en porcentaje de Pmáx (YRefVarNom) 1978: Vatios en porcentaje de Pmáx (YRefWNom) 1979: Vatios en % de pot. real congelada (YRefWNomActl) 2272: Cos phi (convención EEI) (YRefEEI) | 2 |  | - | Crva car, referencia ejes Y | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40979 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | 40406 | RW | - | 1977: Var en porcentaje de Pmáx (YRefVarNom) 1978: Vatios en porcentaje de Pmáx (YRefWNom) 1979: Vatios en % de pot. real congelada (YRefWNomActl) 2272: Cos phi (convención EEI) (YRefEEI) | 2 |  | - | Crva car, referencia ejes Y | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40981 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var en porcentaje de Pmáx (YRefVarNom) 1978: Vatios en porcentaje de Pmáx (YRefWNom) 1979: Vatios en % de pot. real congelada (YRefWNomActl) 2272: Cos phi (convención EEI) (YRefEEI) | 2 |  | - | Crva car, referencia ejes Y | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40937 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40559 | ModEna | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: OFF (Off) 308: ON (On) | 1 |  | - | Activación de la curva característica, configuración del modo de curva característica | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40939 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40399 | ModEna | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: OFF (Off) 308: ON (On) | 1 |  | - | Activación de la curva característica, configuración del modo de curva característica | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40941 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40493 | ModEna | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: OFF (Off) 308: ON (On) | 1 |  | - | Activación de la curva característica, configuración del modo de curva característica | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40917 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40558 | ActCrv | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 a 3 | 1 |  | - | Número de curva característica, configuración del modo de curva característica | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40919 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40398 | ActCrv | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 a 3 | 1 |  | - | Número de curva característica, configuración del modo de curva característica | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40921 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40492 | ActCrv | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 a 3 | 1 |  | - | Número de curva característica, configuración del modo de curva característica | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40282 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40284 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40286 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40288 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40290 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40292 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40294 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40296 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40306 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40308 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40310 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40312 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40314 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40316 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40318 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40320 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40330 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40332 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40334 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40336 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40338 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40340 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40342 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40344 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40354 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40356 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40358 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40360 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40362 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40364 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40366 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40368 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40378 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40503 | W1 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40380 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40505 | W2 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40382 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40507 | W3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40384 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40509 | W4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40386 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40511 | W5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40388 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40513 | W6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40390 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40515 | W7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40392 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40517 | W8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 a 1000 | 100 |  | - | Valores X de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40402 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40504 | PF1 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40404 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40506 | PF2 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40406 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40508 | PF3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40408 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40510 | PF4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40410 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40512 | PF5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40412 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40514 | PF6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40414 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40516 | PF7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40416 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40518 | PF8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Valores Y de la curva característica 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | 0 W a 150000 W | 150000 W | - | - | Potencia activa máxima del equipo | Plimit | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 150000 W | 150000 W | - | - | Límite de potencia activa ajustado | Pmax | Inverter.WMax
40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | 0 W a 150000 W | 150000 W | - | - | Límite de potencia activa ajustado | Pmax | Inverter.WMax
40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | - | - | - | - | Potencia aparente máxima del equipo | Slimit | Inverter.VALim
40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | - | - | - | - | Límite de potencia aparente ajustado | Smax | Inverter.VAMax
40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1 % a 50 % | 20 % |  | - | Gradiente de potencia reactiva | VArGra | Inverter.VArGra
41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40245 | VArRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 VAr a 90000 VAr | 90000 VAr | - | - | Potencia react. máx. alcanz. cuadrante 1 | - | Inverter.VArLimQ1
41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40248 | VArRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 VAr a 90000 VAr | 90000 VAr | - | - | Potencia react. máx. alcanz. cuadrante 4 | - | Inverter.VArLimQ4
30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 a 1 | 1 |  | - | Valor nom. cos Phi, conf. Cos Phi, predeterm. dir. | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 a 1 | 1 |  | - | Valor nom. cos Phi, conf. Cos Phi, predeterm. dir. | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sobreexcitado (OvExt) 1042: Subexcitado (UnExt) | 2 |  | - | Tipo excitac. cos Phi, conf. Cos Phi, predet. dir. | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sobreexcitado (OvExt) 1042: Subexcitado (UnExt) | 2 |  | - | Tipo excitac. cos Phi, conf. Cos Phi, predet. dir. | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sobreexcitado (OvExt) 1042: Subexcitado (UnExt) | 2 |  | - | Tipo excit. pun.fin., conf.cur.caract. cos Phi(P) | PF-PFExtStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop
40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sobreexcitado (OvExt) 1042: Subexcitado (UnExt) | 1 |  | - | Tipo excit. pun.ini., conf.cur.caract. cos Phi(P) | PF-PFExtStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr
40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 a 1 | 1 |  | - | cos Phi punto final, conf.cur.caract. cos Phi(P) | PF-PFStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop
40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 a 1 | 1 |  | - | cos Phi punto de ini., conf.cur.caract. cos Phi(P) | PF-PFStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr
40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 100% | 100 % |  | - | Potencia activa pun.fin.,conf.cur.caract. cos Phi(P) | PF-WNomStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop
40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 100% | 0 % |  | - | Potencia activa pun.ini.,conf.cur.caract. cos Phi(P) | PF-WNomStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr
30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % a 100 % | 0 % |  | - | Valor nominal de potencia reactiva en % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % a 100 % | 0 % |  | - | Valor nominal de potencia reactiva en % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % a 10 % | 0 % |  | - | Gradiente de potencia reactiva, configuración de la curva característica de la potencia reactiva/tensión Q(U) | Q-VArGraNom | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom
30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: OFF (Off) 1069: Curva pot. react./tens. Q(U) (VArCtlVol) 1070: Pot. react. Q predeterm. dir. (VArCnstNom) 1072: Pot.react.Q pred. ctrl.planta (VArCtlCom) 1074: cos Phi, predet. directamente (PFCnst) 1075: cos Phi, predet. ctrl.planta (PFCtlCom) 1076: Curva característ. cos Phi(P) (PFCtlW) 2269: Modo curva caract. pot. react. (CrvMod) 2270: Valor predet. cos phi/Q mediante control inst. (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Mo.d.fun.d.mant.d.ten.est.,conf.d.mant.d.ten.est. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: OFF (Off) 1069: Curva pot. react./tens. Q(U) (VArCtlVol) 1070: Pot. react. Q predeterm. dir. (VArCnstNom) 1072: Pot.react.Q pred. ctrl.planta (VArCtlCom) 1074: cos Phi, predet. directamente (PFCnst) 1075: cos Phi, predet. ctrl.planta (PFCtlCom) 1076: Curva característ. cos Phi(P) (PFCtlW) 2269: Modo curva caract. pot. react. (CrvMod) 2270: Valor predet. cos phi/Q mediante control inst. (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Mo.d.fun.d.mant.d.ten.est.,conf.d.mant.d.ten.est. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
30919 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: OFF (Off) 2476: Como mantenimiento de tensión estática (VArModRef) | 1 |  | - | MS mant. est. tens. Q dem., conf. mant. est. tens. | Q-VArModDmd | Inverter.VArModCfg.VArModDmd
40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: OFF (Off) 308: ON (On) | 2 |  | - | Activación de la función de indicador de seguimiento, configuración del gradiente lineal de la potencia momentánea | P-HystEna | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna
40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz a 5 Hz | 0.05 Hz |  | - | Distancia entre la frecuencia de reset y la frecuencia de red, configuración del gradiente lineal de la potencia momentánea | P-HzStop | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop
40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | % | 1 % a 10000 % | 10 % |  | - | Gradiente de potencia activa tras frecuencia de reset, config. de las gradientes lineales de la potencia momentánea | P-HzStopWGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra
40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz a 5 Hz | 0.2 Hz |  | - | Distancia entre la frecuencia de inicio y la frecuencia de red, configuración del gradiente lineal de la potencia momentánea | P-HzStr | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr
40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | 10 % a 130 % | 40 % |  | - | Gradiente de potencia activa, configuración del gradiente lineal de la potencia momentánea | P-WGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra
40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: OFF (Off) 1132: Gradiente lineal (WCtlHz) 3175: Gradiente lineal de lapotencia activa máxima (WCtlHzWMax) | 1 |  | - | Modo de funcionamiento de la reducción de lapotencia activa en caso de sobrefrecuencia P(f) | P-WCtlHzMod | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod
40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | 40294 | RW | % | 1 % a 1000 % | 20 % |  | - | Gradiente de potencia activa | WGra | Inverter.WGra
41201 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40285 | MaxRmpRte | 121 | 1 | uint16 | - | RW | % | 10 % a 10000 % | 10000 % |  | - | Gradiente de potencia real durante inyección a red | WGraMpp | Inverter.WGraMpp
30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 50500 W | 50000 W |  | - | Limitación de la potencia activa P en W | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 50500 W | 50000 W |  | - | Limitación de la potencia activa P en W | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 100% | 100 % |  | - | Limitación de la potencia activa P en % | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 100% | 100 % |  | - | Limitación de la potencia activa P en % | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: OFF (Off) 1077: Limit. de la pot. real P en W (WCnst) 1078: Limit. pot. real P % de Pmáx (WCnstNom) 1079: Lim. pot. real P ctrl.planta (WCtlCom) | 4 |  | - | Modo de funcionamiento de la gestión de la inyección | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: OFF (Off) 1077: Limit. de la pot. real P en W (WCnst) 1078: Limit. pot. real P % de Pmáx (WCnstNom) 1079: Lim. pot. real P ctrl.planta (WCtlCom) | 4 |  | - | Modo de funcionamiento de la gestión de la inyección | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
41173 | 2 | U32 | Duración | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h a 440000 h | 0 h | - | - | Config. tiempo total func. en punto de conexión | Mt.TotTmhSet | Metering.TotOpTmhSet
40809 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 255 | 0 | - | - | Estado modificación componente lógico | CPLD.RevVer | Nameplate.CmpSigProc.Rev
40065 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 4294967294 | 0 | - | - | Versión de firmware del componente lógico | CPLD.swRev | Nameplate.CmpSigProc.SwRev
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 4294967294 | 0 | - | - | Versión de comunicación | ComRev | Nameplate.ComRev
30251 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 87: Fallo de frecuencia de red (EvtAcHz) 302: ------- (None) 2386: Sobretensión (OvVol) 2387: Subtensión (UnVol) 2390: Detección de isla pasiva (PID) 3167: Detección de isla activa (ActIsldDet) 16777213: No hay información (NaNStt) | 2 | - | - | Estado de bloqueo rearranque | ManRstr.LokStt | Operation.RstrLokStt
40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: OFF (Off) 308: ON (On) | 2 |  | - | Activación del gradiente de potencia activa | WGraEna | Inverter.WGraEna
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Parada (Stop) 1467: Iniciar (Str) 1749: Parada completa (FulStop) | - | - |  | Desconexión rápida | - | Inverter.FstStop
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Parada (Stop) 1467: Iniciar (Str) 1749: Parada completa (FulStop) | - | - |  | Desconexión rápida | - | Inverter.FstStop
40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Factor de desplazamiento por control planta | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF
40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Valor nominal cos(Phi) según la convención EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | - | - | - |  | Valor nominal cos(Phi) según la convención EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sobreexcitado (OvExt) 1042: Subexcitado (UnExt) | - | - |  | Tipo excitación modif. por control planta | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt
40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Lim.potenc.reactiva normaliz.control planta | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom
40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Lim. pot. reactiva normaliz. control planta | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | - | - | - |  | Lim. pot. reactiva normaliz. control planta | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Lim. estát. pot. real. por ctrl. planta | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Lim. estát. pot. real. por ctrl. Planta | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | - | - | - |  | Lim. estát. pot. real. por ctrl. Planta | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
30235 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440: Modo de red (ModGri) 1441: Modo de red aislada (ModOffGri) 16777213: No hay información (NaNStt) | 3 | - | - | Estado del modo de reserva | Op.BckOpStt | Operation.BckStt
- | - | - | - | - | 40001 | SID | - | - | uint32 | - | R | - | - | 0x53756e53 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40003 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40004 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 66 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40005 | Mn | - | - | string16 | - | R | - | - | SMA |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40021 | Md | - | - | string16 | - | R | - | - | Solar Inverter |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40071 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 11 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40072 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 13 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40086 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 12 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40087 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 98 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40092 | CfgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40093 | ChgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40094 | Cap | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40096 | Ctl | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40187 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 50 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40192 | A_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40199 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40201 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40203 | Hz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40205 | VA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40207 | VAr_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40209 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40212 | WH_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40218 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40223 | Tmp_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40238 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 120 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40239 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 26 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40242 | WRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40244 | VARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40249 | VArRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40251 | ARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40256 | PFRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40258 | WHRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40260 | AhrRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40262 | MaxChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40264 | MaxDisChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40266 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 121 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40267 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 30 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40288 | WMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40289 | VRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40290 | VRefOfs_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40291 | VMinMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40292 | VAMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40293 | VArMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40294 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40296 | MaxRmpRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40297 | ECPNomHz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40298 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 122 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40299 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 44 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40343 | Ris_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40344 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 123 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40345 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40365 | VArPct_Mod | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40367 | WMaxLimPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40368 | OutPFSet_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -4 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40369 | VArPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40370 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 124 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40371 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40388 | WChaMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40392 | ChaState_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40394 | InBatV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40396 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 126 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40397 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40403 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40404 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40405 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40406 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40407 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40461 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40462 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 127 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40463 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 10 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40470 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40471 | HzStrStop_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40472 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40474 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40475 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 14 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40480 | FilTms | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40487 | ArGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40488 | VRefPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40490 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 131 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40491 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40497 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40498 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40499 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40500 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40501 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40554 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40556 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 132 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40557 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40563 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40564 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40565 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40566 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40567 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40621 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40622 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 160 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40623 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40624 | DCA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40625 | DCV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40626 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40630 | N | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40632 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40652 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40672 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40692 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40712 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40732 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40752 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 129 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40753 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40754 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40755 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40759 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40760 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40761 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40762 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40764 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40813 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40814 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 130 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40815 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40816 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40817 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40821 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40822 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40823 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40824 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40826 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40875 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUSyID Modul | - | Nameplate.SusyId
30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seriennummer | SMA-SN,SN | Nameplate.SerNum
42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43090 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hersteller | - | Nameplate.Vendor
30193 | 2 | U32 | DT | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Systemzeit | - | DtTm.Tm