Registeradresse SMA | Anzahl zusammenhängender SMA Register | Datentyp SMA | Datenformat SMA | Zugriff SMA | Registeradresse SunSpec | Name SunSpec | Information Model SunSpec | Anzahl zusammenhängender SunSpec Register | Datentyp SunSpec | Skalierungsfaktor-Register SunSpec | Zugriff SunSpec | Einheit | Wertebereich | Default-Wert | Grid Guard | Anlagensteuerobjekt | Parametername bei Speedwire/Webconnect und WLAN | Parametername bei RS485 | Objektname
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 bis 4294967294 | - | - | - | Softwarepaket | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: keine (NoneDsc) | 1 | - | - | Fehlerbehebungsmaßnahme | - | Operation.Evt.Dsc
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: keine (NoneMsg) | 1 | - | - | Meldung | - | Operation.Evt.Msg
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) | 3 | - | - | Empfohlene Aktion | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
30199 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Wartezeit bis Einspeisung | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) | 2 | - | - | Zustand | Op.Health | Operation.Health
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Fehler | - | Operation.HealthStt.Alm
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Warnung | - | Operation.HealthStt.Wrn
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Hersteller | - | Nameplate.Vendor
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Ausführen (Do) | - | - | - | Geräteneustart auslösen | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr
40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 2 | - | - | Automatische Updates eingeschaltet | - | Upd.AutoUpdIsOn
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Sprache der Oberfläche | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 1 | - | - | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet | - | DtTm.DlSvIsOn
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Automatisch über SMA Protokoll (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Zeitzone | - | DtTm.TmZn
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) | 2 | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) | 2 | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 1 | - | - | Status des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.Stt
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt
30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.ConnSpd
30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus von SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.DpxMode
30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.Stt
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 1 | - | - | Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Außentemperatur | - | Env.TmpVal
34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Außentemperatur | - | Env.TmpVal
34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Außentemperatur | - | Env.TmpVal
34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Höchste gemessene Außentemperatur | - | Env.TmpValMax
34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Modultemperatur | - | Mdul.TmpVal
34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Modultemperatur | - | Mdul.TmpVal
34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Modultemperatur | - | Mdul.TmpVal
34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Windgeschwindigkeit | - | Env.HorWSpd
34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Windgeschwindigkeit | - | Env.HorWSpd
34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | Windgeschwindigkeit | - | Env.HorWSpd
34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Einstrahlung auf externen Sensor | - | Env.ExInsol
31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 | - | Metering.GridMs.PhV.phsA
31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 | - | Metering.GridMs.PhV.phsB
31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 | - | Metering.GridMs.PhV.phsC
31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzeinspeisung L1 | - | Metering.GridMs.W.phsA
31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzeinspeisung L2 | - | Metering.GridMs.W.phsB
31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzeinspeisung L3 | - | Metering.GridMs.W.phsC
31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzbezug Phase L1 | - | Metering.GridMs.WIn.phsA
31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzbezug Phase L2 | - | Metering.GridMs.WIn.phsB
31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzbezug Phase L3 | - | Metering.GridMs.WIn.phsC
31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung Phase L1 | - | Metering.GridMs.VAr.phsA
31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung Phase L2 | - | Metering.GridMs.VAr.phsB
31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung Phase L3 | - | Metering.GridMs.VAr.phsC
31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung | - | Metering.GridMs.TotVAr
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Einspeisung | - | Metering.GridMs.TotWOut
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Einspeisezähler | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Bezug | - | Metering.GridMs.TotWIn
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Bezugszähler | - | Metering.GridMs.TotWhIn
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Wechselrichter (MsSrcDev) | 2 | - | - | Quelle der Referenzmessung zur Blind-/Wirkleistungsregelung | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc
41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W bis 500000 W | 0 W |  | - | Fallback Leistung für Betriebsart WCtlCom | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 2 | - | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | - | Bat.ChaCtlComAval
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 2 | - | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | - | Bat.ChaCtlComAval
40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Wirkleistungsvorgabe | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Kuwait, Er Riad (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muskat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Istanbul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantik (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azoren (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Kapverdische Inseln (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Eriwan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Dhaka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Salomonen, Neukaledonien (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Zentralamerika (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Internationale Datumsgrenze (Westen) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Kairo (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekaterinburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fidschi, Marshall-Inseln (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kiew, Riga, Sofia, Tallinn, Wilna (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tiflis (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lissabon, London (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Grönland (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Athen, Bukarest (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Hawaii (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Neu-Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jerusalem (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Amman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seoul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Mittelatlantik (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Beirut (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Yangon (Rangun) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhuk (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Neufundland (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pacific (USA, Kanada) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Niederkalifornien (Mexiko) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Brüssel, Kopenhagen, Madrid, Paris (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskau, St. Petersburg, Wolgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Midway-Inseln, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Prätoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipeh (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (Ost) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Wladiwostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) West-Zentralafrika (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karatschi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Kaukasische Normalzeit (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taschkent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulan-Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropawlowsk-Kamtschatski (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Nowosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Zeitzone | - | DtTm.TmZn
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Netzfrequenz | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 gegen L2 | GridMs.PhV.A2B | GridMs.PhV.phsA2B
30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 gegen L3 | GridMs.PhV.B2C | GridMs.PhV.phsB2C
30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 gegen L1 | GridMs.PhV.C2A | GridMs.PhV.phsC2A
30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom | GridMs.TotA | GridMs.TotA
31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | EEI-Verschiebungsfaktor | - | GridMs.TotPFEEI
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschiebungsfaktor | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc
30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Erregungsart des cos Phi | - | GridMs.TotPFExt
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Scheinleistung | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Leistung | Pac | GridMs.TotW
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Fehlerstrom | Iso.FltA | Isolation.FltA
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Isolationswiderstand | Riso | Isolation.LeakRis
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Innentemperatur | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Innentemperatur | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Zwischenkreisspannung | Inv.DclVol | Inverter.DclVol
31407 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aktuelle Vorgabe cos Phi | Op.Dmd.PFCtl | Operation.Dmd.PFCtl
31409 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 3 | - | - | Aktuelle Vorgabe Erregungsart cos Phi | Op.Dmd.PFExtCtl | Operation.Dmd.PFExtCtl
31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Aktuelle Vorgabe Blindleistung Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31411 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Aktuelle Vorgabe Blindleistung Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31405 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Aktuelle Vorgabe Wirkleistungsbegrenzung P | Op.Dmd.WCtl | Operation.Dmd.WCtl
30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) 884: nicht aktiv (NoneDrt) 1705: Abregelung aufgrund Frequenz (HzDrt) 3520: Abregelung aufgrund Spannung (VDrt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 2 | - | - | Leistungsreduzierung | Inv.TmpLimStt | Operation.DrtStt
30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 2 | - | - | Netzrelais/-schütz | Op.GriSwStt | Operation.GriSwStt
40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 455: Warnung (Wrn) 1392: Fehler (Flt) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 1467: Start (Str) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 2119: Abregelung (Drt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 6 | - | - | Betriebsstatus | - | Operation.OpStt
30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 1 | - | - | Netzanbindung der Anlage | - | Operation.PvGriConn
31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
41143 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 855 V | - | - | Grenzspannung zum Beenden der Einspeisung | Upv-Stop,A.Upv-Stop,B.Upv-Stop,C.Upv-Stop,D.Upv-Stop,E.Upv-Stop,F.Upv-Stop | DcCfg.StopVol
41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s bis 4 s | 1 s | - | - | Startverzögerung Eingang | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 940 V | - | - | minimale Spannung Eingang | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | DC Spannung Eingang | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | DC Leistung Eingang | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30525 | 4 | U64 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Einspeisezeit | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30543 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Einspeisezeit | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30521 | 4 | U64 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Betriebszeit | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30541 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Betriebszeit | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Netzzuschaltungen | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Sondereinstellung (Adj) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7508: JP50 (JP50) 7509: JP60 (JP60) 7572: CEI 0-16 external (CEI0-16ext) 7570: IEEE 1547 (IEEE1547) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 11 | - | - | Eingestellte Ländernorm | Cntry | GridGuard.Cntry
41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh bis 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Setze Gesamtertrag | Mt.TotkWhSet | Metering.TotkWhOutSet
40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40250 | ARtg | 120 | 1 | uint16 | 40251 | RO | A | 145 A bis 151 A | 145 A | - | - | Nennstrom über alle Phasen | ARtg | Nameplate.ARtg
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Firmware-Version des Hauptprozessors | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: Solar-Wechselrichter (DevClss1) | 1 | - | - | Geräteklasse | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9406: SHP 100-20 (SHP 100k-20) 9407: SHP 150-20 (SHP 150k-20) 9408: SHP 125-US-20 (SHP 125k-US-20) 9409: SHP 150-US-20 (SHP 150k-US-20) | 2 | - | - | Gerätetyp | Model | Nameplate.Model
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 4294967295 | 4294967295 | - | - | Seriennummer | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 bis 4294967295 | 4294967295 | - | - | Seriennummer | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Stopp (Stop) 569: Eingeschaltet (Run) | 2 | - | - | Betriebszustand | Op.OpModSet | Operation.OpMod
41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 150000 W | 100000 W | - | - | Anlagen-Nennleistung | - | Plnt.DcWRtg
40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz bis 66 Hz | 51.5 Hz |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle | FrqCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim
40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms bis 1000000 ms | 10000 ms |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms
40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz bis 66 Hz | 50.2 Hz |  | - | Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle | FrqCtl.hLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim
40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms bis 1000000 ms | 200 ms |  | - | Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms
40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz bis 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle | FrqCtl.lLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim
40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms bis 300000 ms | 200 ms |  | - | Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms
40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz bis 60 Hz | 44 Hz |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle | FrqCtl.llLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim
40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms bis 300000 ms | 10000 ms |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms
41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz bis 66 Hz | 50.05 Hz |  | - | Obere Frequenz für Wiederzuschaltung | FrqCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax
41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz bis 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | Untere Frequenz für Wiederzuschaltung | FrqCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin
40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | 44 Hz bis 66 Hz | 50 Hz |  | - | Nennfrequenz | HzRtg | GridGuard.Cntry.HzRtg
41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 14000 Ω bis 3000000 Ω | 100000 Ω |  | - | Minimaler Isolationswiderstand | Iso.LeakRisMin | GridGuard.Cntry.LeakRisMin
40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 400 V |  | - | Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle | VolCtl.Max | GridGuard.Cntry.VolCtl.Max
40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0.1 ms bis 5 ms | 0.312 ms |  | - | Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.MaxTmms | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms
41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 280 V |  | - | Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert | VolCtl.MaxEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff
41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 50 ms bis 59000 ms | 10000 ms |  | - | Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert Auslösezeit | VolCtl.MaxEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms
40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 280 V |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle | VolCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim
40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 50 ms bis 59000 ms | 10000 ms |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms
40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 264.5 V |  | - | Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle | VolCtl.hLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim
40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms bis 60000 ms | 200 ms |  | - | Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms
40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 184 V |  | - | Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle | VolCtl.lLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim
40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms bis 60000 ms | 200 ms |  | - | Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit | VolCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms
40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 103.5 V |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle | VolCtl.llLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim
40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms bis 60000 ms | 10000 ms |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit | VolCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms
41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | - | 103.5 V |  | - | Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert | VolCtl.MinEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff
41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms bis 60000 ms | 10000 ms |  | - | Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert Auslösezeit | VolCtl.MinEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms
41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 103.5 V |  | - | Min. Spannung zur Wiederzuschaltung | VolCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin
41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 600 V |  | - | Max. Spannung zur Wiederzuschaltung | VolCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax
40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | - | 600 V |  | - | Netz-Nennspannung | VRtg | GridGuard.Cntry.VRtg
41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7508: JP50 (JP50) 7509: JP60 (JP60) 7572: CEI 0-16 external (CEI0-16ext) 7570: IEEE 1547 (IEEE1547) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) | 10 |  | - | Setze Ländernorm | CntrySet | GridGuard.CntrySet
41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | 1 | - | - | Betriebsart für ausbleibende cos Phi-Vorgabe | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | 1 | - | - | Fallback cos Phi für ausbleibende cos Phi-Vorgabe | PFCtlCom.Flb | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF
41227 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s bis 86400 s | 600 s | - | - | Timeout für ausbleibende cos Phi-Vorgabe | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | 1 | - | - | Betriebsart für ausbleibende Blindleistungsregelung | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -50 % bis 50 % | 0 % | - | - | Fallback Blindleistung Q in % von WMax für ausbleibende Blindleistungsregelung | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41221 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s bis 86400 s | 600 s | - | - | Timeout für ausbleibende Blindleistungsregelung | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | 1 | - | - | Betriebsart für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 100 % | - | - | Fallback Wirkleistungsbegrenzung P in % von WMax für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung | WCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom
41195 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s bis 86400 s | 600 s | - | - | Timeout für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
40244 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40476 | ArGraMod | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1233: SDLWindV (SDLWindV) | 1 |  | - | Blindstromstatik, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung | DGS-ArGraMod | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod
40246 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40477 | ArGraSag | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0 % bis 10 % | 0 % |  | - | Gradient K der Blindstromstatik für Unterpannung bei dynamischer Netzstützung | DGS-ArGraSag | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSag
40248 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40478 | ArGraSwell | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0 % bis 10 % | 0 % |  | - | Gradient K der Blindstromstatik für Überpannung bei dynamischer Netzstützung | DGS-ArGraSwell | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSwell
40254 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40482 | DbVMax | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0 % bis 40 % | 10 % |  | - | Obergrenze Spannungstotband, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung | DGS-DbVolNomMax | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax
40252 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40481 | DbVMin | 128 | 1 | int16 | 40488 | RW | % | -40 % bis 0 % | -10 % |  | - | Untergrenze Spannungstotband, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung | DGS-DbVolNomMin | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin
40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) | 2 |  | - | Betriebsart der dynamischen Netzstützung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | DGS-DGSMod | Inverter.DGSModCfg.DGSMod
40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0 % bis 100 % | 5 % |  | - | Hysteresespannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | DGS-HystVolNom | Inverter.DGSModCfg.HystVolNom
40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s bis 5 s | 0 s |  | - | PWM-Sperrverzögerung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | DGS-PWMTms | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms
40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0 % bis 100 % | 70 % |  | - | PWM-Sperrspannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | DGS-PWMVolNom | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom
41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40252 | PFRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0.8 bis 0.8 | 0.8 | - | - | Minimal erreichbarer cos(Phi) Quadrant 1 | - | Inverter.PFLimQ1
41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40255 | PFRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0.8 bis 0.8 | 0.8 | - | - | Minimal erreichbarer cos(Phi) Quadrant 4 | - | Inverter.PFLimQ4
40791 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 60 s bis 86400 s | 1800 s |  | - | Timeout für Kommunikationsfehlermeldung | IntvTmsMax | Inverter.PlntCtl.IntvTmsMax
40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | 40289 | RW | V | 140 V bis 690 V | 400 V |  | - | Referenzspannung | VRef | Inverter.PlntCtl.VRef
40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | 40290 | RW | V | -20 V bis 20 V | 0 V |  | - | Referenzkorrekturspannung | VRefOfs | Inverter.PlntCtl.VRefOfs
40895 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s bis 1000 s | 10 s |  | - | Kennlinie, Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40897 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s bis 1000 s | 10 s |  | - | Kennlinie, Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40899 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40551 | RmpPT1Tms | 131 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s bis 1000 s | 10 s |  | - | Kennlinie, Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40262 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 bis 8 | 2 |  | - | Kennlinie, Anzahl der zu verwendenden Punkte der Kennlinie | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40264 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 bis 8 | 2 |  | - | Kennlinie, Anzahl der zu verwendenden Punkte der Kennlinie | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40266 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40502 | ActPt | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 bis 8 | 2 |  | - | Kennlinie, Anzahl der zu verwendenden Punkte der Kennlinie | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40855 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % bis 10000 % | 1200 % |  | - | Kennlinie, Absenkungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40857 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1 % bis 10000 % | 1200 % |  | - | Kennlinie, Absenkungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40859 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40552 | RmpDecTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % bis 10000 % | 1200 % |  | - | Kennlinie, Absenkungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40875 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % bis 10000 % | 1200 % |  | - | Kennlinie, Steigerungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40877 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1 % bis 10000 % | 1200 % |  | - | Kennlinie, Steigerungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40879 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40553 | RmpIncTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % bis 10000 % | 1200 % |  | - | Kennlinie, Steigerungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40957 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 3158: Wirkleistung in Prozent von Pmax (XRefWNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz als Differenz zur Nennfrequenz (XRefHzDif) | 3 |  | - | Kennlinie X-Achsen Referenz | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40959 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 3158: Wirkleistung in Prozent von Pmax (XRefWNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz als Differenz zur Nennfrequenz (XRefHzDif) | 3 |  | - | Kennlinie X-Achsen Referenz | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40961 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 3158: Wirkleistung in Prozent von Pmax (XRefWNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz als Differenz zur Nennfrequenz (XRefHzDif) | 3 |  | - | Kennlinie X-Achsen Referenz | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40977 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | 40566 | RW | - | 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2272: cos Phi (EEI Konvention) (YRefEEI) | 2 |  | - | Kennlinie Y-Achsen Referenz | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40979 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | 40406 | RW | - | 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2272: cos Phi (EEI Konvention) (YRefEEI) | 2 |  | - | Kennlinie Y-Achsen Referenz | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40981 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2272: cos Phi (EEI Konvention) (YRefEEI) | 2 |  | - | Kennlinie Y-Achsen Referenz | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40937 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40559 | ModEna | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 1 |  | - | Aktivierung der Kennlinie, Konfiguration des Kennlinienmodus | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40939 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40399 | ModEna | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 1 |  | - | Aktivierung der Kennlinie, Konfiguration des Kennlinienmodus | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40941 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40493 | ModEna | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 1 |  | - | Aktivierung der Kennlinie, Konfiguration des Kennlinienmodus | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40917 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40558 | ActCrv | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 bis 3 | 1 |  | - | Kennliniennummer, Konfiguration des Kennlinienmodus | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40919 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40398 | ActCrv | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 bis 3 | 1 |  | - | Kennliniennummer, Konfiguration des Kennlinienmodus | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40921 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40492 | ActCrv | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 bis 3 | 1 |  | - | Kennliniennummer, Konfiguration des Kennlinienmodus | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40282 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40284 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40286 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40288 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40290 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40292 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40294 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40296 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40306 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40308 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40310 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40312 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40314 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40316 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40318 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40320 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40330 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40332 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40334 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40336 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40338 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40340 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40342 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40344 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40354 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40356 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40358 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40360 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40362 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40364 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40366 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40368 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40378 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40503 | W1 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40380 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40505 | W2 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40382 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40507 | W3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40384 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40509 | W4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40386 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40511 | W5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40388 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40513 | W6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40390 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40515 | W7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40392 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40517 | W8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -1000 bis 1000 | 100 |  | - | X-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40402 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40504 | PF1 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40404 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40506 | PF2 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40406 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40508 | PF3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40408 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40510 | PF4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40410 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40512 | PF5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40412 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40514 | PF6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40414 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40516 | PF7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40416 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40518 | PF8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Werte der Kennlinie 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | 0 W bis 150000 W | 150000 W | - | - | Maximale Gerätewirkleistung | Plimit | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 150000 W | 150000 W | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze | Pmax | Inverter.WMax
40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | 0 W bis 150000 W | 150000 W | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze | Pmax | Inverter.WMax
40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | - | - | - | - | Maximale Gerätescheinleistung | Slimit | Inverter.VALim
40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | - | - | - | - | Eingestellte Scheinleistungsgrenze | Smax | Inverter.VAMax
40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1 % bis 50 % | 20 % |  | - | Blindleistungsgradient | VArGra | Inverter.VArGra
41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40245 | VArRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 VAr bis 90000 VAr | 90000 VAr | - | - | Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 1 | - | Inverter.VArLimQ1
41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40248 | VArRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 VAr bis 90000 VAr | 90000 VAr | - | - | Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 4 | - | Inverter.VArLimQ4
30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | 2 |  | - | Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | 2 |  | - | Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | 2 |  | - | Erregungsart des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFExtStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop
40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | 1 |  | - | Erregungsart des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFExtStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr
40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | cos Phi des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop
40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | cos Phi des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr
40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 100 % |  | - | Wirkleistung des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-WNomStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop
40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 0 % |  | - | Wirkleistung des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-WNomStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr
30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % bis 100 % | 0 % |  | - | Blindleistungssollwert in % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % bis 100 % | 0 % |  | - | Blindleistungssollwert in % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 10 % | 0 % |  | - | Blindleistungsgradient, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) | Q-VArGraNom | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom
30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung, Konstante Vorgabe in % (VArCnstNom) 1072: Blindleistung, Dynamische Vorgabe (VArCtlCom) 1074: Cos Phi, Konstante Vorgabe (PFCnst) 1075: Cos Phi, Dynamische Vorgabe (PFCtlCom) 1076: Cos Phi-/Wirkleistungskennlinie Cos Phi(P) (PFCtlW) 2269: Blindleistung-Kennlinienmodus (CrvMod) 2270: Cos Phi- oder Blindleistung, Dynamische Vorgabe (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung, Konstante Vorgabe in % (VArCnstNom) 1072: Blindleistung, Dynamische Vorgabe (VArCtlCom) 1074: Cos Phi, Konstante Vorgabe (PFCnst) 1075: Cos Phi, Dynamische Vorgabe (PFCtlCom) 1076: Cos Phi-/Wirkleistungskennlinie Cos Phi(P) (PFCtlW) 2269: Blindleistung-Kennlinienmodus (CrvMod) 2270: Cos Phi- oder Blindleistung, Dynamische Vorgabe (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
30919 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) | 1 |  | - | Betriebsart der statischen Spannungshaltung bei Q on Demand, Konfiguration der statischen Spannungshaltung | Q-VArModDmd | Inverter.VArModCfg.VArModDmd
40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 2 |  | - | Aktivierung der Schleppzeigerfunktion, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HystEna | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna
40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz bis 5 Hz | 0.05 Hz |  | - | Abstand der Rücksetzfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HzStop | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop
40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | % | 1 % bis 10000 % | 10 % |  | - | Wirkleistungsgradient nach Rücksetzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HzStopWGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra
40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz bis 5 Hz | 0.2 Hz |  | - | Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HzStr | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr
40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | 10 % bis 130 % | 40 % |  | - | Wirkleistungsgradient, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-WGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra
40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Aus (Off) 1132: Linearer Gradient der Momentanleistung (WCtlHz) 3175: Linearer Gradient der maximalen Wirkleistung (WCtlHzWMax) | 1 |  | - | Betriebsart der Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz P(f) | P-WCtlHzMod | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod
40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | 40294 | RW | % | 1 % bis 1000 % | 20 % |  | - | Wirkleistungsgradient | WGra | Inverter.WGra
41201 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40285 | MaxRmpRte | 121 | 1 | uint16 | - | RW | % | 10 % bis 10000 % | 10000 % |  | - | Wirkleistungsgradient für Einstrahlungs-/Windstärkenänderung in % pro Minute von Wmax | WGraMpp | Inverter.WGraMpp
30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 50500 W | 50000 W |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in W | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 50500 W | 50000 W |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in W | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 100 % |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in % | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 100 % |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in % | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) | 4 |  | - | Betriebsart des Einspeisemanagements | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) | 4 |  | - | Betriebsart des Einspeisemanagements | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
41173 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h bis 440000 h | 0 h | - | - | Setze Gesamte Betriebszeit am Netzanschlusspunkt | Mt.TotTmhSet | Metering.TotOpTmhSet
40809 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 255 | 0 | - | - | Umbaustand der Logikkomponente | CPLD.RevVer | Nameplate.CmpSigProc.Rev
40065 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Firmware-Version der Logikkomponente | CPLD.swRev | Nameplate.CmpSigProc.SwRev
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Kommunikationsversion | ComRev | Nameplate.ComRev
30251 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 87: Netzfrequenzstörung (EvtAcHz) 302: ------- (None) 2386: Überspannung (OvVol) 2387: Unterspannung (UnVol) 2390: Passive Island Detection (PID) 3167: Active Island Detection (ActIsldDet) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 2 | - | - | Status der Wiederanlaufsperre | ManRstr.LokStt | Operation.RstrLokStt
40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 2 |  | - | Aktivierung des Wirkleistungsgradienten | WGraEna | Inverter.WGraEna
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) | - | - |  | Schnellabschaltung | - | Inverter.FstStop
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) | - | - |  | Schnellabschaltung | - | Inverter.FstStop
40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Verschiebungsfaktor durch Anlagensteuerung | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF
40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Sollwert cos(Phi) gemäß EEI-Konvention | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | - | - | - |  | Sollwert cos(Phi) gemäß EEI-Konvention | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | - | - |  | Erregungsart durch Anlagensteuerung | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt
40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normierte Blindleistungsvorgabe durch Anlagensteuerung | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom
40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | - | - | - |  | Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | - | - | - |  | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
30235 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440: Netzbetrieb (ModGri) 1441: Inselnetzbetrieb (ModOffGri) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 3 | - | - | Status des Backup-Modus | Op.BckOpStt | Operation.BckStt
- | - | - | - | - | 40001 | SID | - | - | uint32 | - | R | - | - | 0x53756e53 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40003 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40004 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 66 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40005 | Mn | - | - | string16 | - | R | - | - | SMA |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40021 | Md | - | - | string16 | - | R | - | - | Solar Inverter |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40071 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 11 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40072 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 13 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40086 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 12 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40087 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 98 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40092 | CfgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40093 | ChgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40094 | Cap | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40096 | Ctl | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40187 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 50 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40192 | A_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40199 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40201 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40203 | Hz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40205 | VA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40207 | VAr_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40209 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40212 | WH_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40218 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40223 | Tmp_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40238 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 120 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40239 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 26 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40242 | WRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40244 | VARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40249 | VArRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40251 | ARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40256 | PFRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40258 | WHRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40260 | AhrRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40262 | MaxChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40264 | MaxDisChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40266 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 121 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40267 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 30 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40288 | WMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40289 | VRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40290 | VRefOfs_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40291 | VMinMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40292 | VAMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40293 | VArMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40294 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40296 | MaxRmpRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40297 | ECPNomHz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40298 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 122 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40299 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 44 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40343 | Ris_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40344 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 123 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40345 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40365 | VArPct_Mod | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40367 | WMaxLimPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40368 | OutPFSet_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -4 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40369 | VArPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40370 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 124 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40371 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40388 | WChaMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40392 | ChaState_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40394 | InBatV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40396 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 126 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40397 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40403 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40404 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40405 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40406 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40407 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40461 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40462 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 127 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40463 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 10 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40470 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40471 | HzStrStop_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40472 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40474 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40475 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 14 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40480 | FilTms | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40487 | ArGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40488 | VRefPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40490 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 131 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40491 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40497 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40498 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40499 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40500 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40501 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40554 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40556 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 132 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40557 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40563 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40564 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40565 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40566 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40567 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40621 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40622 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 160 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40623 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40624 | DCA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40625 | DCV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40626 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40630 | N | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40632 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40652 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40672 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40692 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40712 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40732 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40752 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 129 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40753 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40754 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40755 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40759 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40760 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40761 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40762 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40764 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40813 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40814 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 130 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40815 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40816 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40817 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40821 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40822 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40823 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40824 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40826 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | 40875 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | - | -
30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUSyID Modul | - | Nameplate.SusyId
30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seriennummer | SMA-SN,SN | Nameplate.SerNum
42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43090 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hersteller | - | Nameplate.Vendor
30193 | 2 | U32 | DT | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Systemzeit | - | DtTm.Tm