Registeradres SMA | Aantal samenhangende SMA-registers | Datatype SMA | Dataformaat SMA | Toegang SMA | Registeradres SunPec | Naam SunSpec | Informatiemodel SunSpec | Aantal samenhangende SunSpec-registers | Datatype SunSpec | Schaalfactor-register SunSpec | Toegang SunSpec | Eenheid | Waardenbereik | Standaardwaarde | Grid Guard | Installatiebesturingsobject | Naam parameter bij Speedwire/Webconnect en WLAN | Naam parameter bij RS485 | Objectnaam
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 tot 4294967294 | - | - | - | Softwarepakket | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor gebruiker | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor gebruiker | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: Geen (NoneDsc) | 1 | - | - | Foutherstellingsmaatregel | - | Operation.Evt.Dsc
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Huidig gebeurtenisnummer voor producent | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: Geen (NoneMsg) | 1 | - | - | Melding | - | Operation.Evt.Msg
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Contact opnemen met producent (PrioA) 337: Contact opnem. m. installateur (PrioC) 338: Ongeldig (PrioIna) 887: Geen (NonePrio) | 3 | - | - | Aanbevolen actie | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
30199 | 2 | U32 | Duur | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Herinschakeltijd | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fout (Alm) 303: Uit (Off) 307: OK (Ok) 455: Waarschuwing (Wrn) | 2 | - | - | Status | Op.Health | Operation.Health
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nominaal vermogen in toestand Fout | - | Operation.HealthStt.Alm
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nominaal vermogen in toestand OK | - | Operation.HealthStt.Ok
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nominaal vermogen in toestand OK | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nominaal vermogen in toestand Waarschuwing | - | Operation.HealthStt.Wrn
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Producent | - | Nameplate.Vendor
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Uitvoeren (Do) | - | - | - | Herstart apparaat activeren | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr
40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nee (No) | 2 | - | - | Automatische updates actief | - | Upd.AutoUpdIsOn
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Taal van interface | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nee (No) | 1 | - | - | Automatische omschakeling zomer/wintertijd actief | - | DtTm.DlSvIsOn
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Autom. via protocolo SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Tijdzone | - | DtTm.TmZn
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Schakeltoestand netrelais (GriSwCpy) 1341: Storingsmelding (FltInd) 1342: Ventilatorbesturing (FanCtl) 1343: Eigen verbruik (SelfCsmp) 1349: Sturing via communicatie (ComCtl) 1359: Batterijbank (BatCha) | 2 | - | - | Bedrijfsmodus van het multifunctionele relais | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Schakeltoestand netrelais (GriSwCpy) 1341: Storingsmelding (FltInd) 1342: Ventilatorbesturing (FanCtl) 1343: Eigen verbruik (SelfCsmp) 1349: Sturing via communicatie (ComCtl) 1359: Batterijbank (BatCha) | 2 | - | - | Bedrijfsmodus van het multifunctionele relais | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Uit (Off) 308: Aan (On) | 1 | - | - | Status van het multifunctionele relais | - | MltFncSw.Stt
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindingssnelheid van SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Halfduplex (HalfDpx) 1727: Volledig duplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus van SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Fout (Alm) 307: OK (Ok) 455: Waarschuwing (Wrn) 1725: Geen verbinding (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-verbindingsstatus van SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt
30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindingssnelheid van SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.ConnSpd
30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Halfduplex (HalfDpx) 1727: Volledig duplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus van SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.DpxMode
30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fout (Alm) 307: OK (Ok) 455: Waarschuwing (Wrn) 1725: Geen verbinding (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-verbindingsstatus van SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.Stt
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nee (No) | 1 | - | - | Automatische Speedwire-configuratie ingeschakeld | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Buitentemperatuur | - | Env.TmpVal
34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Buitentemperatuur | - | Env.TmpVal
34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Buitentemperatuur | - | Env.TmpVal
34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Hoogst gemeten buitentemperatuur | - | Env.TmpValMax
34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Moduletemperatuur | - | Mdul.TmpVal
34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Moduletemperatuur | - | Mdul.TmpVal
34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Moduletemperatuur | - | Mdul.TmpVal
34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Windsnelheid | - | Env.HorWSpd
34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Windsnelheid | - | Env.HorWSpd
34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | Windsnelheid | - | Env.HorWSpd
34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Instraling op externe sensor | - | Env.ExInsol
31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netspanning fase L1 | - | Metering.GridMs.PhV.phsA
31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netspanning fase L2 | - | Metering.GridMs.PhV.phsB
31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netspanning fase L3 | - | Metering.GridMs.PhV.phsC
31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netvoeding L1 | - | Metering.GridMs.W.phsA
31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netvoeding L2 | - | Metering.GridMs.W.phsB
31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netvoeding L3 | - | Metering.GridMs.W.phsC
31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netbetrekking fase L1 | - | Metering.GridMs.WIn.phsA
31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netbetrekking fase L2 | - | Metering.GridMs.WIn.phsB
31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netbetrekking fase L3 | - | Metering.GridMs.WIn.phsC
31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen netvoeding fase L1 | - | Metering.GridMs.VAr.phsA
31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen netvoeding fase L2 | - | Metering.GridMs.VAr.phsB
31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen netvoeding fase L3 | - | Metering.GridMs.VAr.phsC
31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen netvoeding | - | Metering.GridMs.TotVAr
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netvoeding | - | Metering.GridMs.TotWOut
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Tellerstand netvoedingsteller | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen referentie | - | Metering.GridMs.TotWIn
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Tellerstand referentieteller | - | Metering.GridMs.TotWhIn
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Omvormer (MsSrcDev) | 2 | - | - | Bron referentiemeting vr regeling blind-/werk. vermogen | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc
41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W tot 500000 W | 0 W |  | - | Fallback vermogen voor bedrijfsmodus WCtlCom | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nee (No) | 2 | - | - | Besturing van acculading via communicatie beschikbaar | - | Bat.ChaCtlComAval
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nee (No) | 2 | - | - | Besturing van acculading via communicatie beschikbaar | - | Bat.ChaCtlComAval
40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Eff-+blindverm.reg. via commu. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Ingesteld rendement | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kaboel (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Koeweit, Er Riade (TmZn+0300Koeweit) 9503: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdade, Istambul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantische Oceaan (Canadá) (TmZn-0400Atlantische Oceaan) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Camberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Bakoe (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azoren (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Kaapverdië (TmZn-0100Kaapverdië) 9512: (UTC+04:00) Jerevan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Dhaka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrado, Bratislava, Boedapest, Ljubljana, Praag (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadan, Salomonseilanden, Nieuw Caledonië (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Midden-Amerika (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Internationale datumgrens (westen) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Caïro (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekaterinenburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fiji, Marshalleilanden (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Wilna (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tiflis (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lissabon, Londen (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Groenland (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavik (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Athene, Boekarest, Istanboel (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Hawaiï (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New-Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jeruzalem (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Amman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seoul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Mid-Atlant. Rug (TmZn-0200Mid-Atlantische Rug) 9546: (UTC+02:00) Beiroet (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Yangon (Rangoon) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhoek (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Kathmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Newfoundland (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago - oud (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Grote Oceaan (VS, Canada) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Neder-Californië (Mexico) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskou, St. Petersburg, Wolgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Midway-eilanden, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipei (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (oost) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Vladivostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) West-Centr.-Afrika (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karatschi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakoetsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Kaukasus standaardtijd (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Mexico-Stad, Monterrey - nieuw (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - nieuw (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Tasjkent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulan-Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asunción (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropawlowsk-Kamtschatski (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Nowosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Tijdzone | - | DtTm.TmZn
41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s tot 4 s | 1 s | - | - | Startvertraging ingang | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s tot 4 s | 1 s | - | - | Startvertraging ingang | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V tot 500 V | 175 V | - | - | minimale spanning ingang | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V tot 500 V | 175 V | - | - | minimale spanning ingang | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC-stroom ingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC-stroom ingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC-stroom ingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC-stroom ingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | DC-spanning ingang | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | DC-spanning ingang | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | DC-vermogen ingang | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | DC-vermogen ingang | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Netfrequentie | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Schijnbaar vermogen | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Vermogen | Pac | GridMs.TotW
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netstroom fase L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netstroom fase L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netstroom fase L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netspanning fase L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netspanning fase L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netspanning fase L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC
30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netspanning fase L1 tegen L2 | GridMs.PhV.A2B | GridMs.PhV.phsA2B
30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netspanning fase L2 tegen L3 | GridMs.PhV.B2C | GridMs.PhV.phsB2C
30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Netspanning fase L3 tegen L1 | GridMs.PhV.C2A | GridMs.PhV.phsC2A
30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen L1 | GridMs.W.phsA | GridMs.W.phsA
30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen L2 | GridMs.W.phsB | GridMs.W.phsB
30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen L3 | GridMs.W.phsC | GridMs.W.phsC
30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Schijnbaar vermogen L1 | GridMs.VA.phsA | GridMs.VA.phsA
30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Schijnbaar vermogen L2 | GridMs.VA.phsB | GridMs.VA.phsB
30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Schijnbaar vermogen L3 | GridMs.VA.phsC | GridMs.VA.phsC
30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen L1 | GridMs.VAr.phsA | GridMs.VAr.phsA
30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen L2 | GridMs.VAr.phsB | GridMs.VAr.phsB
30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen L3 | GridMs.VAr.phsC | GridMs.VAr.phsC
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschuivingsfactor | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc
31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | EEI-verschuivingsfactor | - | GridMs.TotPFEEI
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Aardlekstroom | Iso.FltA | Isolation.FltA
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Isolatieweerstand | Riso | Isolation.LeakRis
30521 | 4 | U64 | Duur | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Bedrijfsduur | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30541 | 2 | U32 | Duur | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Bedrijfsduur | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
41173 | 2 | U32 | Duur | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h tot 440000 h | 0 h | - | - | Totale bedrijfsduur bij netaansluitpunt instellen | Mt.TotTmhSet | Metering.TotOpTmhSet
30525 | 4 | U64 | Duur | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Voedingstijd | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30543 | 2 | U32 | Duur | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Voedingstijd | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Totale opbrengst | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Totale opbrengst | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Totale opbrengst | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Totale opbrengst | E-Total | Metering.TotWhOut
41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh tot 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Totale opbrengst instellen | Mt.TotkWhSet | Metering.TotkWhOutSet
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 tot 4294967294 | 0 | - | - | Communicatieversie | ComRev | Nameplate.ComRev
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 tot 4294967295 | 4294967295 | - | - | Serienummer | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 tot 4294967295 | 4294967295 | - | - | Serienummer | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: PV-omvormers (DevClss1) | 1 | - | - | Apparaatklasse | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9366: STP3.0-3AV-40 (STP3.0-3AV-40) 9344: SUNNY TRIPOWER 4.0 (STP4.0-3AV-40) 9345: SUNNY TRIPOWER 5.0 (STP5.0-3AV-40) 9346: SUNNY TRIPOWER 6.0 (STP6.0-3AV-40) | 1 | - | - | Apparaattype | Model | Nameplate.Model
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 tot 4294967294 | 0 | - | - | Firmwareversie van de hoofdprocessor | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stop (Stop) 443: Constante spanning (VolDCConst) 455: Waarschuwing (Wrn) 1392: Fout (Flt) 1393: Wacht op PV-spanning (WaitPV) 1467: Start (Str) 1469: Uitschakelen (Shtdwn) 1480: Wacht op energieleverancier (WaitUtil) 2119: Afregeling (Drt) 16777213: (NaNStt) | 6 | - | - | Bedrijfsstatus | - | Operation.OpStt
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal netdoorverbindingen | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Gesloten (Cls) 311: Open (Opn) 16777213: (NaNStt) | 2 | - | - | Netrelais/-beveiliging | Op.GriSwStt | Operation.GriSwStt
40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stop (Stop) 443: Constante spanning (VolDCConst) | 1 | - | - | Bedrijfstoestand | Op.OpModSet | Operation.OpMod
30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Afregeling op temperatuurbasis (TmpDrt) 884: Niet actief (NoneDrt) 1705: Afgeregeld op grond van frequ. (HzDrt) 3520: Afregeling op grond van spanning (VDrt) 16777213: (NaNStt) | 2 | - | - | Vermogensreductie | Inv.TmpLimStt | Operation.DrtStt
31405 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Actuele voorinstelling begrenz. werk. vermogen P | Op.Dmd.WCtl | Operation.Dmd.WCtl
31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Actuele voorinstelling blindvermogen Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31411 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Actuele voorinstelling blindvermogen Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31407 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Actuele voorinstelling cos phi | Op.Dmd.PFCtl | Operation.Dmd.PFCtl
31409 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Overgeëxciteerd (OvExt) 1042: Ondergeëxciteerd (UnExt) 16777213: (NaNStt) | 3 | - | - | Actuele voorinstelling excitatietype cos phi | Op.Dmd.PFExtCtl | Operation.Dmd.PFExtCtl
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Speciale instelling (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Stand-alone modus 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Stand-alone modus 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: PPDS (PPDS) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7517: CEI 0-21 intern (CEI0-21Int) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: G83/2 (G83/2) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7538: SI4777_HS131_13 (SI4777_HS131_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7569: TOR D4 2016 (TOR_D4_2016) 16777213: (NaNStt) | 20 | - | - | Ingestelde landnorm | Cntry | GridGuard.Cntry
41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Stand-alone modus 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Stand-alone modus 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: PPDS (PPDS) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7517: CEI 0-21 intern (CEI0-21Int) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: G83/2 (G83/2) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7538: SI4777_HS131_13 (SI4777_HS131_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7569: TOR D4 2016 (TOR_D4_2016) | - |  | - | Landnorm instellen | CntrySet | GridGuard.CntrySet
40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V tot 280 V | 230 V |  | - | Nominale spanning net | VRtg | GridGuard.Cntry.VRtg
40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | 44 Hz tot 65 Hz | 50 Hz |  | - | Nominale frequentie | HzRtg | GridGuard.Cntry.HzRtg
41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 20000 Ω tot 3000000 Ω | 200000 Ω |  | - | Minimale isolatieweerstand | Iso.LeakRisMin | GridGuard.Cntry.LeakRisMin
40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 300 V tot 420 V | 420 V |  | - | Spanningsbewaking hoogste maximaaldrempel | VolCtl.Max | GridGuard.Cntry.VolCtl.Max
40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0.1 ms tot 5.0 ms | 0.312 ms |  | - | Spanningsbew. hoogste max.drempel uitschakeltijd | VolCtl.MaxTmms | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms
40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V tot 310.5 V | 280 V |  | - | Spanningsbewaking middelste maximaaldrempel | VolCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim
40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms tot 60000 ms | 160 ms |  | - | Spanningsbew. midd. max.drempel uitschakeltijd | VolCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms
40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V tot 280 V | 262.2 V |  | - | Spanningsbewaking laagste maximaaldrempel | VolCtl.hLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim
40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms tot 60000 ms | 1000 ms |  | - | Spanningsbew. laagste max.drempel uitschakeltijd | VolCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms
40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45.0 V tot 230.0 V | 184 V |  | - | Spanningsbewaking hoogste minimaaldrempel | VolCtl.lLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim
40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms tot 60000 ms | 2000 ms |  | - | Spanningsbew. hoogste min.drempel uitschakeltijd | VolCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms
40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45.0 V tot 230.0 V | 45 V |  | - | Spanningsbewaking middelste minimaaldrempel | VolCtl.llLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim
40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms tot 10000 ms | 200 ms |  | - | Spanningsbew. midd. min.drempel uitschakeltijd | VolCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms
41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45.0 V tot 240.0 V | 45 V |  | - | Min. spanning voor herverbinden | VolCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin
41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100.0 V tot 280.0 V | 280 V |  | - | Max. spanning voor herverbinden | VolCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax
40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50.0 Hz tot 65.0 Hz | 65 Hz |  | - | Frequentiebewaking middelste maximaaldrempel | FrqCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim
40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms tot 10000 ms | 10000 ms |  | - | Freq.bew. middelste max.drempel uitschakeltijd | FrqCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms
40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50.0 Hz tot 65.0 Hz | 60.5 Hz |  | - | Frequentiebewaking laagste maximaaldrempel | FrqCtl.hLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim
40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms tot 90000 ms | 160 ms |  | - | Frequentiebew. laagste max.drempel uitschakeltijd | FrqCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms
40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44.0 Hz tot 60.0 Hz | 47.5 Hz |  | - | Frequentiebewaking hoogste minimaaldrempel | FrqCtl.lLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim
40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms tot 300000 ms | 160 ms |  | - | Freq.bew. hoogste min.drempel uitschakeltijd | FrqCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms
40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44.0 Hz tot 60.0 Hz | 44 Hz |  | - | Frequentiebewaking middelste minimaaldrempel | FrqCtl.llLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim
40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms tot 300000 ms | 160 ms |  | - | Freq.bew. middelste min.drempel uitschakeltijd | FrqCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms
41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44.0 Hz tot 60.0 Hz | 44 Hz |  | - | Ondergrens freq. voor verbinden na netscheiding | FrqCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin
41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50.0 Hz tot 65.0 Hz | 65 Hz |  | - | Bovengrens freq. voor verbinden na netscheiding | FrqCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax
30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tussenkringspanning | Inv.DclVol | Inverter.DclVol
40244 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40476 | ArGraMod | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1020: Middenspanningsrichtlijn (Duitsland) (MVtgDirective) 1233: SDLWindV (SDLWindV) | 1 |  | - | Statische blindstroom, configuratie van de volledige dynamische netondersteuning | DGS-ArGraMod | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod
40246 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40477 | ArGraSag | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0 % tot 10 % | 0 % |  | - | Grad. K blindstr.stat.onderspann.dyn.netonderst. | DGS-ArGraSag | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSag
40248 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40478 | ArGraSwell | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0 % tot 10 % | 0 % |  | - | Grad. K blindstr.stat.overspann.dyn.netonderst. | DGS-ArGraSwell | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSwell
40254 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40482 | DbVMax | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0 % tot 40 % | 10 % |  | - | Bovengrens dode spanningszone, configuratie van de volledige dynamische netondersteuning | DGS-DbVolNomMax | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax
40252 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40481 | DbVMin | 128 | 1 | int16 | 40488 | RW | % | -40 % tot 0 % | -10 % |  | - | Ondergrens dode spanningszone, configuratie van de volledige dynamische netondersteuning | DGS-DbVolNomMin | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin
40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1264: Volled. dyn. netondersteuning (DGSFl) 1265: Beperkte dyn. netondersteuning (DGSPa) | 2 |  | - | Bedrijfsmodus van de dynamische netondersteuning, configuratie van de dynamische netondersteuning | DGS-DGSMod | Inverter.DGSModCfg.DGSMod
40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0 % tot 100 % | 5 % |  | - | Hysteresisspanning, configuratie van de dynamische netondersteuning | DGS-HystVolNom | Inverter.DGSModCfg.HystVolNom
40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0 % tot 100 % | 70 % |  | - | PWM-sperspanning, configuratie van de dynamische netondersteuning | DGS-PWMVolNom | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom
40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s tot 5 s | 0 s |  | - | PWM-spervertraging, configuratie van de dynamische netondersteuning | DGS-PWMTms | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms
40791 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 60 s tot 86400 s | 1800 s |  | - | Timeout voor communicatiefoutmelding | IntvTmsMax | Inverter.PlntCtl.IntvTmsMax
40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | 40289 | RW | V | 80 V tot 245 V | 230 V |  | - | Referentiespanning, installatiebesturing | VRef | Inverter.PlntCtl.VRef
40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | 40290 | RW | V | -20 V tot 20 V | 0 V |  | - | Referentiecorrectiespanning, installatiebesturing | VRefOfs | Inverter.PlntCtl.VRefOfs
40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | 0 VA tot 10000 VA | 10000 VA | - | - | Maximaal schijnbaar apparaatvermogen | Slimit | Inverter.VALim
40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | 0 VA tot 10050 VA | 10000 VA | - | - | Ingestelde limiet schijnbaar vermogen | Smax | Inverter.VAMax
40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1 % tot 50 % | 20 % |  | - | Gradiënt blindvermogen | VArGra | Inverter.VArGra
30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 tot 1.0 | 1.0 |  | - | Gew. waarde cosPhi, conf. cosPhi, dir. voorinst. | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 tot 1.0 | 1.0 |  | - | Gew. waarde cosPhi, conf. cosPhi, dir. voorinst. | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Overgeëxciteerd (OvExt) 1042: Ondergeëxciteerd (UnExt) | 2 |  | - | Excitatietype cosPhi, conf. cosPhi, dir. voorinst. | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Overgeëxciteerd (OvExt) 1042: Ondergeëxciteerd (UnExt) | 2 |  | - | Excitatietype cosPhi, conf. cosPhi, dir. voorinst. | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Verschuivingsfactor door installatiebesturing | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF
40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Excitatietype, wijziging via installatiebesturing | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt
40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Gewenste waarde cos(Phi) conform EEI-conventie | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | - | - | - |  | Gewenste waarde cos(Phi) conform EEI-conventie | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Overgeëxciteerd (OvExt) 1042: Ondergeëxciteerd (UnExt) | 2 |  | - | Excit.type eindpunt,conf. karakt. cos phi(P)-curve | PF-PFExtStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop
40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Overgeëxciteerd (OvExt) 1042: Ondergeëxciteerd (UnExt) | 1 |  | - | Excit.type startpunt,conf. karakt. cosPhi(P)-curve | PF-PFExtStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr
40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 tot 1.0 | 1.0 |  | - | cos phi eindpunt, conf. karakt. cos phi(P)-curve | PF-PFStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop
40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 tot 1.0 | 1.0 |  | - | cos phi startpunt, conf. karakt. cos phi(P)-curve | PF-PFStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr
40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0.0 % tot 100.0 % | 100.0 % |  | - | Werk.verm. eindpunt,confi.karakt. cos phi(P)-curve | PF-WNomStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop
40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % tot 100 % | 50 % |  | - | Werk.verm. startpunt,conf.karakt. cos phi(P)-curve | PF-WNomStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr
30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -65 % tot 65 % | 0 % |  | - | Gewenste waarde blind vermogen in % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -65 % tot 65 % | 0 % |  | - | Gewenste waarde blind vermogen in % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Begrenzing genorm. blindvermogen door inst.bestur. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom
40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % tot 20 % | 0 % |  | - | Gradiënt blindvermogen, configuratie van de karakteristieke curve voor blindvermogen/spanning Q(U) | Q-VArGraNom | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom
30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Uit (Off) 1069: Kar.curve blindverm/spann.Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindverm. Q, dir. voorinst. (VArCnstNom) 1072: Q, voorinst. d. inst. best. (VArCtlCom) 1074: cosPhi, directe voorinstelling (PFCnst) 1075: cos phi, voorinst. door installatiebest. (PFCtlCom) 1076: karakterist. cosPhi(P)-curve (PFCtlW) 2269: Karakt.modus blindvermogen (CrvMod) 2270: cos Phi- of Q-opgave door installatiebesturing (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Bed.mod. stat.spann.beheer,conf. stat.spann.beheer | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Uit (Off) 1069: Kar.curve blindverm/spann.Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindverm. Q, dir. voorinst. (VArCnstNom) 1072: Q, voorinst. d. inst. best. (VArCtlCom) 1074: cosPhi, directe voorinstelling (PFCnst) 1075: cos phi, voorinst. door installatiebest. (PFCtlCom) 1076: karakterist. cosPhi(P)-curve (PFCtlW) 2269: Karakt.modus blindvermogen (CrvMod) 2270: cos Phi- of Q-opgave door installatiebesturing (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Bed.mod. stat.spann.beheer,conf. stat.spann.beheer | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Begrenz. genorm. blindvermogen door inst.bestur. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | - | - | - |  | Begrenz. genorm. blindvermogen door inst.bestur. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Uit (Off) 308: Aan (On) | 1 |  | - | Activering van de sleepwijzerfunctie, configuratie van de lineaire gradiënt van het momentele vermogen | P-HystEna | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna
40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz tot 5 Hz | 0.2 Hz |  | - | Afstand van de resetfrequentie tot de netfrequentie, configuratie van de lineaire gradiënt van het momentele vermogen | P-HzStop | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop
40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | % | 1 % tot 10000 % | 10000 % |  | - | Rendementgradiënt na resetfrequentie, configuratie van de lineaire gradiënten van het actuele vermogen | P-HzStopWGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra
40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0.0 Hz tot 5.0 Hz | 5.0 Hz |  | - | Afstand van de startfrequentie tot de netfrequentie, configuratie van de lineaire gradiënt van het momentele vermogen | P-HzStr | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr
40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | 10 % tot 130 % | 40 % |  | - | Gradiënt werkelijk vermogen, configuratie van de lineaire gradiënt van het momentele vermogen | P-WGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra
40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Uit (Off) 1132: Lineaire gradiënt (WCtlHz) 3175: Lineaire gradiënt van het maximale werkelijke vermogen (WCtlHzWMax) | 1 |  | - | Bedrijfsmodus van de reductie van werkelijk vermogen bij overfrequentie P(f) | P-WCtlHzMod | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod
40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | 40294 | RW | % | 1 % tot 2000 % | 20 % |  | - | Gradiënt werkelijk vermogen | WGra | Inverter.WGra
40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Uit (Off) 308: Aan (On) | 2 |  | - | Activering van de gradiënt van het werkelijke vermogen | WGraEna | Inverter.WGraEna
41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Waarden behouden (UsStp) 2507: Gebruik fallback-instelling (UsFlb) | 1 | - | - | Modus voor uitblijvende begrenzing werk. vermogen | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
41195 | 2 | U32 | Duur | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s tot 86400 s | 600 s | - | - | Timeout vr uitblijvende begrenzing werk. vermogen | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % tot 100 % | 100 % | - | - | Fallback begr. werk. vermogen P in % van WMax voor uitblijvende begr. werk. vermogen | WCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom
40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Begrenz. genorm. werk. vermogen door install.best. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | - | - | - |  | Begrenz. genorm. werk. vermogen door install.best. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Waarden behouden (UsStp) 2507: Gebruik fallback-instelling (UsFlb) | 1 | - | - | Modus voor uitblijvende blindvermogenregeling | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
41221 | 2 | U32 | Duur | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s tot 86400 s | 600 s | - | - | Timeout voor uitblijvende blindvermogenregeling | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -65 % tot 65 % | 0 % | - | - | Fallback blindvermogen Q in % van WMax voor uitblijvende blindvermogenregeling | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Waarden behouden (UsStp) 2507: Gebruik fallback-instelling (UsFlb) | 1 | - | - | Modus voor uitblijvende cos phi-voorinstelling | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
41227 | 2 | U32 | Duur | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s tot 86400 s | 600 s | - | - | Timeout voor uitblijvende cos phi-voorinstelling | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 tot 1 | 1 | - | - | Fallback cos phi vr uitblijvende cos phi-voorinst. | PFCtlCom.Flb | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | 0 W tot 10000 W | 10000 W | - | - | Maximaal werkelijk apparaatvermogen | Plimit | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W tot 10050 W | 10000 W | - | - | Ingestelde rendementsgrens | Pmax | Inverter.WMax
40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | 0 W tot 10050 W | 10000 W | - | - | Ingestelde rendementsgrens | Pmax | Inverter.WMax
30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W tot 10050 W | 10000 W |  | - | Begrenzing werkelijk vermogen P, configuratie van werkelijk vermogen | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W tot 10050 W | 10000 W |  | - | Begrenzing werkelijk vermogen P, configuratie van werkelijk vermogen | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % tot 100 % | 100 % |  | - | Begrenzing werkelijk vermogen P, configuratie van werkelijk vermogen | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % tot 100 % | 100 % |  | - | Begrenzing werkelijk vermogen P, configuratie van werkelijk vermogen | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Begrenz. genorm. werk. vermogen door install.best. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Uit (Off) 1077: Begrenzing werk. verm. P in W (WCnst) 1078: Begrenz. werk.verm.P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Begrenz. P d. inst. best. (WCtlCom) | 4 |  | - | Bedrijfsmodus van het voedingsbeheer | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Uit (Off) 1077: Begrenzing werk. verm. P in W (WCnst) 1078: Begrenz. werk.verm.P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Begrenz. P d. inst. best. (WCtlCom) | 4 |  | - | Bedrijfsmodus van het voedingsbeheer | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W tot 50000 W | - | - | - | Ingest. limiet werkel. vermogen op netaansluitpunt | - | PCC.WMax
41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % tot 100 % | 100 % | - | - | Ingest. limiet werkel. vermogen op netaansluitpunt | - | PCC.WMaxNom
40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40250 | ARtg | 120 | 1 | uint16 | 40251 | RO | A | 0.0 A tot 14.5 A | - | - | - | Nominale stroom voor alle fasen | - | Nameplate.ARtg
30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1779: Gescheiden (Dscon) 1780: Openbare stroomnet (PubGri) 1781: Eilandnet (IsoGri) 16777213: (NaNStt) | 1 | - | - | Netverbinding van installatie | - | Operation.PvGriConn
30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Netstroom | GridMs.TotA | GridMs.TotA
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Stop (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Volledige stop (FulStop) | 2 | - |  | Snelle uitschakeling | - | Inverter.FstStop
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Stop (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Volledige stop (FulStop) | 2 | - |  | Snelle uitschakeling | - | Inverter.FstStop
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Binnentemperatuur | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Binnentemperatuur | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W tot 50000 W | 10000 W | - | - | Nominaal vermogen installatie | - | Plnt.DcWRtg
40895 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s tot 1000 s | 10 s |  | - | Karak., inst.t. kar.bew.punt | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40897 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s tot 1000 s | 10 s |  | - | Karak., inst.t. kar.bew.punt | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40899 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40551 | RmpPT1Tms | 131 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s tot 1000 s | 10 s |  | - | Karak., inst.t. kar.bew.punt | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40855 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % tot 10000 % | 1200 % |  | - | Kar., daalpnt ber. kar.bew.pnt | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40857 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1 % tot 10000 % | 1200 % |  | - | Kar., daalpnt ber. kar.bew.pnt | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40859 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40552 | RmpDecTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % tot 10000 % | 1200 % |  | - | Kar., daalpnt ber. kar.bew.pnt | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40875 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % tot 10000 % | 1200 % |  | - | Kar., st.dr. ber. kar.bew.pnt | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40877 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1 % tot 10000 % | 1200 % |  | - | Kar., st.dr. ber. kar.bew.pnt | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40879 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40553 | RmpIncTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % tot 10000 % | 1200 % |  | - | Kar., st.dr. ber. kar.bew.pnt | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40262 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 tot 8 | 2 |  | - | Kar., aant. gebr. pnt van kar. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40264 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 tot 8 | 2 |  | - | Kar., aant. gebr. pnt van kar. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40266 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40502 | ActPt | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 tot 8 | 2 |  | - | Kar., aant. gebr. pnt van kar. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40957 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Spanning in volt (XRefV) 1976: Spanning in procent van Un (XRefVNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz als verschil voor nominale frequentie (XRefHzDif) 3158: Werkelijk vermogen in procent van Pmax (XRefWNom) | 3 |  | - | Karakter. X-assen referentie | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40959 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Spanning in volt (XRefV) 1976: Spanning in procent van Un (XRefVNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz als verschil voor nominale frequentie (XRefHzDif) 3158: Werkelijk vermogen in procent van Pmax (XRefWNom) | 3 |  | - | Karakter. X-assen referentie | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40961 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Spanning in volt (XRefV) 1976: Spanning in procent van Un (XRefVNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz als verschil voor nominale frequentie (XRefHzDif) 3158: Werkelijk vermogen in procent van Pmax (XRefWNom) | 3 |  | - | Karakter. X-assen referentie | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40977 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | 40566 | RW | - | 1977: Var in procent van Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in procent van Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in % van bevroren werkelijk vermogen (YRefWNomActl) 2272: cos Phi (EEI conventie) (YRefEEI) 3678: Max. opgenomen vermogen in % gerelateerd aan Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Karakter. Y-assen referentie | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40979 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | 40406 | RW | - | 1977: Var in procent van Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in procent van Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in % van bevroren werkelijk vermogen (YRefWNomActl) 2272: cos Phi (EEI conventie) (YRefEEI) 3678: Max. opgenomen vermogen in % gerelateerd aan Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Karakter. Y-assen referentie | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40981 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var in procent van Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in procent van Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in % van bevroren werkelijk vermogen (YRefWNomActl) 2272: cos Phi (EEI conventie) (YRefEEI) 3678: Max. opgenomen vermogen in % gerelateerd aan Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Karakter. Y-assen referentie | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40282 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40284 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40286 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40288 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40290 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40292 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40294 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40296 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40306 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40308 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40310 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40312 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40314 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40316 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40318 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40320 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40330 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40332 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40334 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40336 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40338 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40340 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40342 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40344 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40354 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40356 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40358 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40360 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40362 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40364 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40366 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40368 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40378 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40503 | W1 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40380 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40505 | W2 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40382 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40507 | W3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40384 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40509 | W4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40386 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40511 | W5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40388 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40513 | W6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40390 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40515 | W7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40392 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40517 | W8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 tot 333 | 100 |  | - | X-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40402 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40504 | PF1 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40404 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40506 | PF2 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40406 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40508 | PF3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40408 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40510 | PF4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40410 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40512 | PF5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40412 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40514 | PF6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40414 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40516 | PF7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40416 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40518 | PF8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 tot 100 | 0 |  | - | Y-waarde van karakteristiek 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40917 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40558 | ActCrv | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 tot 3 | 1 |  | - | Karakteristieknummer, configuratie van karakteristiekmodus | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40919 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40398 | ActCrv | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 tot 3 | 1 |  | - | Karakteristieknummer, configuratie van karakteristiekmodus | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40921 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40492 | ActCrv | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 tot 3 | 1 |  | - | Karakteristieknummer, configuratie van karakteristiekmodus | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40937 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40559 | ModEna | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Uit (Off) 308: Aan (On) | 1 |  | - | Activering van de karakteristiek, configuratie van karakteristiekmodus | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40939 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40399 | ModEna | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Uit (Off) 308: Aan (On) | 1 |  | - | Activering van de karakteristiek, configuratie van karakteristiekmodus | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40941 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40493 | ModEna | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Uit (Off) 308: Aan (On) | 1 |  | - | Activering van de karakteristiek, configuratie van karakteristiekmodus | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna