Adres rejestru SMA | Liczba powiązanych rejestrów SMA | Typ danych SMA | Format danych SMA | Dostęp SMA | Adres rejestru SunSpec | Nazwa SunSpec | Informacja modelu SunSpec | Liczba powiązanych rejestrów SunSpec | Typ danych SunSpec | Rejestr współczynników skalowania SunSpec | Dostęp SunSpec | Jednostka | Zakres wartości | Wartość domyślna | Grid Guard | Obiekt sterowania instalacją | Nazwa parametru przy stosowaniu Speedwire/Webconnect i WLAN | Nazwa parametru przy RS485 | Nazwa obiektu
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 do 4294967294 | - | - | - | Pakiet oprogramowania | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla użytkownika | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla użytkownika | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla instalatora | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla instalatora | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla serwisu | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla serwisu | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: brak (NoneDsc) | 1 | - | - | Sposób usuwania zakłóceń | - | Operation.Evt.Dsc
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Aktualny numer zdarzenia dla producenta | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: brak (NoneMsg) | 1 | - | - | Komunikat | - | Operation.Evt.Msg
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Skontaktować się z producentem (PrioA) 337: Skontaktować się z instalatorem. (PrioC) 338: niedopuszczalne (PrioIna) 887: brak (NonePrio) | 3 | - | - | Zalecana akcja | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
30199 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas oczekiwania do zasilania | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 303: Wył. (Off) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) | 2 | - | - | Stan | Op.Health | Operation.Health
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie błędu | - | Operation.HealthStt.Alm
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie OK | - | Operation.HealthStt.Ok
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie OK | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie ostrzeżenia | - | Operation.HealthStt.Wrn
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Producent | - | Nameplate.Vendor
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Wykonaj (Do) | - | - | - | Aktywować restart urządzenia | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr
40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 2 | - | - | Włączone automatyczne aktualizacje | - | Upd.AutoUpdIsOn
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (Koreański) (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Język interfejsu | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 1 | - | - | Wł. autom. przełączanie czasu letniego i zimowego | - | DtTm.DlSvIsOn
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Automatycznie przez protokół SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Strefa czasowa | - | DtTm.TmZn
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stan przekaźnika sieciowego (GriSwCpy) 1341: Komunikat zakłócenia (FltInd) 1342: Sterowanie wentylatora (FanCtl) 1343: Zużycie własne (SelfCsmp) 1349: Sterowanie przez komunikację (ComCtl) 1359: Zestaw akumulatorów (BatCha) | 2 | - | - | Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stan przekaźnika sieciowego (GriSwCpy) 1341: Komunikat zakłócenia (FltInd) 1342: Sterowanie wentylatora (FanCtl) 1343: Zużycie własne (SelfCsmp) 1349: Sterowanie przez komunikację (ComCtl) 1359: Zestaw akumulatorów (BatCha) | 2 | - | - | Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 | - | - | Status przekaźnika wielofunkcyjnego | - | MltFncSw.Stt
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Szybkość połączenia z SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Półdupleks (HalfDpx) 1727: Dupleks pełny (FulDpx) | 1 | - | - | Modus dupleks SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Błąd (Alm) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 1725: Brak połączenia (NotConn) | 4 | - | - | Status połączenia Speedwire z SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt
30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Szybkość połączenia z SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.ConnSpd
30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Półdupleks (HalfDpx) 1727: Dupleks pełny (FulDpx) | 1 | - | - | Modus dupleks SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.DpxMode
30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 1725: Brak połączenia (NotConn) | 4 | - | - | Status połączenia Speedwire z SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.Stt
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 1 | - | - | Włączona automatyczna konfiguracja Speedwire | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura otoczenia | - | Env.TmpVal
34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Temperatura otoczenia | - | Env.TmpVal
34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Temperatura otoczenia | - | Env.TmpVal
34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najwyższa zmierzona temperatura otoczenia | - | Env.TmpValMax
34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura modułu | - | Mdul.TmpVal
34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Temperatura modułu | - | Mdul.TmpVal
34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Temperatura modułu | - | Mdul.TmpVal
34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Prędkość wiatru | - | Env.HorWSpd
34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Prędkość wiatru | - | Env.HorWSpd
34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | Prędkość wiatru | - | Env.HorWSpd
34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Napromieniowanie na czujnik zewnętrzny | - | Env.ExInsol
31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L1 | - | Metering.GridMs.PhV.phsA
31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L2 | - | Metering.GridMs.PhV.phsB
31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L3 | - | Metering.GridMs.PhV.phsC
31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania sieci L1 | - | Metering.GridMs.W.phsA
31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania sieci L2 | - | Metering.GridMs.W.phsB
31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania sieci L3 | - | Metering.GridMs.W.phsC
31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci faza L1 | - | Metering.GridMs.WIn.phsA
31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci faza L2 | - | Metering.GridMs.WIn.phsB
31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci faza L3 | - | Metering.GridMs.WIn.phsC
31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci faza L1 | - | Metering.GridMs.VAr.phsA
31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci faza L2 | - | Metering.GridMs.VAr.phsB
31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci faza L3 | - | Metering.GridMs.VAr.phsC
31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci | - | Metering.GridMs.TotVAr
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania do sieci | - | Metering.GridMs.TotWOut
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stan licznika zasilania do sieci | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci | - | Metering.GridMs.TotWIn
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stan licznika poboru z sieci | - | Metering.GridMs.TotWhIn
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Falownik (MsSrcDev) | 2 | - | - | Źródło pomiaru refer. do regulacji mocy biernej/czynnej | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc
41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W do 500000 W | 0 W |  | - | Moc fallback dla trybu pracy WCtlCom | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 2 | - | - | Dostępne sterowanie ładow. akum. przez komunikację | - | Bat.ChaCtlComAval
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 2 | - | - | Dostępne sterowanie ładow. akum. przez komunikację | - | Bat.ChaCtlComAval
40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Regul. mocy cz. i b. prz.kom. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Zadana moc czynna | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Kuwejt, Rijad (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Zabi, Muskat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Stambuł (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantyk (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azory (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Wyspy Zielonego Przylądka (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Erywań (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelajda (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Dhaka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Ljubljana, Praga (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajewo, Skopje, Warszawa, Zagrzeb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadan, Wyspy Salomona, Nowa Kaledonia (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Ameryka Środkowa (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Pekin, Chongqing, Hongkong, Urumczi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Międzynarodowa Granica Daty (zachód) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) Nowy Jork, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Kair (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekaterynburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fidżi, Wyspy Marshalla (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kijów, Ryga, Sofia, Tallinn, Wilno (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tbilisi (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edynburg, Lizbona, Londyn (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Grenlandia (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrowia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Ateny, Bukareszt, Stambuł (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Hawaje (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kalkuta, Bombaj, Nowe Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jeruzalem (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Amman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) środkowy Atlantyk. (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Bejrut (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Rangun (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhuk (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Nowa Fundlandia (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkuck (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago - poprz. (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pacyfik (USA, Kanada) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Kalifornia Dolna (Meksyk) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskwa, St. Petersburg, Wołgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Wyspy Midway, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Dżakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Dźajawardanapura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Tajpej (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana(Wschodnia) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Władywostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Zach.Afryka Środk. (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karaczi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakuck (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Kaukaski czas standardowy (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Meksyk (miasto), Monterrey – nowe (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlán – nowe (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taszkent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ułan-Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Pietropawłowsk Kamczacki (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Mińsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Nowosybirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Strefa czasowa | - | DtTm.TmZn
41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 sek. do 4 sek. | 1 s | - | - | Opóźnienie startu wejście | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 sek. do 4 sek. | 1 s | - | - | Opóźnienie startu wejście | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V do 500 V | 175 V | - | - | Minimalne napięcie wejście | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V do 500 V | 175 V | - | - | Minimalne napięcie wejście | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | Prąd wejście DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | Prąd wejście DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd wejście DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd wejście DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie DC wejście | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie DC wejście | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | Moc wejście DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | Moc wejście DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Częstotliwość sieci | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Moc pozorna | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Moc bierna | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Moc | Pac | GridMs.TotW
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC
30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L1 a L2 | GridMs.PhV.A2B | GridMs.PhV.phsA2B
30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L2 a L3 | GridMs.PhV.B2C | GridMs.PhV.phsB2C
30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L3 a L1 | GridMs.PhV.C2A | GridMs.PhV.phsC2A
30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc L1 | GridMs.W.phsA | GridMs.W.phsA
30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc L2 | GridMs.W.phsB | GridMs.W.phsB
30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc L3 | GridMs.W.phsC | GridMs.W.phsC
30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L1 | GridMs.VA.phsA | GridMs.VA.phsA
30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L2 | GridMs.VA.phsB | GridMs.VA.phsB
30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L3 | GridMs.VA.phsC | GridMs.VA.phsC
30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna L1 | GridMs.VAr.phsA | GridMs.VAr.phsA
30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna L2 | GridMs.VAr.phsB | GridMs.VAr.phsB
30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna L3 | GridMs.VAr.phsC | GridMs.VAr.phsC
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Współczynnik przesunięcia | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc
31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | Współczynnik przesunięcia EEI | - | GridMs.TotPFEEI
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd uszkodzeniowy | Iso.FltA | Isolation.FltA
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Om | - | - | - | - | Rezystancja izolacji | Riso | Isolation.LeakRis
30521 | 4 | U64 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas pracy | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30541 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas pracy | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
41173 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h do 440000 h | 0 h | - | - | Ustaw łączny czas pracy w punkcie przyłącza sieci | Mt.TotTmhSet | Metering.TotOpTmhSet
30525 | 4 | U64 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas zasilania | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30543 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas zasilania | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total | Metering.TotWhOut
41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | od 0 kWh do 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Ustaw uzysk całkowity | Mt.TotkWhSet | Metering.TotkWhOutSet
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Wersja komunikacji | ComRev | Nameplate.ComRev
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Numer seryjny | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Numer seryjny | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: Falownik fotowoltaiczny (DevClss1) | 1 | - | - | Klasa urządzenia | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9366: STP3.0-3AV-40 (STP3.0-3AV-40) 9344: SUNNY TRIPOWER 4.0 (STP4.0-3AV-40) 9345: SUNNY TRIPOWER 5.0 (STP5.0-3AV-40) 9346: SUNNY TRIPOWER 6.0 (STP6.0-3AV-40) | 1 | - | - | Typ urządzenia | Model | Nameplate.Model
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Wersja firmware procesora głównego | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stop (Stop) 443: Napięcie stałe (VolDCConst) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 1392: Błąd (Flt) 1393: Czekam na nap. fotowoltaiczne (WaitPV) 1467: Start (Str) 1469: Zamknij system (Shtdwn) 1480: Czekam na przedsiębiorstwo elektroenergetyczne (WaitUtil) 2119: Wyłączenie (Drt) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 6 | - | - | Status pracy | - | Operation.OpStt
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba włączeń sieci | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Zamknięty (Cls) 311: Otwarta (Opn) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Przekaźnik/stycznik sieciowy | Op.GriSwStt | Operation.GriSwStt
40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stop (Stop) 443: Napięcie stałe (VolDCConst) | 1 | - | - | Stan pracy | Op.OpModSet | Operation.OpMod
30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Wyłączenie na skutek temper. (TmpDrt) 884: Opcja nieaktywna (NoneDrt) 1705: Wyłączenie na skutek częstotl. (HzDrt) 3520: Redukcja z powodu napięcia (VDrt) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Redukcja mocy | Inv.TmpLimStt | Operation.DrtStt
31405 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Aktualne zadane ograniczenie mocy czynnej P | Op.Dmd.WCtl | Operation.Dmd.WCtl
31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Aktualna zadana moc bierna Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31411 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Aktualna zadana moc bierna Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31407 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aktualny zadany cos fi | Op.Dmd.PFCtl | Operation.Dmd.PFCtl
31409 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 3 | - | - | Aktualny zadany rodzaj wzbudzenia cos fi | Op.Dmd.PFExtCtl | Operation.Dmd.PFExtCtl
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Ustawienie specjalne (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Praca niezależna 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Praca niezależna 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: PPDS (PPDS) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7517: CEI 0-21 wewnętrzny (CEI0-21Int) 7518: CEI 0-21 zewnętrzny (CEI0-21Ext) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: G83/2 (G83/2) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7538: SI4777_HS131_13 (SI4777_HS131_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7569: TOR D4 2016 (TOR_D4_2016) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 20 | - | - | Ustawiona norma krajowa | Cntry | GridGuard.Cntry
41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Praca niezależna 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Praca niezależna 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: PPDS (PPDS) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7517: CEI 0-21 wewnętrzny (CEI0-21Int) 7518: CEI 0-21 zewnętrzny (CEI0-21Ext) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: G83/2 (G83/2) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7538: SI4777_HS131_13 (SI4777_HS131_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7569: TOR D4 2016 (TOR_D4_2016) | - |  | - | Ustaw normę krajową | CntrySet | GridGuard.CntrySet
40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V do 280 V | 230 V |  | - | Znamionowe napięcie sieci | VRtg | GridGuard.Cntry.VRtg
40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | 44 Hz do 65 Hz | 50 Hz |  | - | Częstotliwość znamionowa | HzRtg | GridGuard.Cntry.HzRtg
41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Om | 20000 Ω do 3000000 Ω | 200000 Ω |  | - | Minimalna rezystancja izolacji | Iso.LeakRisMin | GridGuard.Cntry.LeakRisMin
40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 300 V do 420 V | 420 V |  | - | Nadzór napięcia górny próg maksymalny | VolCtl.Max | GridGuard.Cntry.VolCtl.Max
40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0.1 ms do 5.0 ms | 0.312 ms |  | - | Nadzór napięcia górny próg maks. czasu aktywacji | VolCtl.MaxTmms | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms
40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V do 310.5 V | 280 V |  | - | Nadzór napięcia średni próg maksymalny | VolCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim
40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 60000 ms | 160 ms |  | - | Nadzór napięcia średni próg maks. czasu aktywacji | VolCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms
40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V do 280 V | 262.2 V |  | - | Nadzór napięcia dolny próg maksymalny | VolCtl.hLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim
40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 60000 ms | 1000 ms |  | - | Nadzór napięcia dolny próg maks. czasu aktywacji | VolCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms
40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45.0 V do 230.0 V | 184 V |  | - | Nadzór napięcia górny próg minimalny | VolCtl.lLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim
40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 60000 ms | 2000 ms |  | - | Nadzór napięcia górny próg min. czasu aktywacji | VolCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms
40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45.0 V do 230.0 V | 45 V |  | - | Nadzór napięcia średni próg minimalny | VolCtl.llLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim
40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 10000 ms | 200 ms |  | - | Nadzór napięcia średni próg min. czasu aktywacji | VolCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms
41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45.0 V do 240.0 V | 45 V |  | - | Min. napięcie do ponownego włączenia | VolCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin
41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100.0 V do 280.0 V | 280 V |  | - | Maks. napięcie do ponownego włączenia | VolCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax
40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50.0 Hz do 65.0 Hz | 65 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości średni próg maksymalny | FrqCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim
40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 10000 ms | 10000 ms |  | - | Nadzór częstotl. średni próg maks. czasu aktywacji | FrqCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms
40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50.0 Hz do 65.0 Hz | 60.5 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości dolny próg maksymalny | FrqCtl.hLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim
40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 90000 ms | 160 ms |  | - | Nadzór częstotl. dolny próg maks. czasu aktywacji | FrqCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms
40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44.0 Hz do 60.0 Hz | 47.5 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości górny próg minimalny | FrqCtl.lLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim
40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 300000 ms | 160 ms |  | - | Nadzór częstotl. górny próg min. czasu aktywacji | FrqCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms
40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44.0 Hz do 60.0 Hz | 44 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości średni próg minimalny | FrqCtl.llLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim
40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 300000 ms | 160 ms |  | - | Nadzór częstotl. średni próg min. czasu aktywacji | FrqCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms
41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44.0 Hz do 60.0 Hz | 44 Hz |  | - | Dolna częstotliwość do ponownego włączenia | FrqCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin
41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50.0 Hz do 65.0 Hz | 65 Hz |  | - | Górna częstotliwość do ponownego włączenia | FrqCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax
30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie w obwodzie pośrednim | Inv.DclVol | Inverter.DclVol
40244 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40476 | ArGraMod | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1020: Dyrektywa średnionapięciowa (Niemcy) (MVtgDirective) 1233: SDLWindV (SDLWindV) | 1 |  | - | Statyka prądu biernego, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-ArGraMod | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod
40246 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40477 | ArGraSag | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0% do 10% | 0 % |  | - | Grad.K sta.prą.biern.nisk.nap.dyn.wykorz.sieci | DGS-ArGraSag | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSag
40248 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40478 | ArGraSwell | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0% do 10% | 0 % |  | - | Grad.K sta.prą.biern.wysok.nap.dyn.wykorz.sieci | DGS-ArGraSwell | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSwell
40254 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40482 | DbVMax | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0% do 40% | 10 % |  | - | G.gran.pasma martw.nap., konf.pełn.dyn.wsp.sieci | DGS-DbVolNomMax | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax
40252 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40481 | DbVMin | 128 | 1 | int16 | 40488 | RW | % | -40% do 0% | -10 % |  | - | D.gran.pasma martw.nap., konf.pełn.dyn.wsp.sieci | DGS-DbVolNomMin | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin
40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1264: Pełne dynamiczne wsparcie sieci (DGSFl) 1265: Ograniczone dynamiczne wsparcie sieci (DGSPa) | 2 |  | - | Tryb pracy dyn.wsp.sieci, konf.dyn.wsp.sieci | DGS-DGSMod | Inverter.DGSModCfg.DGSMod
40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% do 100% | 5 % |  | - | Napięcie histerezy, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-HystVolNom | Inverter.DGSModCfg.HystVolNom
40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0% do 100% | 70 % |  | - | Napięcie blokujące PWM, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-PWMVolNom | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom
40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 sek. do 5 sek. | 0 s |  | - | Opóźnienie blokady PWM, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-PWMTms | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms
40791 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 60 sek. do 86400 sek. | 1800 s |  | - | Przekr. limitu czasu zgłoszenia błędu komunikacji | IntvTmsMax | Inverter.PlntCtl.IntvTmsMax
40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | 40289 | RW | V | 80 V do 245 V | 230 V |  | - | Napięcie odniesienia, sterowanie instalacji | VRef | Inverter.PlntCtl.VRef
40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | 40290 | RW | V | -20 V do 20 V | 0 V |  | - | Korek.napięcie odniesienia, sterowanie instalacji | VRefOfs | Inverter.PlntCtl.VRefOfs
40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | 0 VA do 10000 VA | 10000 VA | - | - | Maksymalna moc pozorna urządzenia | Slimit | Inverter.VALim
40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | 0 VA do 10050 VA | 10000 VA | - | - | Ustawiona granica mocy pozornej | Smax | Inverter.VAMax
40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1% do 50% | 20 % |  | - | Gradient mocy biernej | VArGra | Inverter.VArGra
30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 do 1.0 | 1.0 |  | - | Wart.zadana cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 do 1.0 | 1.0 |  | - | Wart.zadana cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 2 |  | - | Rodzaj wzbud.cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 2 |  | - | Rodzaj wzbud.cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Współczynnik przesunięcia przez sterownik inst. | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF
40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Rodzaj wzbudzenia przez sterownik instalacji | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt
40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Wartość zadana cos(Phi) wg konwencji EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | - | - | - |  | Wartość zadana cos(Phi) wg konwencji EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 2 |  | - | Rodzaj wzb.p.końc., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFExtStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop
40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 1 |  | - | Rodzaj wzb.p.pocz., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFExtStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr
40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 do 1.0 | 1.0 |  | - | cos phi p.końc., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop
40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 do 1.0 | 1.0 |  | - | cos phi p.pocz., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr
40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0.0% do 100.0% | 100.0 % |  | - | Moc czynna p.końc., konf.charakt.cos phi (P) | PF-WNomStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop
40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 50 % |  | - | Moc czynna p.pocz., konf.charakt.cos phi (P) | PF-WNomStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr
30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -65% do 65% | 0 % |  | - | Wart.zad.mocy biernej w % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -65% do 65% | 0 % |  | - | Wart.zad.mocy biernej w % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy biernej przez sterownik inst. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom
40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 20% | 0 % |  | - | Gradient mocy b., konf.char.mocy biernej/nap.Q(U) | Q-VArGraNom | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom
30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 1069: Charakterystyka mocy biernej/napięcia Q(U) (VArCtlVol) 1070: Moc bierna Q, bezpośrednia wartość zadana (VArCnstNom) 1072: Moc bierna Q, wartość zadana przez sterownik urz. (VArCtlCom) 1074: cos phi, bezp.wartość zadana (PFCnst) 1075: cos phi, wartość zadana przez sterownik urz. (PFCtlCom) 1076: Charakterystyka cos phi (P) (PFCtlW) 2269: Tryb charakt.mocy biernej (CrvMod) 2270: cos phi lub wart.zadana Q przez sterownik urz. (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Tryb pracy stat.utrzym.nap., konf.stat.utrzym.nap. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Wył. (Off) 1069: Charakterystyka mocy biernej/napięcia Q(U) (VArCtlVol) 1070: Moc bierna Q, bezpośrednia wartość zadana (VArCnstNom) 1072: Moc bierna Q, wartość zadana przez sterownik urz. (VArCtlCom) 1074: cos phi, bezp.wartość zadana (PFCnst) 1075: cos phi, wartość zadana przez sterownik urz. (PFCtlCom) 1076: Charakterystyka cos phi (P) (PFCtlW) 2269: Tryb charakt.mocy biernej (CrvMod) 2270: cos phi lub wart.zadana Q przez sterownik urz. (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Tryb pracy stat.utrzym.nap., konf.stat.utrzym.nap. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy biernej przez sterownik inst. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy biernej przez sterownik inst. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 |  | - | Aktyw.f.wsk.wleczonego, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HystEna | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna
40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz do 5 Hz | 0.2 Hz |  | - | Odst.cz.reset.od cz.sieci, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HzStop | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop
40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | % | 1% do 10000% | 10000 % |  | - | Gradient mocy czyn. po częstotliwości resetowania, konf.lin.gradientu m.chwil. | P-HzStopWGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra
40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0.0 Hz do 5.0 Hz | 5.0 Hz |  | - | Odst.cz.start.od cz.sieci, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HzStr | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr
40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | 10% do 130% | 40 % |  | - | Gradient mocy czyn., konf.lin.gradientu m.chwil. | P-WGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra
40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 1132: Gradient liniowy (WCtlHz) 3175: Gradient liniowy maksymalnej mocy czynnej (WCtlHzWMax) | 1 |  | - | Tryb pracy red. mocy czynnej przy nadm. częst.P(f) | P-WCtlHzMod | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod
40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | 40294 | RW | % | 1% do 2000% | 20 % |  | - | Gradient mocy czynnej | WGra | Inverter.WGra
40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 2 |  | - | Aktywacja gradientu mocy czynnej | WGraEna | Inverter.WGraEna
41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie ustawień fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Tryb pracy przy braku ograniczania mocy czynnej | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
41195 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 sek. do 86400 sek. | 600 s | - | - | Timout przy braku ograniczania mocy czynnej | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % | - | - | Fallback ogr. m.cz. P w % WMax dla br. ogr. m.cz. | WCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom
40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie ustawień fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Tryb pracy przy braku regulacji mocy biernej | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
41221 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 sek. do 86400 sek. | 600 s | - | - | Timout przy braku regulacji mocy biernej | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -65% do 65% | 0 % | - | - | Fallback ogr. m.b. Q w % WMax dla br. ogr. m.b. | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie ustawień fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Tryb pracy przy braku zadanego cos fi | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
41227 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 sek. do 86400 sek. | 600 s | - | - | Timeout przy braku zadanego cos fi | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 do 1 | 1 | - | - | Fallback cos fi przy braku zadanego cos fi | PFCtlCom.Flb | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | 0 W do 10000 W | 10000 W | - | - | Maksymalna moc czynna urządzenia | Plimit | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 10050 W | 10000 W | - | - | Ustawiona granica mocy czynnej | Pmax | Inverter.WMax
40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | 0 W do 10050 W | 10000 W | - | - | Ustawiona granica mocy czynnej | Pmax | Inverter.WMax
30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 10050 W | 10000 W |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 10050 W | 10000 W |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 1077: Ograniczenie mocy czynnej P w W (WCnst) 1078: Ograniczenie mocy czynnej P w % Pmaks. (WCnstNom) 1079: Ograniczenie mocy czynnej P przez sterownik urz. (WCtlCom) | 4 |  | - | Tryb pracy zarządzania zasilania | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 1077: Ograniczenie mocy czynnej P w W (WCnst) 1078: Ograniczenie mocy czynnej P w % Pmaks. (WCnstNom) 1079: Ograniczenie mocy czynnej P przez sterownik urz. (WCtlCom) | 4 |  | - | Tryb pracy zarządzania zasilania | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 50000 W | - | - | - | Ustawione ogran.mocy czynnej na przył.sieciowym | - | PCC.WMax
41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % | - | - | Ustawione ogran.mocy czynnej na przył.sieciowym | - | PCC.WMaxNom
40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40250 | ARtg | 120 | 1 | uint16 | 40251 | RO | A | 0.0 A do 14.5 A | - | - | - | Prąd znamionowy wszystkich faz | - | Nameplate.ARtg
30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1779: Odłączony (Dscon) 1780: Publiczna sieć elektroenergetyczna (PubGri) 1781: Sieć wyspowa (IsoGri) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 1 | - | - | Podłączenie instalacji do sieci | - | Operation.PvGriConn
30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci | GridMs.TotA | GridMs.TotA
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Stop (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Całkowite zatrzymanie (FulStop) | 2 | - |  | Wyłączenie szybkie | - | Inverter.FstStop
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Stop (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Całkowite zatrzymanie (FulStop) | 2 | - |  | Wyłączenie szybkie | - | Inverter.FstStop
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Temperatura wnętrza | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura wnętrza | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 50000 W | 10000 W | - | - | Moc znamionowa urządzenia | - | Plnt.DcWRtg
40895 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 sek. do 1000 sek. | 10 s |  | - | Char., czas ust. pkt. pr.ch. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40897 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 sek. do 1000 sek. | 10 s |  | - | Char., czas ust. pkt. pr.ch. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40899 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40551 | RmpPT1Tms | 131 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 sek. do 1000 sek. | 10 s |  | - | Char., czas ust. pkt. pr.ch. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40855 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.sp. do os. p.pr. ch. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40857 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.sp. do os. p.pr. ch. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40859 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40552 | RmpDecTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.sp. do os. p.pr. ch. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40875 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.wz. do os. p.pr. ch. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40877 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.wz. do os. p.pr. ch. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40879 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40553 | RmpIncTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.wz. do os. p.pr. ch. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40262 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 8 | 2 |  | - | Char., l. stos. punktów char. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40264 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 8 | 2 |  | - | Char., l. stos. punktów char. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40266 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40502 | ActPt | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 8 | 2 |  | - | Char., l. stos. punktów char. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40957 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napięcie w woltach (XRefV) 1976: Napięcie w procentach Un (XRefVNom) 3420: Herc (XRefHz) 3421: Herc jako różnica do częstotliwości znamionowej (XRefHzDif) 3158: Moc czynna w proc. Pmaks. (XRefWNom) | 3 |  | - | Charakterystyka odnies. osi X | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40959 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napięcie w woltach (XRefV) 1976: Napięcie w procentach Un (XRefVNom) 3420: Herc (XRefHz) 3421: Herc jako różnica do częstotliwości znamionowej (XRefHzDif) 3158: Moc czynna w proc. Pmaks. (XRefWNom) | 3 |  | - | Charakterystyka odnies. osi X | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40961 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napięcie w woltach (XRefV) 1976: Napięcie w procentach Un (XRefVNom) 3420: Herc (XRefHz) 3421: Herc jako różnica do częstotliwości znamionowej (XRefHzDif) 3158: Moc czynna w proc. Pmaks. (XRefWNom) | 3 |  | - | Charakterystyka odnies. osi X | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40977 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | 40566 | RW | - | 1977: Var w procentach Pmax (YRefVarNom) 1978: Wat w procentach Pmax (YRefWNom) 1979: Wat w procentach zamrożonej mocy czynnej (YRefWNomActl) 2272: cos phi (konwencja EEI) (YRefEEI) 3678: Maks. pobór mocy czynnej w % w odniesieniu do Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Charakterystyka odnies. osi Y | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40979 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | 40406 | RW | - | 1977: Var w procentach Pmax (YRefVarNom) 1978: Wat w procentach Pmax (YRefWNom) 1979: Wat w procentach zamrożonej mocy czynnej (YRefWNomActl) 2272: cos phi (konwencja EEI) (YRefEEI) 3678: Maks. pobór mocy czynnej w % w odniesieniu do Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Charakterystyka odnies. osi Y | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40981 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var w procentach Pmax (YRefVarNom) 1978: Wat w procentach Pmax (YRefWNom) 1979: Wat w procentach zamrożonej mocy czynnej (YRefWNomActl) 2272: cos phi (konwencja EEI) (YRefEEI) 3678: Maks. pobór mocy czynnej w % w odniesieniu do Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Charakterystyka odnies. osi Y | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40282 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40284 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40286 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40288 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40290 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40292 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40294 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40296 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40306 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40308 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40310 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40312 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40314 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40316 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40318 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40320 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40330 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40332 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40334 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40336 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40338 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40340 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40342 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40344 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40354 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40356 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40358 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40360 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40362 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40364 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40366 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40368 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40378 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40503 | W1 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40380 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40505 | W2 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40382 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40507 | W3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40384 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40509 | W4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40386 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40511 | W5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40388 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40513 | W6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40390 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40515 | W7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40392 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40517 | W8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40402 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40504 | PF1 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40404 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40506 | PF2 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40406 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40508 | PF3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40408 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40510 | PF4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40410 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40512 | PF5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40412 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40514 | PF6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40414 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40516 | PF7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40416 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40518 | PF8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40917 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40558 | ActCrv | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 3 | 1 |  | - | Numer charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40919 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40398 | ActCrv | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 3 | 1 |  | - | Numer charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40921 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40492 | ActCrv | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 3 | 1 |  | - | Numer charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40937 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40559 | ModEna | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 |  | - | Aktywacja charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40939 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40399 | ModEna | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 |  | - | Aktywacja charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40941 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40493 | ModEna | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 |  | - | Aktywacja charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna