Adresa registru SMA | Počet souvisejících registrů SMA | Typ dat SMA | Datový formát SMA | Přístup SMA | Adresa registru SunSpec | Název SunSpec | Informace o modelu SunSpec | Počet souvisejících registrů SunSpec | Datový typ SunSpec | Registr faktoru škálování SunSpec | Přístup SunSpec | Jednotka | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota | Grid Guard | Systémový řídicí objekt | Název parametru v případě Speedwire/Webconnect a WLAN | Název parametru v případě sběrnice RS485 | Název objektu
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 až 4294967294 | - | - | - | Softwarový balíček | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro uživatele | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro uživatele | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro instalačního technika | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro instalačního technika | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro servis | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro servis | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30215 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: není (NoneDsc) | 1 | - | - | Opatření k odstranění chyby | - | Operation.Evt.Dsc
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Aktuální číslo události pro výrobce | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30213 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: není (NoneMsg) | 1 | - | - | Hlášení | - | Operation.Evt.Msg
30211 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Kontaktovat výrobce (PrioA) 337: Kontaktovat instal. technika (PrioC) 338: neplatné (PrioIna) 887: není (NonePrio) | 3 | - | - | Doporučená akce | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
30199 | 2 | U32 | Doba | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Doba čekání na napájení | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
30201 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Chyba (Alm) 303: Vyp. (Off) 307: OK (Ok) 455: Výstraha (Wrn) | 2 | - | - | Stav | Op.Health | Operation.Health
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu chyby | - | Operation.HealthStt.Alm
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu OK | - | Operation.HealthStt.Ok
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu OK | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu výstrahy | - | Operation.HealthStt.Wrn
30055 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Výrobce | - | Nameplate.Vendor
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Provést (Do) | - | - | - | Vyvolat nové spuštění přístroje | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr
40647 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Automatické aktualizace zapnuté | - | Upd.AutoUpdIsOn
40013 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Jazyk rozhraní | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
40005 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 1 | - | - | Automatické přepínání letního/zimního času zapnuté | - | DtTm.DlSvIsOn
40003 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Časové pásmo | - | DtTm.TmZn
40575 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stav zapnutí síť. relé (GriSwCpy) 1341: Hlášení poruchy (FltInd) 1342: Řízení ventilátoru (FanCtl) 1343: Vlastní spotřeba (SelfCsmp) 1349: Komunikační řízení (ComCtl) 1359: Bateriový zásobník (BatCha) | 2 | - | - | Provozní režim multifunkčního relé | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
40577 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stav zapnutí síť. relé (GriSwCpy) 1341: Hlášení poruchy (FltInd) 1342: Řízení ventilátoru (FanCtl) 1343: Vlastní spotřeba (SelfCsmp) 1349: Komunikační řízení (ComCtl) 1359: Bateriový zásobník (BatCha) | 2 | - | - | Provozní režim multifunkčního relé | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
30875 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Vyp. (Off) 308: Zap. (On) | 1 | - | - | Stav multifunkčního relé | - | MltFncSw.Stt
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
30925 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (žádný) 1720: 10 Mb/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mb/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Rychlost připojení SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (žádný) 1726: Poloduplexní (HalfDpx) 1727: Plně duplexní (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexní režim SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
30929 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Chyba (Alm) 307: OK (Ok) 455: Výstraha (Wrn) 1725: Nepřipojeno (NotConn) | 4 | - | - | Stav připojení Speedwire SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt
30931 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (žádný) 1720: 10 Mb/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mb/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Rychlost připojení SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.ConnSpd
30933 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (žádný) 1726: Poloduplexní (HalfDpx) 1727: Plně duplexní (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexní režim SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.DpxMode
30935 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Chyba (Alm) 307: OK (Ok) 455: Výstraha (Wrn) 1725: Nepřipojeno (NotConn) | 4 | - | - | Stav připojení Speedwire SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.Stt
40157 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 1 | - | - | Automatická konfigurace Speedwire zapnutá | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Venkovní teplota | - | Env.TmpVal
34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Venkovní teplota | - | Env.TmpVal
34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Venkovní teplota | - | Env.TmpVal
34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Maximální naměřená venkovní teplota | - | Env.TmpValMax
34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Teplota FV panelů | - | Mdul.TmpVal
34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Teplota FV panelů | - | Mdul.TmpVal
34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Teplota FV panelů | - | Mdul.TmpVal
34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Rychlost větru | - | Env.HorWSpd
34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Rychlost větru | - | Env.HorWSpd
34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | Rychlost větru | - | Env.HorWSpd
34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Sluneční svit na externím senzoru | - | Env.ExInsol
31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L1 | - | Metering.GridMs.PhV.phsA
31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L2 | - | Metering.GridMs.PhV.phsB
31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L3 | - | Metering.GridMs.PhV.phsC
31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě L1 | - | Metering.GridMs.W.phsA
31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě L2 | - | Metering.GridMs.W.phsB
31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě L3 | - | Metering.GridMs.W.phsC
31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon odběru ze sítě fáze L1 | - | Metering.GridMs.WIn.phsA
31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon odběru ze sítě fáze L2 | - | Metering.GridMs.WIn.phsB
31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon odběru ze sítě fáze L3 | - | Metering.GridMs.WIn.phsC
31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě fáze L1 | - | Metering.GridMs.VAr.phsA
31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě fáze L2 | - | Metering.GridMs.VAr.phsB
31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě fáze L3 | - | Metering.GridMs.VAr.phsC
31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě | - | Metering.GridMs.TotVAr
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě | - | Metering.GridMs.TotWOut
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stav čítače napájení do sítě | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Odběr výkonu | - | Metering.GridMs.TotWIn
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stav čítače odběru | - | Metering.GridMs.TotWhIn
41187 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Střídač (MsSrcDev) | 2 | - | - | Zdroj ref. měření pro regulaci jal./činného výkonu | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc
41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | –500000 W až 500000 W | 0 W |  | - | Fallback výkon pro provozní režim WCtlCom | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt
31061 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Možnost řídit nabíjení baterie komunikačním kanálem | - | Bat.ChaCtlComAval
34669 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Možnost řídit nabíjení baterie komunikačním kanálem | - | Bat.ChaCtlComAval
40151 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Kom. regul. čin. a jal. výkonu | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Zadání činného výkonu | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
40003 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (TmZn+0430Kabul) 9501: (TmZn-0900Alaska) 9502: (TmZn+0300Kuwait) 9503: (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) At. oceán (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azorské ostrovy (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Kapverdy (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Jerevan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Dháka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Bělehrad, Bratislava, Budapešť, Lublaň, Praha (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Varšava, Záhřeb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadan, Šal. ostr., N. Kaledonie (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Střední Amerika (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Peking, Č.-čching, Hongkong, Urumči (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Datová hranice (západ) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Káhira (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekatěrinburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fidži, Marshallovy ostr. (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsin., Kyjev, Riga, Sofie, Talin, Vilnius (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tbilisi (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Grónsko (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Atény, Bukurešť, Istanbul (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Havaj (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Čennaí, Kalkata, Bombaj, Nové Dillí (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jeruzalém (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Ammán (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Soul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Atlantický oceán (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Bejrút (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Rangún (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhoek (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Káthmándú (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Newfoundland (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago - staré (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Tichomoří (USA, Kan.) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Baja California (Mexiko) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Brusel, Kodaň, Madrid, Paříž (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskva, Petrohrad, Volgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Midway, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoj, Jakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Šrí Džajawardenepúra (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipei (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Ósaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (východ) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Vladivostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Záp. a stř. Afrika (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amster., Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islámábád, Karáčí (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Kavkazský čas (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey - nové (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - nové (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taškent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulánbátar (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamčatskij (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Novosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Časové pásmo | - | DtTm.TmZn
41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s až 4 s | 1 s | - | - | Zpoždění spuštění - vstup | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s až 4 s | 1 s | - | - | Zpoždění spuštění - vstup | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V až 500 V | 175 V | - | - | Vstup minimální napětí | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V až 500 V | 175 V | - | - | Vstup minimální napětí | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC proud vstup | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC proud vstup | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC proud vstup | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC proud vstup | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | DC napětí vstup | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | DC napětí vstup | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | DC výkon vstup | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | DC výkon vstup | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Síťová frekvence | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Výkon | Pac | GridMs.TotW
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Síťový proud fáze L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Síťový proud fáze L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Síťový proud fáze L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC
30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L1 proti L2 | GridMs.PhV.A2B | GridMs.PhV.phsA2B
30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L2 proti L3 | GridMs.PhV.B2C | GridMs.PhV.phsB2C
30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L3 proti L1 | GridMs.PhV.C2A | GridMs.PhV.phsC2A
30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon L1 | GridMs.W.phsA | GridMs.W.phsA
30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon L2 | GridMs.W.phsB | GridMs.W.phsB
30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon L3 | GridMs.W.phsC | GridMs.W.phsC
30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon L1 | GridMs.VA.phsA | GridMs.VA.phsA
30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon L2 | GridMs.VA.phsB | GridMs.VA.phsB
30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon L3 | GridMs.VA.phsC | GridMs.VA.phsC
30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon L1 | GridMs.VAr.phsA | GridMs.VAr.phsA
30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon L2 | GridMs.VAr.phsB | GridMs.VAr.phsB
30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon L3 | GridMs.VAr.phsC | GridMs.VAr.phsC
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Účiník | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc
31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | Účiník EEI | - | GridMs.TotPFEEI
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Poruchový proud | Iso.FltA | Isolation.FltA
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Izolační odpor | Riso | Isolation.LeakRis
30521 | 4 | U64 | Doba | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Provozní doba | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30541 | 2 | U32 | Doba | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Provozní doba | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
41173 | 2 | U32 | Doba | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h až 440000 h | 0 h | - | - | Nastavit celkovou provozní dobu v bodu připojení k síti | Mt.TotTmhSet | Metering.TotOpTmhSet
30525 | 4 | U64 | Doba | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Doba napájení | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30543 | 2 | U32 | Doba | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Doba napájení | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Celkový výnos | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Celkový výnos | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Celkový výnos | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Celkový výnos | E-Total | Metering.TotWhOut
41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh až 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Nastavit celkový výnos | Mt.TotkWhSet | Metering.TotkWhOutSet
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 až 4294967294 | 0 | - | - | Verze komunikace | ComRev | Nameplate.ComRev
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 až 4294967295 | 4294967295 | - | - | Sériové číslo | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 až 4294967295 | 4294967295 | - | - | Sériové číslo | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
30051 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: FV střídače (DevClss1) | 1 | - | - | Třída přístroje | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9366: STP3.0-3AV-40 (STP3.0-3AV-40) 9344: SUNNY TRIPOWER 4.0 (STP4.0-3AV-40) 9345: SUNNY TRIPOWER 5.0 (STP5.0-3AV-40) 9346: SUNNY TRIPOWER 6.0 (STP6.0-3AV-40) | 1 | - | - | Typ přístroje | Model | Nameplate.Model
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 až 4294967294 | 0 | - | - | Verze firmwaru hlavního procesoru | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40029 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stop (Stop) 443: Konstantní napětí (VolDCConst) 455: Výstraha (Wrn) 1392: Chyba (Flt) 1393: Čekání na FV napětí (WaitPV) 1467: Spuštění (Str) 1469: Vypnout (Shtdwn) 1480: Čekání na energetický podnik (WaitUtil) 2119: Snížení (Drt) 16777213: (NaNStt) | 6 | - | - | Provozní stav | - | Operation.OpStt
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet připojení k síti | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
30217 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Sepnuto (Cls) 311: Rozepnuto (Opn) 16777213: (NaNStt) | 2 | - | - | Síťové relé / síťový stykač | Op.GriSwStt | Operation.GriSwStt
40009 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stop (Stop) 443: Konstantní napětí (VolDCConst) | 1 | - | - | Provozní stav | Op.OpModSet | Operation.OpMod
30219 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Snížení na základě teploty (TmpDrt) 884: Neaktivní (NoneDrt) 1705: Snížení podle frekvence (HzDrt) 3520: Snížení podle napětí (VDrt) 16777213: (NaNStt) | 2 | - | - | Redukce výkonu | Inv.TmpLimStt | Operation.DrtStt
31405 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Aktuální zadané omezení činného výkonu P | Op.Dmd.WCtl | Operation.Dmd.WCtl
31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Aktuální zadaný jalový výkon Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31411 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Aktuální zadaný jalový výkon Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31407 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aktuální zadání cos Phi | Op.Dmd.PFCtl | Operation.Dmd.PFCtl
31409 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Přebuzeno (OvExt) 1042: Podbuzeno (UnExt) 16777213: (NaNStt) | 3 | - | - | Aktuální zadaný druh buzení cos Phi | Op.Dmd.PFExtCtl | Operation.Dmd.PFExtCtl
40109 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Zvláštní nastavení (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Ostrovní provoz 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Ostrovní režim 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: PPDS (PPDS) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7517: CEI 0-21 interní (CEI0-21Int) 7518: CEI 0-21 externí (CEI0-21Ext) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: G83/2 (G83/2) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7532: EN 50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7538: SI4777_HS131_13 (SI4777_HS131_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7569: TOR D4 2016 (TOR_D4_2016) 16777213: (NaNStt) | 20 | - | - | Nastavená místní norma | Cntry | GridGuard.Cntry
41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Ostrovní provoz 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Ostrovní režim 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: PPDS (PPDS) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7517: CEI 0-21 interní (CEI0-21Int) 7518: CEI 0-21 externí (CEI0-21Ext) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: G83/2 (G83/2) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7532: EN 50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7538: SI4777_HS131_13 (SI4777_HS131_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7569: TOR D4 2016 (TOR_D4_2016) | - |  | - | Nastavit místní normu | CntrySet | GridGuard.CntrySet
40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V až 280 V | 230 V |  | - | Jmenovité síťové napětí | VRtg | GridGuard.Cntry.VRtg
40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | 44 Hz až 65 Hz | 50 Hz |  | - | Jmenovitá frekvence | HzRtg | GridGuard.Cntry.HzRtg
41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 20000 až 3000000 Ω | 200000 Ω |  | - | Minimální izolační odpor | Iso.LeakRisMin | GridGuard.Cntry.LeakRisMin
40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 300 V až 420 V | 420 V |  | - | Sledování napětí - horní maximální práh | VolCtl.Max | GridGuard.Cntry.VolCtl.Max
40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0.1 ms až 5.0 ms | 0.312 ms |  | - | Doba vypnutí při horním max. prahu pro sledování napětí | VolCtl.MaxTmms | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms
40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V až 310.5 V | 280 V |  | - | Sledování napětí - střední maximální práh | VolCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim
40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms až 60000 ms | 160 ms |  | - | Doba vypnutí při středním max. prahu pro sledování napětí | VolCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms
40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V až 280 V | 262.2 V |  | - | Sledování napětí - dolní maximální práh | VolCtl.hLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim
40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms až 60000 ms | 1000 ms |  | - | Doba vypnutí při dolním max. prahu pro sledování napětí | VolCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms
40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45.0 V až 230.0 V | 184 V |  | - | Sledování napětí - horní minimální práh | VolCtl.lLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim
40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms až 60000 ms | 2000 ms |  | - | Doba vypnutí při horním min. prahu pro sledování napětí | VolCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms
40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45.0 V až 230.0 V | 45 V |  | - | Sledování napětí - střední minimální práh | VolCtl.llLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim
40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms až 10000 ms | 200 ms |  | - | Doba vypnutí při středním min. prahu pro sledování napětí | VolCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms
41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45.0 V až 240.0 V | 45 V |  | - | Min. napětí pro opětovné připojení | VolCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin
41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100.0 V až 280.0 V | 280 V |  | - | Max. napětí k opětovnému připojení | VolCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax
40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50.0 Hz až 65.0 Hz | 65 Hz |  | - | Sledování frekvence - střední maximální práh | FrqCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim
40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms až 10000 ms | 10000 ms |  | - | Doba vypnutí při středním max. prahu pro sledování frekvence | FrqCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms
40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50.0 Hz až 65.0 Hz | 60.5 Hz |  | - | Sledování frekvence - dolní maximální práh | FrqCtl.hLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim
40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms až 90000 ms | 160 ms |  | - | Doba vypnutí při dolním max. prahu pro sledování frekvence | FrqCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms
40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44.0 Hz až 60.0 Hz | 47.5 Hz |  | - | Sledování frekvence - horní minimální práh | FrqCtl.lLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim
40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms až 300000 ms | 160 ms |  | - | Doba vypnutí při horním min. prahu pro sledování frekvence | FrqCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms
40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44.0 Hz až 60.0 Hz | 44 Hz |  | - | Sledování frekvence - střední minimální práh | FrqCtl.llLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim
40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms až 300000 ms | 160 ms |  | - | Doba vypnutí při středním min. prahu pro sledování frekvence | FrqCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms
41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44.0 Hz až 60.0 Hz | 44 Hz |  | - | Dolní frekvence pro opětovné připojení | FrqCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin
41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50.0 Hz až 65.0 Hz | 65 Hz |  | - | Horní frekvence pro opětovné připojení | FrqCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax
30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Meziobvodové napětí | Inv.DclVol | Inverter.DclVol
40244 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40476 | ArGraMod | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1020: Směr. o zař. pro stř. napětí (MVtgDirective) 1233: SDLWindV (SDLWindV) | 1 |  | - | Statika jalového proudu, konfigurace úplné dynamické podpory sítě | DGS-ArGraMod | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod
40246 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40477 | ArGraSag | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0 % až 10 % | 0 % |  | - | Gr. K statiky jal. proudu podpětí dyn. podp. sítě | DGS-ArGraSag | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSag
40248 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40478 | ArGraSwell | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0 % až 10 % | 0 % |  | - | Gr. K statiky jal. proudu přepětí dyn. podp. sítě | DGS-ArGraSwell | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSwell
40254 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40482 | DbVMax | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0 % až 40 % | 10 % |  | - | Horní limit mrtvého pásma napětí, konfigurace úplné dynamické podpory sítě | DGS-DbVolNomMax | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax
40252 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40481 | DbVMin | 128 | 1 | int16 | 40488 | RW | % | -40 % až 0 % | -10 % |  | - | Dolní limit mrtvého pásma napětí, konfigurace úplné dynamické podpory sítě | DGS-DbVolNomMin | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin
40250 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1264: Úplná dynamická podpora sítě (DGSFl) 1265: Omezená dynamická podpora sítě (DGSPa) | 2 |  | - | Provozní režim dynamické podpory sítě, konfigurace dynamické podpory sítě | DGS-DGSMod | Inverter.DGSModCfg.DGSMod
40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0 % až 100 % | 5 % |  | - | Hysterezní napětí, konfigurace dynamické podpory sítě | DGS-HystVolNom | Inverter.DGSModCfg.HystVolNom
40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0 % až 100 % | 70 % |  | - | Blokovací napětí PWM, konfigurace dynamické podpory sítě | DGS-PWMVolNom | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom
40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s až 5 s | 0 s |  | - | Zpoždění zablokování PWM, konfigurace dynamické podpory sítě | DGS-PWMTms | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms
40791 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 60 s až 86400 s | 1800 s |  | - | Časový limit komunikačního chybového hlášení | IntvTmsMax | Inverter.PlntCtl.IntvTmsMax
40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | 40289 | RW | V | 80 V až 245 V | 230 V |  | - | Referenční napětí - řízení systému | VRef | Inverter.PlntCtl.VRef
40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | 40290 | RW | V | -20 V až 20 V | 0 V |  | - | Referenční korekční napětí - řízení systému | VRefOfs | Inverter.PlntCtl.VRefOfs
40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | 0 VA až 10000 VA | 10000 VA | - | - | Maximální zdánlivý výkon přístroje | Slimit | Inverter.VALim
40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | 0 VA až 10050 VA | 10000 VA | - | - | Nastavený limit zdánlivého výkonu | Smax | Inverter.VAMax
40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1 % až 50 % | 20 % |  | - | Gradient jalového výkonu | VArGra | Inverter.VArGra
30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 až 1.0 | 1.0 |  | - | Požad. hod. cos Phi, konf. cos Phi, přímé zadání | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 až 1.0 | 1.0 |  | - | Požad. hod. cos Phi, konf. cos Phi, přímé zadání | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
30833 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Přebuzeno (OvExt) 1042: Podbuzeno (UnExt) | 2 |  | - | Druh buzení cos Phi, konf. cos Phi, přímé zadání | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40208 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Přebuzeno (OvExt) 1042: Podbuzeno (UnExt) | 2 |  | - | Druh buzení cos Phi, konf. cos Phi, přímé zadání | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Účiník - řízením systému | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF
40025 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Druh buzení nastavitelný řízením systému | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt
40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Požadovaná hodnota cos(phi) podle konvence EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | - | - | - |  | Požadovaná hodnota cos(phi) podle konvence EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
40228 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Přebuzeno (OvExt) 1042: Podbuzeno (UnExt) | 2 |  | - | Druh buzení konc. bodu, konf. char. cos Phi(P) | PF-PFExtStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop
40224 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Přebuzeno (OvExt) 1042: Podbuzeno (UnExt) | 1 |  | - | Druh buzení poč. bodu, konf. char. cos Phi(P) | PF-PFExtStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr
40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 až 1.0 | 1.0 |  | - | cos Phi konc. bodu, konfig. char. cos Phi(P) | PF-PFStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop
40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 až 1.0 | 1.0 |  | - | cos Phi poč. bodu, konfig. charakt. cos Phi(P) | PF-PFStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr
40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0.0 % až 100.0 % | 100.0 % |  | - | Činný výkon konc. bodu, konf. char. cos Phi(P) | PF-WNomStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop
40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % až 100 % | 50 % |  | - | Činný výkon poč. bodu, konf. char. cos Phi(P) | PF-WNomStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr
30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -65 % až 65 % | 0 % |  | - | Požadovaná hodnota jalového výkonu v % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -65 % až 65 % | 0 % |  | - | Požadovaná hodnota jalového výkonu v % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normované omezení jalového výkonu řízením systému | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom
40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % až 20 % | 0 % |  | - | Gradient jalového výkonu, konfigurace charakteristiky jalového výkonu/napětí Q(U) | Q-VArGraNom | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom
30825 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Vyp. (Off) 1069: Char. jal. výkonu/napětí Q(U) (VArCtlVol) 1070: Jalový výkon Q - přímé zadání (VArCnstNom) 1072: Jal. výkon Q - zadání řízením (VArCtlCom) 1074: Přímé zadání cos Phi (PFCnst) 1075: cos Phi, zadání řízením systému (PFCtlCom) 1076: Charakteristika cos Phi(P) (PFCtlW) 2269: Režim char. jalového výkonu (CrvMod) 2270: Zadání cosPhi nebo Q řízením systému (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Prov. rež. udrž. stat. nap.,konfig. udrž. st. nap. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40200 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Vyp. (Off) 1069: Char. jal. výkonu/napětí Q(U) (VArCtlVol) 1070: Jalový výkon Q - přímé zadání (VArCnstNom) 1072: Jal. výkon Q - zadání řízením (VArCtlCom) 1074: Přímé zadání cos Phi (PFCnst) 1075: cos Phi, zadání řízením systému (PFCtlCom) 1076: Charakteristika cos Phi(P) (PFCtlW) 2269: Režim char. jalového výkonu (CrvMod) 2270: Zadání cosPhi nebo Q řízením systému (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Prov. rež. udrž. stat. nap.,konfig. udrž. st. nap. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Omezení norm. jalového výkonu řízením zařízení | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | - | - | - |  | Omezení norm. jalového výkonu řízením zařízení | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40240 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Vyp. (Off) 308: Zap. (On) | 1 |  | - | Aktivace funkce vlečného ukazatele, konfigurace lineárního gradientu momentálního výkonu | P-HystEna | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna
40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz až 5 Hz | 0.2 Hz |  | - | Rozdíl frekvence vrácení a síťové frekvence, konfigurace lineárního gradientu momentálního výkonu | P-HzStop | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop
40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | % | 1 % až 10000 % | 10000 % |  | - | Gradient činného výkonu po resetování frekvence, konfigurace lineárního gradientu momentálního výkonu | P-HzStopWGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra
40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0.0 Hz až 5.0 Hz | 5.0 Hz |  | - | Rozdíl počáteční frekvence a síťové frekvence, konfigurace lineárního gradientu momentálního výkonu | P-HzStr | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr
40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | 10 % až 130 % | 40 % |  | - | Gradient činného výkonu, konfigurace lineárního gradientu momentálního výkonu | P-WGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra
40216 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Vyp. (Off) 1132: Lineární gradient (WCtlHz) 3175: Lineární gradient maximálního činného výkonu (WCtlHzWMax) | 1 |  | - | Provozní režim redukce činného výkonu při nadměrné frekvenci P(f) | P-WCtlHzMod | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod
40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | 40294 | RW | % | 1 % až 2000 % | 20 % |  | - | Gradient činného výkonu | WGra | Inverter.WGra
40484 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Vyp. (Off) 308: Zap. (On) | 2 |  | - | Aktivace gradientu činného výkonu | WGraEna | Inverter.WGraEna
41193 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachovat hodnoty (UsStp) 2507: Použití náhradního nastavení (UsFlb) | 1 | - | - | Provozní režim při vynechání omezení čin. výkonu | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
41195 | 2 | U32 | Doba | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s až 86400 s | 600 s | - | - | Čas. limit při vynechání omezení činného výkonu | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % až 100 % | 100 % | - | - | Náhradní omezení čin. výkonu P v % z WMax při vynechání omezení čin. výkonu | WCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom
40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Omezení norm. činného výkonu řízením zařízení | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | - | - | - |  | Omezení norm. činného výkonu řízením zařízení | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41219 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachovat hodnoty (UsStp) 2507: Použití náhradního nastavení (UsFlb) | 1 | - | - | Provozní režim při vynech. regul. jalového výkonu | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
41221 | 2 | U32 | Doba | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s až 86400 s | 600 s | - | - | Čas. limit při vynechání regulace jalového výkonu | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -65 % až 65 % | 0 % | - | - | Náhradní jalový výkon Q v % z WMax při vynechání regul. jal. výkonu | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41225 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachovat hodnoty (UsStp) 2507: Použití náhradního nastavení (UsFlb) | 1 | - | - | Provozní režim při vynechání zadání cos Phi | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
41227 | 2 | U32 | Doba | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s až 86400 s | 600 s | - | - | Čas. limit při vynechání zadání cos Phi | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 až 1 | 1 | - | - | Náhradní cos Phi při vynechání zadání cos Phi | PFCtlCom.Flb | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | 0 W až 10000 W | 10000 W | - | - | Maximální činný výkon přístroje | Plimit | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W až 10050 W | 10000 W | - | - | Nastavená mez činného výkonu | Pmax | Inverter.WMax
40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | 0 W až 10050 W | 10000 W | - | - | Nastavená mez činného výkonu | Pmax | Inverter.WMax
30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W až 10050 W | 10000 W |  | - | Omezení činného výkonu P, konfigurace činného výkonu | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W až 10050 W | 10000 W |  | - | Omezení činného výkonu P, konfigurace činného výkonu | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % až 100 % | 100 % |  | - | Omezení činného výkonu P, konfigurace činného výkonu | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % až 100 % | 100 % |  | - | Omezení činného výkonu P, konfigurace činného výkonu | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normované omezení činného výkonu řízením systému | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
30835 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Vyp. (Off) 1077: Omezení činného výkonu P ve W (WCnst) 1078: Omez. čin. výkonu P v % Pmax (WCnstNom) 1079: Omez.čin.výk. P řízením syst. (WCtlCom) | 4 |  | - | Provozní režim správy napájení | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
40210 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Vyp. (Off) 1077: Omezení činného výkonu P ve W (WCnst) 1078: Omez. čin. výkonu P v % Pmax (WCnstNom) 1079: Omez.čin.výk. P řízením syst. (WCtlCom) | 4 |  | - | Provozní režim správy napájení | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W až 50000 W | - | - | - | Nastavená mez činného výk. v bodě připoj. k síti | - | PCC.WMax
41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % až 100 % | 100 % | - | - | Nastavená mez činného výk. v bodě připoj. k síti | - | PCC.WMaxNom
40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40250 | ARtg | 120 | 1 | uint16 | 40251 | RO | A | 0.0 A až 14.5 A | - | - | - | Jmen. proud všech fází | - | Nameplate.ARtg
30881 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1779: Odpojeno (Dscon) 1780: Veřejná elektrická síť (PubGri) 1781: Ostrovní systém (IsoGri) 16777213: (NaNStt) | 1 | - | - | Napojení systému k síti | - | Operation.PvGriConn
30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Síťový proud | GridMs.TotA | GridMs.TotA
40018 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Stop (Stop) 1467: Spuštění (Str) 1749: Úplné zastavení (FulStop) | 2 | - |  | Rychlé odpojení | - | Inverter.FstStop
41253 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Stop (Stop) 1467: Spuštění (Str) 1749: Úplné zastavení (FulStop) | 2 | - |  | Rychlé odpojení | - | Inverter.FstStop
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Vnitřní teplota | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Vnitřní teplota | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W až 50000 W | 10000 W | - | - | Jmenovitý výkon systémů | - | Plnt.DcWRtg
40895 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s až 1000 s | 10 s |  | - | Char., doba nast. prac. bodu | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40897 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s až 1000 s | 10 s |  | - | Char., doba nast. prac. bodu | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40899 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40551 | RmpPT1Tms | 131 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s až 1000 s | 10 s |  | - | Char., doba nast. prac. bodu | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40855 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % až 10000 % | 1200 % |  | - | Char., pokles k prac. bodu | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40857 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1 % až 10000 % | 1200 % |  | - | Char., pokles k prac. bodu | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40859 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40552 | RmpDecTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % až 10000 % | 1200 % |  | - | Char., pokles k prac. bodu | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40875 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % až 10000 % | 1200 % |  | - | Char., stoupání k prac. bodu | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40877 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1 % až 10000 % | 1200 % |  | - | Char., stoupání k prac. bodu | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40879 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40553 | RmpIncTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % až 10000 % | 1200 % |  | - | Char., stoupání k prac. bodu | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40262 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 až 8 | 2 |  | - | Char., počet používaných bodů | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40264 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 až 8 | 2 |  | - | Char., počet používaných bodů | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40266 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40502 | ActPt | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 až 8 | 2 |  | - | Char., počet používaných bodů | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40957 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napětí ve voltech (XRefV) 1976: Napětí v procent. nom. napětí (XRefVNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz jako rozdíl od jmenovité frekvence (XRefHzDif) 3158: Činný výkon v procentech Pmax (XRefWNom) | 3 |  | - | Charakt. – reference osy X | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40959 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napětí ve voltech (XRefV) 1976: Napětí v procent. nom. napětí (XRefVNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz jako rozdíl od jmenovité frekvence (XRefHzDif) 3158: Činný výkon v procentech Pmax (XRefWNom) | 3 |  | - | Charakt. – reference osy X | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40961 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napětí ve voltech (XRefV) 1976: Napětí v procent. nom. napětí (XRefVNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz jako rozdíl od jmenovité frekvence (XRefHzDif) 3158: Činný výkon v procentech Pmax (XRefWNom) | 3 |  | - | Charakt. – reference osy X | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40977 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | 40566 | RW | - | 1977: Var v procentech Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt v procentech Pmax (YRefWNom) 1979: Watt v procentech zmrazeného činného výkonu (YRefWNomActl) 2272: cosPhi (konvence EEI) (YRefEEI) 3678: Max. spotřeba el. energie v % vztažená k Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Charakt. – reference osy Y | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40979 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | 40406 | RW | - | 1977: Var v procentech Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt v procentech Pmax (YRefWNom) 1979: Watt v procentech zmrazeného činného výkonu (YRefWNomActl) 2272: cosPhi (konvence EEI) (YRefEEI) 3678: Max. spotřeba el. energie v % vztažená k Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Charakt. – reference osy Y | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40981 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var v procentech Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt v procentech Pmax (YRefWNom) 1979: Watt v procentech zmrazeného činného výkonu (YRefWNomActl) 2272: cosPhi (konvence EEI) (YRefEEI) 3678: Max. spotřeba el. energie v % vztažená k Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Charakt. – reference osy Y | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40282 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40284 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40286 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40288 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40290 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40292 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40294 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40296 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40306 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40308 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40310 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40312 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40314 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40316 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40318 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40320 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40330 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40332 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40334 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40336 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40338 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40340 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40342 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40344 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40354 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40356 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40358 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40360 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40362 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40364 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40366 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40368 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40378 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40503 | W1 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40380 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40505 | W2 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40382 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40507 | W3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40384 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40509 | W4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40386 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40511 | W5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40388 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40513 | W6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40390 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40515 | W7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40392 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40517 | W8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 až 333 | 100 |  | - | Hodnoty X charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40402 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40504 | PF1 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40404 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40506 | PF2 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40406 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40508 | PF3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40408 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40510 | PF4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40410 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40512 | PF5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40412 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40514 | PF6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40414 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40516 | PF7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40416 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40518 | PF8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 až 100 | 0 |  | - | Hodnoty Y charakteristiky 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40917 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40558 | ActCrv | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 až 3 | 1 |  | - | Číslo charakteristiky, konfigurace režimu char. | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40919 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40398 | ActCrv | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 až 3 | 1 |  | - | Číslo charakteristiky, konfigurace režimu char. | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40921 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40492 | ActCrv | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 až 3 | 1 |  | - | Číslo charakteristiky, konfigurace režimu char. | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40937 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40559 | ModEna | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Vyp. (Off) 308: Zap. (On) | 1 |  | - | Aktivace charakteristiky, konfigurace režimu char. | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40939 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40399 | ModEna | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Vyp. (Off) 308: Zap. (On) | 1 |  | - | Aktivace charakteristiky, konfigurace režimu char. | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40941 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40493 | ModEna | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Vyp. (Off) 308: Zap. (On) | 1 |  | - | Aktivace charakteristiky, konfigurace režimu char. | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna