Ime objekta | Naslov registra SMA | Število povezanih registrov SMA | Vrsta podatkov SMA | Oblika zapisa podatkov SMA | Dostop SMA | Naslov registra SunSpec | Ime SunSpec | Informacijski model SunSpec | Število povezanih registrov SunSpec | Vrsta podatkov SunSpec | Faktor skaliranja registra SunSpec | Dostop SunSpec | Enota | Območje vrednosti | Privzeta vrednost | Grid Guard | Krmilni objekt naprave | Opredelitev (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 do 4294967294 | - | - | - | Paket progr. opreme | Pkg.swRev
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dogodkov za uporabnika | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dogodkov za uporabnika | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dododkov za instalaterja | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dododkov za instalaterja | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dogodkov za servis | Op.EvtCntSvc
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število dogodkov za servis | Op.EvtCntSvc
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: noben (NoneDsc) | 1 | - | - | Ukrep za odpr. napak | -
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Dejanska št. dogodka za proizvajalca | Op.EvtNoDvlp
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: noben (NoneMsg) | 1 | - | - | Sporočilo | -
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Posvetujte se s proizvajalcem (PrioA) 337: Posvetujte se s inštalaterjem (PrioC) 338: neveljavno (PrioIna) 887: noben (NonePrio) | 3 | - | - | Priporočeni ukrep | Op.Prio
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Trajanje | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Čakalni čas do napajanja | Op.TmsRmg
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Napaka (Alm) 303: Izklop (Off) 307: V redu (Ok) 455: Opozorilo (Wrn) | 2 | - | - | Stanje | Op.Health
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nazivna moč v stanju napaka | -
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nazivna moč v stanju OK | -
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nazivna moč v stanju OK | -
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nazivna moč v stanju opozorilo | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Proizvajalec | -
Sys.DevRstr | 40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Izvedite (Do) | - | - | - | Sprožite ponoven zagon naprave | DeviceReset,DevRs
Upd.AutoUpdIsOn | 40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Da (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Samodejna posodobitev vključena | -
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: nemščina (LangDE) 778: angleščina (LangEN) 779: italijanščina (LangIT) 780: španščina (LangES) 781: francoščina (LangFR) 782: grščina (LangEL) 783: korejščina (LangKO) 784: češčina (LangCS) 785: portugalščina (LangPT) 786: nizozemščina (LangPL) 796: slovenščina (LangSL) 797: bolgarščina (LangBG) 798: poljščina (LangPL) 799: japonščina (LangJA) | 2 | - | - | Jezik površine | CntrySet.Lang
DtTm.DlSvIsOn | 40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Da (Yes) 1130: Ne (No) | 1 | - | - | Samodejni preklop poletni/zimski čas vključen | -
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Samodejno prek protokola SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Časovni pas | -
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stanje omrežnega releja (GriSwCpy) 1341: Sporočilo o napaki (FltInd) 1342: Krmiljenje ventilatorja (FanCtl) 1343: Lastna poraba (SelfCsmp) 1349: Krmiljenje prek komunikacije (ComCtl) 1359: Akumul. pomnilnik (BatCha) | 2 | - | - | Način delovanja večfunkcijskega releja | Mlt.OpMode
MltFncSw.OpMode | 40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stanje omrežnega releja (GriSwCpy) 1341: Sporočilo o napaki (FltInd) 1342: Krmiljenje ventilatorja (FanCtl) 1343: Lastna poraba (SelfCsmp) 1349: Krmiljenje prek komunikacije (ComCtl) 1359: Akumul. pomnilnik (BatCha) | 2 | - | - | Način delovanja večfunkcijskega releja | Mlt.OpMode
MltFncSw.Stt | 30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 | - | - | Stanje večfunkcijskega releja | -
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Hitrost povezave od SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Poldupleks (HalfDpx) 1727: Polni dupleks (FulDpx) | 1 | - | - | Način dupleks SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Napaka (Alm) 307: V redu (Ok) 455: Opozorilo (Wrn) 1725: Ni povezave (NotConn) | 4 | - | - | Stanje povezave Speedwire od SMACOM A | -
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Hitrost povezave od SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Poldupleks (HalfDpx) 1727: Polni dupleks (FulDpx) | 1 | - | - | Način dupleks SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Napaka (Alm) 307: V redu (Ok) 455: Opozorilo (Wrn) 1725: Ni povezave (NotConn) | 4 | - | - | Stanje povezave Speedwire od SMACOM B | -
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Da (Yes) 1130: Ne (No) | 1 | - | - | Samodejna konfiguracija Speedwire vklopljena | -
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Env.TmpVal | 34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Zun. temperatura | -
Env.TmpVal | 34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Zun. temperatura | -
Env.TmpVal | 34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Zun. temperatura | -
Env.TmpValMax | 34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najvišja izmerjena zun. temperatura | -
Mdul.TmpVal | 34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura modula | -
Mdul.TmpVal | 34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Temperatura modula | -
Mdul.TmpVal | 34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Temperatura modula | -
Env.HorWSpd | 34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Hitrost vetra | -
Env.HorWSpd | 34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Hitrost vetra | -
Env.HorWSpd | 34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | milj/h | - | - | - | - | Hitrost vetra | -
Env.ExInsol | 34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Obsevanje na zunanji senzor | -
Metering.GridMs.Hz | 31447 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Hz | - | - | - | - | Omr. frekvenca | -
Metering.GridMs.A.phsA | 31435 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Omrežni tok faza L1 | -
Metering.GridMs.A.phsB | 31437 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Omrežni tok faza L2 | -
Metering.GridMs.A.phsC | 31439 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Omrežni tok faza L3 | -
Metering.GridMs.PhV.phsA2B | 31451 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Fazo omrežne napetosti L1 za L2 | -
Metering.GridMs.PhV.phsB2C | 31453 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Fazo omrežne napetosti L2 za L3 | -
Metering.GridMs.PhV.phsC2A | 31449 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Fazo omrežne napetosti L3 za L1 | -
Metering.GridMs.PhV.phsA | 31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L1 | -
Metering.GridMs.PhV.phsB | 31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L2 | -
Metering.GridMs.PhV.phsC | 31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L3 | -
Metering.GridMs.W.phsA | 31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč omrežnega napajanja L1 | -
Metering.GridMs.W.phsB | 31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč omrežnega napajanja L2 | -
Metering.GridMs.W.phsC | 31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč omrežnega napajanja L3 | -
Metering.GridMs.WIn.phsA | 31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč odjema iz omrežja faza L1 | -
Metering.GridMs.WIn.phsB | 31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč odjema iz omrežja faza L2 | -
Metering.GridMs.WIn.phsC | 31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč odjema iz omrežja faza L3 | -
Metering.GridMs.VAr.phsA | 31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalova moč omrežnega napajanja faza L1 | -
Metering.GridMs.VAr.phsB | 31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalova moč omrežnega napajanja faza L2 | -
Metering.GridMs.VAr.phsC | 31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalova moč omrežnega napajanja faza L3 | -
Metering.GridMs.TotVAr | 31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalova moč omrežnega napajanja | -
Metering.GridMs.VA.phsA | 31441 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Nav. moč L1 | -
Metering.GridMs.VA.phsB | 31443 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Nav. moč L2 | -
Metering.GridMs.VA.phsC | 31445 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Nav. moč L3 | -
Metering.GridMs.TotVA | 31455 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Navid. zmogljivost | -
Metering.GridMs.TotPF | 31433 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Faktor zamika | -
Metering.GridMs.TotWOut | 30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč omrežnega napajanja | -
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stanje števca omrežnega napajanja | GM.TotWhOut
Metering.GridMs.TotWIn | 30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč odjema iz omrežja | -
Metering.GridMs.TotWhIn | 30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stanje števca za odjem energije | -
Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc | 41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA-merilnik elektrike (MsSrcMtr) 3547: Razsmernik (MsSrcDev) | 2 | - | - | Vir referenčne meritve za regulacijo jalove/delovne moči | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | 41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W do 500000 W | 0 W |  | - | Rezervna moč za način obratovanja WCtlCom | -
Bat.ChaCtlComAval | 31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Da (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Krmiljenje polnjenja akumulatorja prek komunikacije na voljo | -
Bat.ChaCtlComAval | 34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Da (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Krmiljenje polnjenja akumulatorja prek komunikacije na voljo | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Reg. del. in jal. moči s komu. | FedInSpntCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 44427 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Reg. del. in jal. moči s komu. | FedInSpntCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Predpisana delovna moč | FedInPwrAtCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Predpisana delovna moč | FedInPwrAtCom
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Aljaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Kuvajt, Er Riad (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Dabi, Muskat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Istanbul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantik (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azori (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Zelenortski otoki (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Erevan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Daka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Beograd, Bratislava, Budimp., Ljubljana, Praga (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Varšava, Zagreb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadan, Salom. ot., Nova kaled. (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Srednja Amerika (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Mednarodna datumska meja (zahod) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Kairo (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekaterinburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fidži, Marshallovi otoki (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kijev, Riga, Sofija, Talin, Vilna (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tbilisi (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lizbona, London (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Grenlandija (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Atene, Bukarešta, Istanbul (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Havaji (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbaj, New Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jeruzalem (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Aman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Srednji Atlantik (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Bejrut (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Yangon (Rangun) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhuk (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Nova Fundlandija (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago - star (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pacifik (ZDA, Kanada) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Baja Kalifornija (Mehika) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Bruselj, Kopenhagen, Madrid, Pariz (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskva, St. Petersburg, Volgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Midwayski at., Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoj, Džakar. (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretorija (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Tajpej (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (vzhodna) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Vladivostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Zah. osred. Afrika (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amsterd., Berlin, Bern, Rim, Stockholm, Dunaj (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karači (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Kavkaški standard. čas (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, México, Monterrey - nov (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan – nov (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taškent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulan Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamčatski (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Novosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Časovni pas | -
DcCfg.StrTms | 41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 4 s | 1 s | - | - | Zakasn. zagona vhod | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms
DcCfg.StrTms | 41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 4 s | 1 s | - | - | Zakasn. zagona vhod | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms
DcCfg.StrVol | 41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 do 500 V | 175 V | - | - | minimalna napetost vhod | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr
DcCfg.StrVol | 41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 do 500 V | 175 V | - | - | minimalna napetost vhod | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr
DcMs.Amp | 30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | DC tok vhod | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp
DcMs.Amp | 30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | DC tok vhod | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp
DcMs.Amp | 31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC tok vhod | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp
DcMs.Amp | 31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC tok vhod | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp
DcMs.Vol | 30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | DC napetost vhod | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol
DcMs.Vol | 30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | DC napetost vhod | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol
DcMs.Watt | 30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | DC moč vhod | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt
DcMs.Watt | 30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | DC moč vhod | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt
GridMs.Hz | 30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | - | RO | Hz | - | - | - | - | Omr. frekvenca | GridMs.Hz
GridMs.TotVA | 30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | - | RO | VA | - | - | - | - | Navid. zmogljivost | GridMs.TotVA
GridMs.TotVAr | 30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | - | RO | VAr | - | - | - | - | Jalova moč | GridMs.TotVAr
GridMs.TotW | 30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | - | RO | W | - | - | - | - | Moč | Pac
GridMs.A.phsA | 30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Omrežni tok faza L1 | GridMs.A.phsA
GridMs.A.phsB | 30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Omrežni tok faza L2 | GridMs.A.phsB
GridMs.A.phsC | 30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Omrežni tok faza L3 | GridMs.A.phsC
GridMs.PhV.phsA | 30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L1 | GridMs.PhV.phsA
GridMs.PhV.phsB | 30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L2 | GridMs.PhV.phsB
GridMs.PhV.phsC | 30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Omr. napetost faza L3 | GridMs.PhV.phsC
GridMs.PhV.phsA2B | 30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Faza omrežne napetosti L1 proti L2 | GridMs.PhV.A2B
GridMs.PhV.phsB2C | 30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Fazo omrežne napetosti L2 za L3 | GridMs.PhV.B2C
GridMs.PhV.phsC2A | 30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Fazo omrežne napetosti L3 za L1 | GridMs.PhV.C2A
GridMs.W.phsA | 30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč L1 | GridMs.W.phsA
GridMs.W.phsB | 30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč L2 | GridMs.W.phsB
GridMs.W.phsC | 30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moč L3 | GridMs.W.phsC
GridMs.VA.phsA | 30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Nav. moč L1 | GridMs.VA.phsA
GridMs.VA.phsB | 30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Nav. moč L2 | GridMs.VA.phsB
GridMs.VA.phsC | 30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Nav. moč L3 | GridMs.VA.phsC
GridMs.VAr.phsA | 30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Slepa moč L1 | GridMs.VAr.phsA
GridMs.VAr.phsB | 30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Slepa moč L2 | GridMs.VAr.phsB
GridMs.VAr.phsC | 30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Slepa moč L3 | GridMs.VAr.phsC
GridMs.TotPFPrc | 30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Faktor zamika | GridMs.TotPF
GridMs.TotPFEEI | 31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | - | RO | - | - | - | - | - | Faktor zamika EEI | -
Isolation.FltA | 31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Okvarni tok | Iso.FltA
Isolation.LeakRis | 30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | - | RO | Ohm | - | - | - | - | Izolacijski upor | Riso
Metering.TotOpTms | 30521 | 4 | U64 | Trajanje | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Čas delovanja | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTms | 30541 | 2 | U32 | Trajanje | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Čas delovanja | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTmhSet | 41173 | 2 | U32 | Trajanje | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h do 440000 h | 0 h | - | - | Postavi skupen čas delovanja na prik. točki omr. | Mt.TotTmhSet
Metering.TotFeedTms | 30525 | 4 | U64 | Trajanje | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Čas napajanja | Mt.TotOpTmh
Metering.TotFeedTms | 30543 | 2 | U32 | Trajanje | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Čas napajanja | Mt.TotOpTmh
Metering.TotWhOut | 30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - | RO RO | Wh | - | - | - | - | Skupna kol. | E-Total
Metering.TotWhOut | 30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Skupna kol. | E-Total
Metering.TotWhOut | 30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Skupna kol. | E-Total
Metering.TotWhOut | 30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Skupna kol. | E-Total
Metering.TotkWhOutSet | 41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh do 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Post. skupno kol. | Mt.TotkWhSet
Nameplate.ComRev | 40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Vrzija komunikacije | ComRev
Nameplate.Location | 40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.SerNum | 30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Serijska št. | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber
Nameplate.SerNum | 40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Serijska št. | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber
Nameplate.MainModel | 30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: Solarni razsmernik (DevClss1) | 1 | - | - | Razred naprave | MainModel
Nameplate.Model | 30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9366: SUNNY TRIPOWER 3.0 (STP3.0-3AV-40) 9344: SUNNY TRIPOWER 4.0 (STP4.0-3AV-40) 9345: SUNNY TRIPOWER 5.0 (STP5.0-3AV-40) 9346: SUNNY TRIPOWER 6.0 (STP6.0-3AV-40) | 4 | - | - | Vrsta napr. | Model
Nameplate.CmpMain.SwRev | 40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Različica strojne programske opreme glavnega procesorja | HP.swRev
Operation.GriSwCnt | 30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Število omrežnih priklopov | Op.GriSwCnt
Operation.GriSwStt | 30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Zaprto (Cls) 311: Odprto (Opn) 16777213: (NaNStt) | 2 | - | - | Omrežni rele/kontaktor | Op.GriSwStt
GridGuard.Cntry | 40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Posebna nastav. (Adj) 7584: [DE] VDE-AR-N4105:2018 proizvajalci >4,6 kVA (VDEARN4105/18a) 7586: [DE] VDE-AR-N4105:2018 proizvajalci do 4,6 kVA (VDEARN4105/18c) 7590: [EU] EN50549-1:2018 LV (EN50549-1/18) 7592: AA privzeti državni podatki 2019 50 Hz (DftSMA/19) 7594: UK ENA-EREC-G98/1:2018 (ENA-G98/1/18) 7595: UK ENA-EREC-G99/1:2018 (ENA-G99/1/18) 7596: [BE] C10/11-LV1:2018 LV do 10kVA (C10/11-LV1/18) 7597: [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA (C10/11-LV2/18) 16777213: (NaNStt) | 5 | - | - | Nast. državni standard | Cntry
GridGuard.CntrySet | 41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 7584: [DE] VDE-AR-N4105:2018 proizvajalci >4,6 kVA (VDEARN4105/18a) 7586: [DE] VDE-AR-N4105:2018 proizvajalci do 4,6 kVA (VDEARN4105/18c) 7590: [EU] EN50549-1:2018 LV (EN50549-1/18) 7592: AA privzeti državni podatki 2019 50 Hz (DftSMA/19) 7594: UK ENA-EREC-G98/1:2018 (ENA-G98/1/18) 7595: UK ENA-EREC-G99/1:2018 (ENA-G99/1/18) 7596: [BE] C10/11-LV1:2018 LV do 10kVA (C10/11-LV1/18) 7597: [BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA (C10/11-LV2/18) | - |  | - | Up. drž. stand. | CntrySet
Inverter.DclVol | 30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napetost vm. tokokroga | Inv.DclVol
Inverter.PlntCtl.IntvTmsMax | 40791 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 60 s do 86400 s | 1800 s |  | - | Timeout za sporočilo o komunikacijski napaki | IntvTmsMax
PCC.WMax | 41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 500000 W | - | - | - | Nastavljena omej. zmoglj. na priklj. točki omr. | -
PCC.WMaxNom | 41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % do 100 % | 100 % | - | - | Nastavljena omej. zmoglj. na priklj. točki omr. | -
Operation.PvGriConn | 30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1779: Ločeno (Dscon) 1780: Javno el. omrežje (PubGri) 1781: Izolirano omrežje (IsoGri) 16777213: (NaNStt) | 1 | - | - | Omrežna vezava naprave | -
GridMs.TotA | 30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Omr. tok | GridMs.TotA
Coolsys.Cab.TmpVal | 30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Notranja temperatura | Cab.TmpVal
Coolsys.Cab.TmpVal | 34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Notranja temperatura | Cab.TmpVal
Plnt.DcWRtg | 41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 500000 W | 6000 W | - | - | Nazivna moč sistema | -
Inverter.VRtg | 40751 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 0 do 1000 V | 400 V | - | - | Nazivna napetost razsmernika | InvVtgNom
Operation.OpStt | 40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 303: Izklop (Off) 569: Vključeno (Run) 1295: Pripravljenost (Stdby) 1795: Zaklenjeno (Lok) 16777213: (NaNStt) | 5 | - | - | Splošno obratovalno stanje | OperMode
Operation.RstrLokStt | 30251 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 257: Nedopustna frekv. (HzFlt) 1655: Prepoznan oblok (EvtAfci) 1690: Hitri izklop (FstStop) 2386: Prenapetost (OvVol) 2387: Podnapetost (UnVol) 2388: Previsoka frekvenca (OvHz) 2389: Prenizka frekvenca (UnHz) 2390: Pasivno zaznavanje otočnega omrežja (PID) 2490: Izpad faz (PLD) 3165: Napaka PLL (PLL) 3166: Izpad faz na strani nizke napetosti (PLDLoVol) 3167: Aktivno zaznavanje otočnega omrežja (ActIsldDet) 4553: Po okvarnem toku (ManRstrRCD) 4570: Čakanje na odobritev obratovanja (WaitStr) 16777213: (NaNStt) | 15 | - | - | Status zapore | ManRstr.LokStt
Operation.StandbyStt | 33001 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1393: Počakaj na PV napetost (WaitPV) 1394: Počakaj na velj. AC omrežje (WaitGri) 2531: Način varčevanja z energijo (EnSavMod) 16777213: (NaNStt) | 4 | - | - | Standby status | -
Operation.RunStt | 33003 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 443: Konstantna napetost (VolDCConst) 1463: Rezerva (Bck) 1469: Zaustavitev (Shtdwn) 2119: Omejitev (Drt) 16777213: (NaNStt) | 6 | - | - | Obratovalni status | -
Operation.CtrlType | 40007 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 443: Konstantna napetost (VolDCConst) 3531: Krmiljeno obratovanje (OpnCtlStt) 3532: Obratovanje kot vir AC (VLoop) 3534: Obratovanje kot vir DC (DcSrc) | 1 | - | - | Vrsta DC regulacije napetosti | Op.CtrlType
Inverter.FstStop | 40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Stop (Stop) 1467: Zagon (Str) | 1 | - |  | Hitri izklop | -
Inverter.FstStop | 41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Stop (Stop) 1467: Zagon (Str) | 1 | - |  | Hitri izklop | -
Operation.ValRsIstl | 44021 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 237: Število omrežnih priklopov na prikl. točki nap. (GriSwCnt) 353: Resetiranje dogododkov (RsEvtCnt) 355: Brisanje dnevnika dog. (RsTotWhLog) 356: Sprosti ov. delovanja (RsPermStoOp) 409: Čas delovanja (TotOpTms) 411: Čas napajanja (TotFeedTms) 418: Skupna kol. (TotWhOut) 568: Izvedi vse obstoječe funkcije (DoAll) 720: Ponastavitev parametrov omrežja (NetwParaRs) | - | - | - | Ponastavitev del. podatkov | Op.FncSetIstl
Operation.DrtStt | 30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Previsoka temperatura (TmpDrt) 884: ni aktivno (NoneDrt) 1705: Odstopanje frekvence (HzDrt) 3520: Odstopanje napetosti (VDrt) 3554: Prioriteta jalove moči (VArDmdDrt) 3556: Visoka DC-napetost (DcVolMaxDrt) 4560: Eksterno podano (WSptMaxDrt) 4561: Eksterno podano 2 (WSptMax2Drt) 16777213: (NaNStt) | 2 | - | - | Razlog znižanja moči | Inv.TmpLimStt
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 6000 W | 3000 W |  | - | Omejitev zmogljivosti P, konfiguracija zmogljivosti | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 6000 W | 3000 W |  | - | Omejitev zmogljivosti P, konfiguracija zmogljivosti | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % do 100 % | 100 % |  | - | Omejitev zmogljivosti P, konfiguracija zmogljivosti | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % do 100 % | 100 % |  | - | Omejitev zmogljivosti P, konfiguracija zmogljivosti | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxIn | 41251 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Omejitev vhodne moči v W | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMaxNom | 44039 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Maksimalna delovna moč | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Norm. omejitev učink. zmogljivosti s krmilj. sist. | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | - | RW | % | - | - | - |  | Norm. omejitev učink. zmogljivosti s krmilj. sist. | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom | 40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normirana zmogljivost prek krmiljenja naprave | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMinNom | 44041 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Minimalna delovna moč | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxInNomPrc | 41249 | 2 | S32 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Omejitev vhodne delovne moči v % | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Predpisana delovna moč | FedInPwrAtCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Predpisana delovna moč | FedInPwrAtCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktivno (Act) 803: neaktivno (Ina) | 1 | - |  | Reg. del. in jal. moči s komu. | FedInSpntCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 44427 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktivno (Act) 803: neaktivno (Ina) | 1 | - |  | Reg. del. in jal. moči s komu. | FedInSpntCom
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod | 41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Ohranitev vrednosti (UsStp) 2507: Prevzem vrednosti povratka (UsFlb) | 1 | - | - | Eksterno podajanje delovne moči, vedenje pri rezervi | WCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWMin | 44035 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -150 W do 6000 W | -150 W | - | - | Eksterno podana delovna moč, vrednost povratka minimalne delovne moči | WCtlCom.FbWMin
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWMax | 44037 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -150 W do 6000 W | 6000 W | - | - | Eksterno podana delovna moč, vrednost povratka maksimalne delovne moči | WCtlCom.FbWMax
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut | 41195 | 2 | U32 | Trajanje | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 1800 s | 600 s | - | - | Eksterno podana delovna moč, premor | WCtlCom.TmsOut
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.NumPtMax | 33047 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 do 8 | 8 | - | - | P(U), maksimalno število opornih točk | -
Operation.VArCtl.Stt | 33005 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) 802: aktivno (Act) 3359: Omejuje možno delovno moč (LimW) 16777213: (NaNStt) | 5 | - | - | Status razpoložljivosti jalove moči | -
Operation.VArCtl.VArModAct | 33007 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 4396: Postopek jalove moči pri oddajanju delovne moči (VArModOut) 4397: Postopek jalove moči pri prejemanju delovne moči (VArModIn) 4398: Postopek jalove moči pri nični delovni moči (VArModZerW) 16777213: (NaNStt) | 4 | - | - | Aktivno območje jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom | 40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normirana slepa zmogl. prek krmiljenja naprave | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Eksterno podana jalova moč | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | - | RW | % | - | - | - |  | Eksterno podana jalova moč | -
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom | 41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % | - | - | Eksterno podana jalova moč, vrednost povratka | QCtlCom.FlbNom
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod | 41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Ohranitev vrednosti (UsStp) 2507: Prevzem vrednosti povratka (UsFlb) | 2 | - | - | Eksterno podajanje jalove moči, vedenje pri rezervi | QCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut | 41221 | 2 | U32 | Trajanje | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 1800 s | 600 s | - | - | Eksterno podana jalova moč, premor | QCtlCom.TmsOut
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VAr | 30827 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | -3600 VAr do 3600 VAr | 0 VAr |  | - | Ročno podajanje jalove moči pri oddajanju delovne moči | Q-VAr
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VAr | 40202 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VAr | -3600 VAr do 3600 VAr | 0 VAr |  | - | Ročno podajanje jalove moči pri oddajanju delovne moči | Q-VAr
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Ročno podajanje jalove moči pri oddajanju delovne moči | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Ročno podajanje jalove moči pri oddajanju delovne moči | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfgDmd.VAr | 30921 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | -3600 VAr do 3600 VAr | 0 VAr |  | - | Ročno podajanje jalove moči pri nični delovni moči | QZerW-VAr
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfgDmd.VArNom | 30923 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Ročno podajanje jalove moči pri nični delovni moči | QZerW-VArNom
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF | 40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Faktor zamika prek krmiljenja sistema | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt | 40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 | - |  | Vrsta vzb. prek krmiljenja sistema | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFIn | 44141 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Eksterno podan Cos Phi, žel. vrednost Cos Phi pri prejemanju delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExtIn | 44143 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 | - |  | Eksterno podan Cos Phi, način vzbujanja pri prejemanju delovne moči | -
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 41227 | 2 | U32 | Trajanje | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 1800 s | 600 s | - | - | Eksterno podan Cos Phi, premor | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 44099 | 2 | U32 | Trajanje | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 1800 s | 600 s | - | - | Eksterno podan Cos Phi, premor | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Ohranitev vrednosti (UsStp) 2507: Prevzem vrednosti povratka (UsFlb) | 2 | - | - | Eksterno podajanje Cos Phi, vedenje pri rezervi | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 44097 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Ohranitev vrednosti (UsStp) 2507: Prevzem vrednosti povratka (UsFlb) | 2 | - | - | Eksterno podajanje Cos Phi, vedenje pri rezervi | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF | 41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800000 do 1 | 1 | - | - | Vzpostavitveni cosPhi za izostalo določitev cosPhi | PFCtlCom.Flb
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFIn | 44115 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800000 do 1 | 1 | - | - | Eksterno podan Cos Phi, vrednost povratka Cos Phi pri prejemanju delovne moči | PFCom.FbPFIn
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFExtIn | 44117 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 1 | - | - | Eksterno podan Cos Phi, vrednost povratka načina vzbujanja pri prejemanju delovne moči | PFCom.FbExtIn
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.NumPtMax | 33013 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 do 8 | 8 | - | - | Q(P), maksimalno število opornih točk | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.NumPtMax | 33045 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 do 8 | 8 | - | - | Q(U), maksimalno število opornih točk | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VolRef.VolRefPu | 44211 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | - | - |  |  | Q(U), eksterno podajanje dobavne napetosti | -
Inverter.CtlComCfg.VArCtlVolCom.CtlComMssMod | 44193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Ohranitev vrednosti (UsStp) 2507: Prevzem vrednosti povratka (UsFlb) | 2 | - | - | Q(U), vedenje pri rezervi pri izostanku dobavne napetosti | QCtlV.MssMod
Inverter.CtlComCfg.VArCtlVolCom.FlbVolRefPu | 44195 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 1 p.u. |  | - | Q(U), rezerva dobavne napetosti | QCtlV.FlbVRefPu
Inverter.CtlComCfg.VArCtlVolCom.TmsOut | 44197 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 1800 s | 600 s | - | - | Q(U), premor za izostanek dobavne napetosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.NumPtMax | 33015 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 do 4 | 4 | - | - | CosPhi(P), maksimalno število opornih točk | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.NumPtMax | 33011 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 do 4 | 4 | - | - | Cos Phi(U), maks. število opornih točk | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Stt | 33009 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktivno (Act) 803: neaktivno (Ina) 16777213: (NaNStt) | 3 | - | - | Cos Phi(U), status | -
Nameplate.ARtg | 40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40250 | ARtg | 120 | 1 | uint16 | - | RO | A | 0 A do 9.100000 A | 9.100000 A | - | - | Nazivni tok prek vseh faz | ARtg
Inverter.VAMaxOutRtg | 33025 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | 6000 VA do 6000 VA | 6000 VA | - | - | Odmerjena navidezna moč VAMaxOutRtg | VAMaxOutRtg
Inverter.VAMaxInRtg | 33027 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | 6000 VA do 6000 VA | 6000 VA | - | - | Odmerjena navidezna moč VAMaxInRtg | VAMaxInRtg
Inverter.WLim | 30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | - | RO | W | 6000 W do 6000 W | 6000 W | - | - | Maksimalna zmogljivost naprave | Plimit
Inverter.WMaxInRtg | 33019 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | -150 W do -150 W | -150 W | - | - | Odmerjena delovna moč WMaxInRtg | WMaxInRtg
Inverter.WMinOutRtg | 33021 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 150 W do 150 W | 150 W | - | - | Odmerjena delovna moč WMinOutRtg | WMinOutRtg
Inverter.WMinInRtg | 33023 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | -150 W do -150 W | -150 W | - | - | Odmerjena delovna moč WMinInRtg | WMinInRtg
Inverter.VArMaxQ1Rtg | 33029 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | 3600 VAr do 3600 VAr | 3600 VAr | - | - | Odmerjena delovna moč VArMaxQ1Rtg | VArMaxQ1Rtg
Inverter.VArMaxQ2Rtg | 33031 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | 3600 VAr do 3600 VAr | 3600 VAr | - | - | Odmerjena delovna moč VArMaxQ2Rtg | VArMaxQ2Rtg
Inverter.VArMaxQ3Rtg | 33033 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | -3600 VAr do -3600 VAr | -3600 VAr | - | - | Odmerjena delovna moč VArMaxQ3Rtg | VArMaxQ3Rtg
Inverter.VArMaxQ4Rtg | 33035 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | -3600 VAr do -3600 VAr | -3600 VAr | - | - | Odmerjena delovna moč VArMaxQ4Rtg | VArMaxQ4Rtg
Inverter.PFMinQ1Rtg | 33037 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800000 do 0.800000 | 0.800000 | - | - | Odmerjen Cos Phi PFMinQ1Rtg | PFMinQ1Rtg
Inverter.PFMinQ2Rtg | 33039 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800000 do 0.800000 | 0.800000 | - | - | Odmerjen Cos Phi PFMinQ2Rtg | PFMinQ2Rtg
Inverter.PFMinQ3Rtg | 33041 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800000 do 0.800000 | 0.800000 | - | - | Odmerjen Cos Phi PFMinQ3Rtg | PFMinQ3Rtg
Inverter.PFMinQ4Rtg | 33043 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800000 do 0.800000 | 0.800000 | - | - | Odmerjen Cos Phi PFMinQ4Rtg | PFMinQ4Rtg
Inverter.WMax | 30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 6000 W | 3000 W | - | - | Nastavljena meja zmogljivosti | Pmax
Inverter.WMax | 40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | - | RW | W | 0 W do 6000 W | 3000 W | - | - | Nastavljena meja zmogljivosti | Pmax
Inverter.WMaxIn | 44383 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -150 W do -150 W | -150 W | - | - | Nazivna delovna moč WMaxIn | WMaxIn
Inverter.WMinOut | 44385 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 150 W do 1200 W | 150 W | - | - | Nazivna delovna moč WMinOut | WMinOut
Inverter.WMinIn | 44387 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -150 W do -150 W | -150 W | - | - | Nazivna delovna moč WMinIn | WMinIn
Inverter.VAMaxOut | 44389 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VA | 0 VA do 6000 VA | 3000 VA | - | - | Nazivna navidezna moč VAMaxOut | VAMaxOut
Inverter.VAMaxIn | 44391 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VA | 0 VA do 6000 VA | 6000 VA | - | - | Nazivna navidezna moč MaxIn | VAMaxIn
Inverter.VArMaxQ1 | 44393 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VAr | 0 VAr do 3600 VAr | 3600 VAr | - | - | Nazivna jalova moč VArMaxQ1 | VArMaxQ1
Inverter.VArMaxQ2 | 44395 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VAr | 0 VAr do 3600 VAr | 3600 VAr | - | - | Nazivna jalova moč VArMaxQ2 | VArMaxQ2
Inverter.VArMaxQ3 | 44397 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VAr | -3600 VAr do 0 VAr | -3600 VAr | - | - | Nazivna jalova moč VArMaxQ3 | VArMaxQ3
Inverter.VArMaxQ4 | 44399 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VAr | -3600 VAr do 0 VAr | -3600 VAr | - | - | Nazivna jalova moč VArMaxQ4 | VArMaxQ4
Inverter.VArMaxZerWQ1 | 44401 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VAr | 0 VAr do 3600 VAr | 3600 VAr | - | - | Nazivna jalova moč VArMaxZerWQ1 | VArMaxZerWQ1
Inverter.VArMaxZerWQ2 | 44403 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VAr | 0 VAr do 3600 VAr | 3600 VAr | - | - | Nazivna jalova moč VArMaxZerWQ2 | VArMaxZerWQ2
Inverter.VArMaxZerWQ3 | 44405 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VAr | -3600 VAr do 0 VAr | -3600 VAr | - | - | Nazivna jalova moč VArMaxZerWQ3 | VArMaxZerWQ3
Inverter.VArMaxZerWQ4 | 44407 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | VAr | -3600 VAr do 0 VAr | -3600 VAr | - | - | Nazivna jalova moč VArMaxZerWQ4 | VArMaxZerWQ4
Inverter.PFMinQ1 | 44409 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800000 do 1 | 0.800000 | - | - | Nazivni Cos Phi PFMinQ1 | PFMinQ1
Inverter.PFMinQ2 | 44411 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800000 do 1 | 0.800000 | - | - | Nazivni Cos Phi PFMinQ2 | PFMinQ2
Inverter.PFMinQ3 | 44413 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800000 do 1 | 0.800000 | - | - | Nazivni Cos Phi PFMinQ3 | PFMinQ3
Inverter.PFMinQ4 | 44415 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800000 do 1 | 0.800000 | - | - | Nazivni Cos Phi PFMinQ4 | PFMinQ4
GridGuard.Cntry.LeakRisMin | 41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 30000 Ω do 3000000 Ω | 100000 Ω |  | - | Minimalni izolacijski upor | Iso.LeakRisMin
Inverter.VArGraConn | 44005 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/min | 1 %/min do 10000 %/min | 1200 %/min |  | - | Stopnja mehkega zagona Q | -
Inverter.VArGraConnEna | 44007 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Mehki zagon Q | -
Inverter.PlntCtl.VRef | 40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | - | RW | V | 80 do 500 V | 400 V |  | - | Nazivna omrežna napetost | VRef
Inverter.WGraConn | 44001 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/min | 1 %/min do 10000 %/min | 1200 %/min |  | - | Stopnja mehkega zagona P | WGraConn
Inverter.WGraConnEna | 44003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Mehki zagon P | WGraConnEna
GridGuard.Cntry.GriStrTms | 44009 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1600 s | 0 s |  | - | Čas priklopa po novem zagonu | GriStrTms
Inverter.WGraRecon | 44011 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/min | 1 %/min do 10000 %/min | 10 %/min |  | - | Stopnja mehkega zagona P po napaki omrežja | WGraRecon
Inverter.WGraReconEna | 44013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Mehki zagon P po napaki omrežja | WGraReconEna
GridGuard.Cntry.GriFltMonTms | 44015 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 6000 s | 0 s |  | - | Čas doklopa po napaki omrežja | GriFltMonTms
GridGuard.Cntry.GriFltReConTms | 44017 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 6000 s | 0 s |  | - | Čas hitrega priklopa po kratki prekinitvi | GriFltReConTms
GridGuard.Cntry.GriFltTms | 44019 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 400 s | 3 s |  | - | Maks. trajanje kratke prekinitve | GriFltTms
Operation.OpMod | 40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Stop (Stop) 1467: Zagon (Str) | 2 | - | - | Splošen obratovalni način | Op.OpModSet
Inverter.WGraMpp | 41201 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40285 | MaxRmpRte | 121 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % do 10000 % | 10000 %/min |  | - | Stopnja porasta pri spremembi sevanja | WGraMpp
Inverter.WGraMpp | 44023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/min | 1 %/min do 10000 %/min | 10000 %/min |  | - | Stopnja porasta pri spremembi sevanja | WGraMpp
Inverter.WModCfg.WMod | 30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 1077: Ročno podano v W (WCnst) 1078: Ročno podano v % (WCnstNom) 1079: Eksterno podano (WCtlCom) | 4 |  | - | Obratovalni način podajanje delovne moči | P-WMod
Inverter.WModCfg.WMod | 40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Izklop (Off) 1077: Ročno podano v W (WCnst) 1078: Ročno podano v % (WCnstNom) 1079: Eksterno podano (WCtlCom) | 4 |  | - | Obratovalni način podajanje delovne moči | P-WMod
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WTmEna | 44025 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 2 |  | - | Eksterno podajanje delovne moči, filter želene vrednosti | WCtlCom.TmEna
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WTms | 44027 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0.010000 s do 1000 s | 3 s |  | - | Eksterno podana delovna moč, nastavitveni čas filtra žel. vrednosti | WCtlCom.Tms
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraEna | 44029 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Eksterno podana delovna moč, omejitev stopnje spremembe | WCtlCom.WGraEna
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraPos | 44031 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 0.100000 %/s do 1000 %/s | 20 %/s |  | - | Eksterno podana delovna moč, stopnja porasta | WCtlCom.GraPos
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraNeg | 44033 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 0.100000 %/s do 1000 %/s | 20 %/s |  | - | Eksterno podana delovna moč, stopnja znižanja | WCtlCom.GraNeg
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Ena | 44043 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | P(U), aktiviranje | WCtlVol.Ena
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.VRefMod | 44045 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 4520: Srednja vrednost napetosti linije (PhsAvg) 4521: Najvišja napetost linije (PhsMax) | 1 |  | - | P(U), vrsta dobavne napetosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WRefMod | 44047 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 4405: Maksimalna delovna moč WMax (WMaxInOut) 4443: Trenutna moč (WSnpt) 4444: Potencialna moč (WSnptMax) | 1 |  | - | P(U), vrsta dobavne delovne moči | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.NumPt | 44049 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 8 | 2 |  | - | P(U), število uporabljenih točk | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | 44051 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 1.100000 p.u. |  | - | P(U), vrednost napetosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | 44053 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 1.100000 p.u. |  | - | P(U), vrednost napetosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | 44055 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 1.100000 p.u. |  | - | P(U), vrednost napetosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | 44057 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 1.100000 p.u. |  | - | P(U), vrednost napetosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | 44059 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 1.100000 p.u. |  | - | P(U), vrednost napetosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | 44061 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 1.100000 p.u. |  | - | P(U), vrednost napetosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | 44063 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 1.100000 p.u. |  | - | P(U), vrednost napetosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | 44065 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 1.100000 p.u. |  | - | P(U), vrednost napetosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | 44067 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 100 % |  | - | P(U), vrednost delovne moči | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | 44069 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 100 % |  | - | P(U), vrednost delovne moči | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | 44071 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 100 % |  | - | P(U), vrednost delovne moči | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | 44073 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 100 % |  | - | P(U), vrednost delovne moči | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | 44075 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 100 % |  | - | P(U), vrednost delovne moči | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | 44077 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 100 % |  | - | P(U), vrednost delovne moči | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | 44079 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 100 % |  | - | P(U), vrednost delovne moči | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | 44081 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 100 % |  | - | P(U), vrednost delovne moči | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WTmEna | 44083 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 2 |  | - | P(U), filter želene vrednosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WTms | 44085 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0.010000 s do 1000 s | 3 s |  | - | P(U), nastavitveni čas filtra žel. vrednosti | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraEna | 44087 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | P(U), omejitev stopnje spremembe | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraPos | 44089 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 0.100000 %/s do 1000 %/s | 20 %/s |  | - | P(U), stopnja porasta | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraNeg | 44091 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 0.100000 %/s do 1000 %/s | 20 %/s |  | - | P(U), stopnja znižanja | -
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.ActTms | 44093 | 2 | U32 | Trajanje | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1000 s | 0 s |  | - | P(U), zakasnitev sproženja | -
Inverter.VArModCfg.VArNomRefMod | 44095 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 4405: Maksimalna delovna moč WMax (WMaxInOut) 4406: Maksimalna jalova moč VArMax (VArMaxQ) | 1 | - | - | Postopek jalove moči, referenčna veličina za podane jalove moči | QNomRefMod
Inverter.VArModCfg.VArModOut | 41319 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 1069: Karakteristika Q(U) (VArCtlVol) 1070: Q, ročno podan v % (VArCnstNom) 1071: Q, ročno podan v VAr (VArCnst) 1072: Q, eksterno podan (VArCtlCom) 1073: Karakteristika Q(P) (VArCtlW) 1074: Cos Phi, ročno podan (PFCnst) 1075: Cos Phi, eksterno podan (PFCtlCom) 1076: Karakteristika Cos Phi(P) (PFCtlW) 4562: Karakteristika Cos Phi(U) (PFCtlVol) | 1 |  | - | Postopek jalove moči pri oddajanju delovne moči | QModOut
Inverter.VArModCfg.VArModIn | 41321 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 1069: Karakteristika Q(U) (VArCtlVol) 1070: Q, ročno podan v % (VArCnstNom) 1071: Q, ročno podan v VAr (VArCnst) 1072: Q, eksterno podan (VArCtlCom) 1073: Karakteristika Q(P) (VArCtlW) 1074: Cos Phi, ročno podan (PFCnst) 1075: Cos Phi, eksterno podan (PFCtlCom) 1076: Karakteristika Cos Phi(P) (PFCtlW) 2270: Krmilnik naprave določa cos fi ali Q (VArPFCtlCom) 4562: Karakteristika Cos Phi(U) (PFCtlVol) | 1 |  | - | Postopek jalove moči pri prejemanju delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.VArModZerW | 41323 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 1069: Karakteristika Q(U) (VArCtlVol) 1070: Q, ročno podan v % (VArCnstNom) 1071: Q, ročno podan v VAr (VArCnst) 1072: Q, eksterno podan (VArCtlCom) 1073: Karakteristika Q(P) (VArCtlW) | 1 |  | - | Postopek jalove moči pri nični delovni moči | QModZerW
Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArTmEna | 44101 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 2 |  | - | Podana jalova moč, filter želene vrednosti | QCtlCom.TmEna
Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArTms | 44103 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0.010000 s do 1000 s | 10 s |  | - | Podana jalova moč, nastavitveni čas filtra žel. vrednosti | QCtlCom.Tms
Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArGraEna | 44105 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Podana jalova moč, omejitev stopnje spremembe | QCtlCom.GraEna
Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArGraPos | 44107 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 1200 %/s |  | - | Podana jalova moč, stopnja porasta | QCtlCom.GraPos
Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArGraNeg | 44109 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 1200 %/s |  | - | Podana jalova moč, stopnja znižanja | QCtlCom.GraNeg
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFIn | 44119 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 1 | 1 |  | - | Ročno podan Cos Phi, žel. vrednost Cos Phi pri dobavi delovne moči | PF.PFIn
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExtIn | 44121 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 |  | - | Ročno podan Cos Phi, način vzbujanja pri dobavi delovne moči | PF.PFExtIn
Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.WFilTmEna | 44123 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Podan Cos Phi, filter dej. vrednosti za merilno vrednost delovne moči | PFCom.WFilTmEna
Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.WFilTms | 44125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0.010000 s do 1000 s | 1.500000 s |  | - | Podan Cos Phi, filter dej. vrednosti za merilno vrednost delovne moči | PFCom.WFilTms
Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArTmEna | 44127 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 2 |  | - | Podan Cos Phi, fiter dej. vrednosti | PFCom.VArTmEna
Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArTms | 44129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0.010000 s do 1000 s | 10 s |  | - | Podan Cos Phi, nastavitveni čas fitra dej. vrednosti | PFCom.VArTms
Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArGraEna | 44131 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Podan Cos Phi, omejitev stopnje spremembe | PFCom.GraEna
Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArGraPos | 44133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 1200 %/s |  | - | Podan Cos Phi, stopnja porasta | PFCom.GraPos
Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArGraNeg | 44135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 1200 %/s |  | - | Podan Cos Phi, stopnja znižanja | PFCom.GraNeg
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.NumPt | 44145 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 8 | 4 |  | - | Q(P), število uporabljenih podpornih točk | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal | 44147 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Q(P), vrednost delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal | 44149 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Q(P), vrednost delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal | 44151 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Q(P), vrednost delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal | 44153 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Q(P), vrednost delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal | 44155 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Q(P), vrednost delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal | 44157 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Q(P), vrednost delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal | 44159 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Q(P), vrednost delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal | 44161 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Q(P), vrednost delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal | 44163 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Q(P), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal | 44165 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Q(P), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal | 44167 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Q(P), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal | 44169 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Q(P), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal | 44171 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Q(P), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal | 44173 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Q(P), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal | 44175 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Q(P), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal | 44177 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 0 % |  | - | Q(P), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArTmEna | 44179 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 2 |  | - | Q(P), filter želene vrednosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArTms | 44181 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0.010000 s do 1000 s | 10 s |  | - | Q(P), nastavitveni čas filtra žel. vrednosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArGraEna | 44183 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Q(P), omejitev stopnje spremembe | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArGraPos | 44185 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 100 %/s |  | - | Q(P), stopnja porasta | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArGraNeg | 44187 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 100 %/s |  | - | Q(P), stopnja znižanja | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.ActTms | 44189 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1000 s | 0 s |  | - | Q(P), zakasnitev sproženja | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.NumPt | 44191 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 8 | 4 |  | - | Q(U), število uporabljenih podpornih točk | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | 41303 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Q(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | 41325 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Q(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | 41327 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Q(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | 41329 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Q(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | 41331 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Q(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | 41333 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Q(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | 41335 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Q(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | 41337 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Q(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | 41339 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Q(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | 41305 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 44 % |  | - | Q(U), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | 41341 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 44 % |  | - | Q(U), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | 41343 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 44 % |  | - | Q(U), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | 41345 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 44 % |  | - | Q(U), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | 41347 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 44 % |  | - | Q(U), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | 41349 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 44 % |  | - | Q(U), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | 41351 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 44 % |  | - | Q(U), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | 41353 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 44 % |  | - | Q(U), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | 41355 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 44 % |  | - | Q(U), vrednost jalove moči | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VolRef.AutnAdjMod | 41311 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) 1438: Avtomatika (Auto) | 1 |  | - | Q(U), obratovalni način prilagajanja dobavne napetosti | QCtlV.AutnMod
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VolRef.AutnAdjTms | 41313 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 do 100000 | 300 |  | - | Q(U), nastavitveni čas avtomatskega prilagajanja dobavne napetosti | QCtlV.AutnTms
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArTmEna | 44199 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 2 |  | - | Q(U), filter želene vrednosti | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArTms | 44201 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 1000 s | 10 s |  | - | Q(U), nastavitveni čas filtra žel. vrednosti | Q-VArTms
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraEna | 44203 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Q(U), omejitev stopnje spremembe | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraPos | 44205 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 100 %/s |  | - | Q(U), stopnja porasta | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraNeg | 44207 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 100 %/s |  | - | Q(U), stopnja znižanja | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.ActTms | 44209 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1000 s | 0 s |  | - | Q(U), zakasnitev sproženja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.NumPt | 44213 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4 | 2 |  | - | CosPhi(P), število uporabljenih podpornih točk | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt | 44215 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 |  | - | Cos Phi(P), način vzbujanja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt | 44217 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 |  | - | Cos Phi(P), način vzbujanja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt | 44219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 |  | - | Cos Phi(P), način vzbujanja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt | 44221 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 |  | - | Cos Phi(P), način vzbujanja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF | 44223 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 1 | 1 |  | - | Cos Phi(P), žel. vrednost Cos Phi | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF | 44225 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 1 | 1 |  | - | Cos Phi(P), žel. vrednost Cos Phi | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF | 44227 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 1 | 1 |  | - | Cos Phi(P), žel. vrednost Cos Phi | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF | 44229 | 2 | U32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 1 | 1 |  | - | Cos Phi(P), žel. vrednost Cos Phi | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom | 44231 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Cos Phi(P), delovna moč | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom | 44233 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Cos Phi(P), delovna moč | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom | 44235 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Cos Phi(P), delovna moč | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom | 44237 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % do 100 % | 50 % |  | - | Cos Phi(P), delovna moč | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.WFilTmEna | 44239 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Cos Phi(P), filter dej. vrednosti za merilno vrednost delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.WFilTms | 44241 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0.010000 s do 1000 s | 1.500000 s |  | - | Cos Phi(P), nastavitveni čas filtra dej. vrednosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArTmEna | 44243 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 2 |  | - | Cos Phi(P), filter žel. vrednosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArTms | 44245 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0.010000 s do 1000 s | 10 s |  | - | Cos Phi(P), nastavitveni čas fitra žel. vrednosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraEna | 44247 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Cos Phi(P), omejitev stopnje spremembe | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraPos | 44249 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 1200 %/s |  | - | Cos Phi(P), stopnja porasta | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraNeg | 44251 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 1200 %/s |  | - | Cos Phi(P), stopnja znižanja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.ActTms | 44253 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1000 s | 0 s |  | - | Cos Phi(P), zakasnitev sproženja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.NumPt | 44255 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4 | 4 |  | - | CosPhi(U), število uporabljenih podpornih točk | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.VolPu | 44257 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Cos Phi(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.VolPu | 44259 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Cos Phi(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.VolPu | 44261 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Cos Phi(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.VolPu | 44263 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 2 p.u. | 0.940000 p.u. |  | - | Cos Phi(U), vrednost napetosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PFExt | 44265 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 |  | - | Cos Phi(U), način vzbujanja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PFExt | 44267 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 |  | - | Cos Phi(U), način vzbujanja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PFExt | 44269 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 |  | - | Cos Phi(U), način vzbujanja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PFExt | 44271 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Prekom. vzb. (OvExt) 1042: Premajhno vzb. (UnExt) | 2 |  | - | Cos Phi(U), način vzbujanja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PF | 44273 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 1 | 0.800000 |  | - | Cos Phi(U), žel. vrednost Cos Phi | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PF | 44275 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 1 | 0.800000 |  | - | Cos Phi(U), žel. vrednost Cos Phi | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PF | 44277 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 1 | 0.800000 |  | - | Cos Phi(U), žel. vrednost Cos Phi | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PF | 44279 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 1 | 0.800000 |  | - | Cos Phi(U), žel. vrednost Cos Phi | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.WFilTmEna | 44281 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Cos Phi(U), filter dej. vrednosti za merilno vrednost delovne moči | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.WFilTms | 44283 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0.010000 s do 1000 s | 1.500000 s |  | - | Cos Phi(U), nastavitveni čas filtra dej. vrednosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.VArTmEna | 44285 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 2 |  | - | Cos Phi(U), filter žel. vrednosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.VArTms | 44287 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0.010000 s do 1000 s | 10 s |  | - | Cos Phi(U), nastavitveni čas fitra žel. vrednosti | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.VArGraEna | 44289 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Cos Phi(U), omejitev stopnje spremembe | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.VArGraPos | 44291 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 1200 %/s |  | - | Cos Phi(U), stopnja porasta | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.VArGraNeg | 44293 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/s | 1 %/s do 10000 %/s | 1200 %/s |  | - | Cos Phi(U), stopnja znižanja | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.ActTms | 44295 | 2 | U32 | Trajanje | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1000 s | 0 s |  | - | Cos Phi(U), zakasnitev sproženja | -
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPu | 44297 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 1 p.u. a 2 p.u. | 2 p.u. |  | - | Nadzor napetosti, zgornji maks. prag | VolCtl.MaxPu
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPuTmms | 44303 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 1000000 ms | 100000 ms |  | - | Nadzor napetosti, zgornji maks. prag časa sproženja | VolCtl.MaxPuTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimPu | 44299 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 1 p.u. a 2 p.u. | 2 p.u. |  | - | Nadzor napetosti, srednji maks. prag | VolCtl.hhLimPu
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms | 40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 1000000 ms | 100000 ms |  | - | Nadzor napetosti, srednji maks. prag časa sproženja | VolCtl.hhLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimPu | 44301 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 1 p.u. a 2 p.u. | 1.250000 p.u. |  | - | Nadzor napetosti, spodnji maks. prag | VolCtl.hLimPu
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms | 40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 1000000 ms | 100 ms |  | - | Nadzor napetosti, spodnji maks. prag časa sproženja | VolCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimPu | 44309 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0.200000 p.u. do 1 p.u. | 0.800000 p.u. | - | - | Nadzor napetosti, zgornji min. prag | VolCtl.lLimPu
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms | 40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 1000000 ms | 3000 ms |  | - | Nadzor napetosti, zgornji min. prag časa sproženja | VolCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimPu | 44307 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0.200000 p.u. do 1 p.u. | 0.200000 p.u. |  | - | Nadzor napetosti, srednji min. prag | VolCtl.llLimPu
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms | 40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 1000000 ms | 10000 ms |  | - | Nadzor napetosti, srednji min. prag časa sproženja | VolCtl.llLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinPu | 44305 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0.200000 p.u. do 1 p.u. | 0.200000 p.u. |  | - | Nadzor napetosti, spodnji min. prag | VolCtl.MinPu
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinTmms | 40468 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 1000000 ms | 100000 ms |  | - | Nadzor napetosti, spodnji min. prag časa sproženja | VolCtl.MinTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMaxPu | 44311 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 1 p.u. a 2 p.u. | 1.100000 p.u. |  | - | Maks. doklopna napetost | ReconMaxPu
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMinPu | 44313 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 1 p.u. | 0.850000 p.u. |  | - | Min. doklopna napetost | ReconMinPu
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPeakPu | 44315 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 1.500000 p.u. do 3 p.u. | 1.780000 p.u. |  | - | Nadzor napetosti, prag konične napetosti | VolCtl.PeakPu
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPeakTmms | 44317 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0.100000 ms do 5 ms | 0.312000 ms |  | - | Nadzor napetosti, prag konične napetosti časa sproženja | VolCtl.PeakTms
Inverter.DGSModCfg.DGSMod | 40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Izklop (Off) 1265: Omejena dinamična omrežna opora (DGSPa) | 1 |  | - | Dinamična podpora omrežja, obratovalni način | DGS-DGSMod
Inverter.DGSModCfg.ZerCurOvVolPu | 44319 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 1 p.u. do 1.400000 p.u. | 1.200000 p.u. |  | - | Dinamična podpora omrežja, prag prenapetosti za ničelni tok | -
Inverter.DGSModCfg.ZerCurUnVolPu | 44321 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0.100000 p.u. do 1 p.u. | 0.700000 p.u. |  | - | Dinamična podpora omrežja, prag podnapetosti za ničelni tok | -
Inverter.DGSModCfg.HystVolPu | 44323 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | p.u. | 0 p.u. a 1 p.u. | 0.020000 p.u. |  | - | Dinamična podpora omrežja, napetost histereze | -
GridGuard.Cntry.FrqCtl.Max | 40103 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 66 Hz | 66 Hz |  | - | Nadzor frekvence, zgornji maks. prag | FrqCtl.Max
GridGuard.Cntry.FrqCtl.MaxTmms | 40426 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 1000000 ms | 100000 ms |  | - | Nadzor frekvence, zgornji maks. prag časa sproženja | FrqCtl.MaxTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim | 40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 66 Hz | 51.500000 Hz |  | - | Nadzor frekvence, spodnji maks. prag | FrqCtl.hLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms | 40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 1000000 ms | 100 ms |  | - | Nadzor frekvence, spodnji maks. prag časa sproženja | FrqCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim | 40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 47.500000 Hz |  | - | Nadzor frekvence, zgornji min. prag | FrqCtl.lLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms | 40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 1000000 ms | 100 ms |  | - | Nadzor frekvence, zgornji min. prag časa sproženja | FrqCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.Min | 40101 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 44 Hz |  | - | Nadzor frekvence, spodnji min. prag | FrqCtl.Min
GridGuard.Cntry.FrqCtl.MinTmms | 40444 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 1000000 ms | 1000000 ms |  | - | Nadzor frekvence, spodnji min. prag časa sproženja | FrqCtl.MinTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin | 41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 47.500000 Hz |  | - | Minimalna doklopna frekvenca | FrqCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax | 41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 66 Hz | 50.100000 Hz |  | - | Maksimalna doklopna frekvenca | FrqCtl.ReconMax
Inverter.WCtlHzModCfg.Ena | 44333 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | P(f) karakteristika | P-HzEna
Inverter.WCtlHzModCfg.RefModOv | 44335 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 4354: Maksimalna oddaja delovne moči (WMaxOut) 4443: Trenutna moč (WSnpt) 4444: Potencialna moč (WSnptMax) | 1 |  | - | P(f), referenčna veličina za delovno moč pri nadfrekvenci | -
Inverter.WCtlHzModCfg.RefModUn | 44337 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 4354: Maksimalna oddaja delovne moči (WMaxOut) 4443: Trenutna moč (WSnpt) 4444: Potencialna moč (WSnptMax) | 1 |  | - | P(f), referenčna veličina za delovno moč pri podfrekvenci | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WTms | 44339 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 60 s | 0.500000 s |  | - | P(f), nastavitveni čas | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEnaOv | 44341 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | P(f), histereza pri nadfrekvenci | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEnaUn | 44343 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | P(f), histereza pri podfrekvenci | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnStop | 44371 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 48 Hz |  | - | P(f), resetirna podfrekvenca | P-HzStopMin
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUn | 44359 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 48 Hz |  | - | P(f), prelomna podfrekvenca | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUn | 44361 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 48 Hz |  | - | P(f), prelomna podfrekvenca | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUn | 44363 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 48 Hz |  | - | P(f), prelomna podfrekvenca | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnGra | 44365 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -200 % do 0 % | -40 % |  | - | P(f), spreminjanje delovne moči na Hz pri podfrekvenci | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnGra | 44367 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -200 % do 0 % | -40 % |  | - | P(f), spreminjanje delovne moči na Hz pri podfrekvenci | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnGra | 44369 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -200 % do 0 % | -40 % |  | - | P(f), spreminjanje delovne moči na Hz pri podfrekvenci | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOv | 44345 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 66 Hz | 52 Hz |  | - | P(f), prelomna nadfrekvenca | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOv | 44347 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 66 Hz | 52 Hz |  | - | P(f), prelomna nadfrekvenca | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOv | 44349 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 66 Hz | 52 Hz |  | - | P(f), prelomna nadfrekvenca | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOvGra | 44351 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -200 % do 0 % | -40 % |  | - | P(f), sprememba delovne moči na Hz pri nadfrekvenci | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOvGra | 44353 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -200 % do 0 % | -40 % |  | - | P(f), sprememba delovne moči na Hz pri nadfrekvenci | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOvGra | 44355 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -200 % do 0 % | -40 % |  | - | P(f), sprememba delovne moči na Hz pri nadfrekvenci | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WCtlTmms | 44373 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 60000 ms | 0 ms |  | - | P(f), zakasnitev sproženja | P-WCtlTmms
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGraTms | 44375 | 2 | U32 | Trajanje | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1600 s | 0 s |  | - | P(f), čas podaljšanega teka | P-HzStopWGraTms
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra | 40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | - | RW | %/min | 1 %/min do 10000 %/min | 10 %/min |  | - | P(f), stopnja spremembe delovne moči po koncu napake | P-HzStopWGra
GridGuard.Cntry.Aid.HzMon.Stt | 44377 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Zaznavanja otočnega omrežja, status nadzora frekvence | Aid.HzMonStt
GridGuard.Cntry.Aid.HzMon.HzMonTmms | 44379 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 10000 ms | 5000 ms |  | - | Zaznavanje otočnega omrežja, čas sproženja nadzora frekvence | Aid.HzMonTmms
GridGuard.Cntry.Aid.AsymDet.Stt | 44417 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Izklop (Off) 308: Vklop (On) | 1 |  | - | Zaznavanja otočnega omrežja, status zaznavanja nesimetrije | Aid.AsymDetStt
GridGuard.Cntry.Aid.AsymDet.AsymMax | 44419 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % do 50 % | 50 % |  | - | Zaznavanja otočnega omrežja, dopustna nesimetrija omrežja | Aid.AsymDetMax
GridGuard.Cntry.Aid.AsymDet.AsymMaxTmms | 44421 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 10000 ms | 5000 ms |  | - | Zaznavanja otočnega omrežja, čas sproženja zaznavanja nesimetrije | Aid.AsymDetMaxT
GridGuard.Cntry.HzRtg | 40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | - | RW | Hz | 44 Hz do 65 Hz | 50 Hz |  | - | Nazivna frekv. | HzRtg
- | - | - | - | - | - | 40001 | SID | - | - | uint32 | - | R | - | - | 0x53756e53 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40003 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40004 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 66 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40005 | Mn | - | - | string16 | - | R | - | - | SMA |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40021 | Md | - | - | string16 | - | R | - | - | Solar Inverter |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40071 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 11 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40072 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 13 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40086 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 12 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40087 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 98 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40092 | CfgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40093 | ChgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40094 | Cap | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40096 | Ctl | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40187 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 50 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40192 | A_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40199 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40201 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40203 | Hz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40205 | VA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40207 | VAr_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40209 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40212 | WH_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40218 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40223 | Tmp_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40238 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 120 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40239 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 26 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40242 | WRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40244 | VARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40249 | VArRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40251 | ARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40256 | PFRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40258 | WHRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40260 | AhrRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40262 | MaxChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40264 | MaxDisChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40266 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 121 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40267 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 30 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40288 | WMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40289 | VRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40290 | VRefOfs_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40291 | VMinMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40292 | VAMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40293 | VArMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40294 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40296 | MaxRmpRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40297 | ECPNomHz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40298 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 122 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40299 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 44 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40343 | Ris_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40344 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 123 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40345 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40365 | VArPct_Mod | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40367 | WMaxLimPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40368 | OutPFSet_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40369 | VArPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40370 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 124 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40371 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40388 | WChaMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40392 | ChaState_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40394 | InBatV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40396 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 126 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40397 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40403 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40404 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40405 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40406 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40407 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40461 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40462 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 127 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40463 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 10 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40470 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40471 | HzStrStop_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40472 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40474 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40475 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 14 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40480 | FilTms | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40487 | ArGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40488 | VRefPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40490 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 131 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40491 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40497 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40498 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40499 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40500 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40501 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40554 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40556 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 132 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40557 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40563 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40564 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40565 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40566 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40567 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40621 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40622 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 160 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40623 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40624 | DCA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40625 | DCV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40626 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40630 | N | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40632 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40652 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40672 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40692 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40712 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40732 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40752 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 129 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40753 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40754 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40755 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40759 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40760 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40761 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40762 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40764 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40813 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40814 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 130 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40815 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40816 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40817 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40821 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40822 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40823 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40824 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40826 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40875 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | 30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Versionsnummer SMA Modbus-Profil | -
Nameplate.SusyId | 30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUSyID Modul | -
Nameplate.SerNum | 30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seriennummer | SMA-SN,SN
- | 42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit ID des Wechselrichters | -
- | 43090 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA Grid Guard-Code | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hersteller | -
DtTm.Tm | 30193 | 2 | U32 | DT | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Systemzeit | -