ชื่อวัตถุ | ที่อยู่การลงทะเบียน SMA | จำนวนการลงทะเบียน SMA ที่ต่อเนื่องมากขึ้น | ประเภทข้อมูล SMA | จำนวนการลงทะเบียน SMA ที่ต่อเนื่องมากขึ้น | การเข้าถึง SMA | ที่อยู่การลงทะเบียน SunSpec | ชื่อ SunSpec | โมเดลข้อมูล SunSpec | จำนวนการลงทะเบียน SunSpec ที่ต่อเนื่องมากขึ้น | ประเภทข้อมูล SunSpec | การลงทะเบียนสเกลแฟคเตอร์ SunSpec | การเข้าถึง SunSpec | หน่วย | ช่วงค่า | ค่าเริ่มต้น | Grid Guard | วัตถุควบคุมระบบ | คำจำกัดความ (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | ช่วงเวลา | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | ระยะเวลารอ จนถึงการป้อนเข้า | Op.TmsRmg
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ถึง 1 W | 0 W | - | - | กำลังที่กำหนด ในสภาพ Ok | -
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ถึง 1 W | 0 W | - | - | กำลังที่กำหนด ในสภาพ Ok | -
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ถึง 1 W | 0 W | - | - | กำลังที่กำหนด ในสภาพ การเตือน | -
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ถึง 1 W | 0 W | - | - | กำลังที่กำหนดในสภาพข้อผิดพลาด | -
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: ข้อผิดพลาด (Alm) 303: ปิด (Off) 307: Ok (Ok) 455: คำเตือน (Wrn) | 2 | - | - | สภาพ | Op.Health
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: ติดต่อผู้ผลิต (PrioA) 337: ติดต่อผู้ประกอบติดตั้ง (PrioC) 338: ใช้ไม่ได้ (PrioIna) 887: ไม่มี (NonePrio) | 3 | - | - | สิ่งที่แนะนำให้ทำ | Op.Prio
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: ไม่มี (NoneMsg) | 1 | - | - | การแจ้ง | -
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: ไม่มี (NoneDsc) | 1 | - | - | มาตรการขจัดข้อผิดพลาด | -
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์สำหรับผู้ใช้เครื่อง | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์สำหรับผู้ใช้เครื่อง | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์สำหรับผู้ประกอบติดตั้ง | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์สำหรับผู้ประกอบติดตั้ง | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์ สำหรับ การบริการซ่อมบำรุง | Op.EvtCntSvc
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์ สำหรับ การบริการซ่อมบำรุง | Op.EvtCntSvc
Operation.Evt.EvtNoShrt | 30197 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หมายเลขเหตุการณ์ปัจจุบัน | Op.EvtNo
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40230 40226 | EvtVnd1 Evt1 | 101 101 | 2 2 | uint32 uint32 | - | RO RO | - |  | - | - | - | หมายเลขเหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับผู้ผลิต | Op.EvtNoDvlp
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 ถึง 4294967294 | 0 | - | - | ชุดซอฟต์แวร์ | Pkg.swRev
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | ผลผลิตรายวัน | -
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | ผลผลิตรายวัน | -
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | ผลผลิตรายวัน | -
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | ผลผลิตรายวัน | -
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: สภาพสวิตช์ รีเลย์วงจรข่าย (GriSwCpy) 1341: การแจ้งเหตุขัดข้อง (FltInd) 1342: ระบบบังคับควบคุมเครื่องระบายอากาศ (FanCtl) 1343: การใช้ของตนเอง (SelfCsmp) 1349: การบังคับควบคุมผ่านทางระบบสื่อสาร (ComCtl) 1359: กลุ่มแบตเตอรี่ (BatCha) | 2 | - | - | โหมดการทำงาน รีเลย์หลายหน้าที่ | Mlt.OpMode
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: เยอรมัน (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | ภาษาของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ | CntrySet.Lang
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | จำนวนนับของตัวนับการป้อนเข้าวงจรข่าย | GM.TotWhOut
Operation.OpStt | 40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 295: MPP (Mpp) 1467: เริ่มต้น (Str) 381: หยุด (Stop) 2119: การควบคุมการลด (Drt) 1469: ปิดเครื่อง (Shtdwn) 1392: ข้อผิดพลาด (Flt) 1480: รอ EVU (WaitUtil) 1393: รอ แรงดัน PV (WaitPV) 443: แรงดันคงตัว (VolDCConst) 1855: การปฏิบัติงานแบบอิสระโดดเดี่ยว (SocOp) | 2 | - | - | จำกัดกระแสไวงาน เครื่องกำเนิดไฟ โดยระบบคุมเครื่อง | -
Operation.PvGriConn | 30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1779: ถูกแยกออก (Dscon) 1780: วงจรข่ายกระแสไฟฟ้าสาธารณะ (PubGri) 1781: วงจรข่ายโดดเดี่ยว (IsoGri) | 1 | - | - | การเชื่อมต่อกับเครือข่าย ของระบบ PV | -
Coolsys.Cab.TmpVal | 30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | อุณหภูมิภายใน | -
Coolsys.Cab.TmpVal | 34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | อุณหภูมิภายใน | -
DcMs.Amp | 30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ทางเข้า | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Amp | 30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ทางเข้า | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Amp | 31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ทางเข้า | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Amp | 31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ทางเข้า | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Vol | 30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | แรงดัน กระแสตรง ทางเข้า | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol
DcMs.Vol | 30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | แรงดัน กระแสตรง ทางเข้า | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol
DcMs.Watt | 30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | กำลัง กระแสตรง ทางเข้า | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt
DcMs.Watt | 30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | กำลัง กระแสตรง ทางเข้า | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt
DcCfg.StrTms | 41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s ถึง 4 s | 1 s | - | - | การประวิงการเริ่มต้น ทางออก | A.StrTms, B.StrTms
DcCfg.StrTms | 41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s ถึง 4 s | 1 s | - | - | การประวิงการเริ่มต้น ทางออก | A.StrTms, B.StrTms
DcCfg.StrVol | 41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V ถึง 800 V | 188 V | - | - | แรงดันต่ำสุด ทางเข้า | A.VStr, B.VStr
DcCfg.StrVol | 41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V ถึง 800 V | 188 V | - | - | แรงดันต่ำสุด ทางเข้า | A.VStr, B.VStr
GridGuard.Cntry | 40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: ค่าตั้งพิเศษ (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: ปฏิบัติงานโดดเดี่ยว 60 เฮิรตซ์ (OFF-Grid60) 313: การปฏิบัติงานโดดเดี่ยว 50 เฮิรตซ์ (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: เกณฑ์มาตรฐานอื่น (OthStd) 1020: กฎข้อบังคับเรื่องไฟฟ้าความดันกลาง (เยอรมนี) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective ภายใน (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 ภายนอก (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: ไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ (NaNStt) | 13 | - | - | มาตรฐานของแต่ละประเทศที่ตั้งไว้ | Cntry
GridGuard.CntrySet | 41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: ปฏิบัติงานโดดเดี่ยว 60 เฮิรตซ์ (OFF-Grid60) 313: การปฏิบัติงานโดดเดี่ยว 50 เฮิรตซ์ (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: เกณฑ์มาตรฐานอื่น (OthStd) 1020: กฎข้อบังคับเรื่องไฟฟ้าความดันกลาง (เยอรมนี) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective ภายใน (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 ภายนอก (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) | - |  | - | ตั้ง เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ | CntrySet
GridGuard.Cntry.VRtg | 40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V ถึง 280 V | 230 V |  | - | แรงดันที่กำหนดของวงจรข่าย | VRtg
GridGuard.Cntry.HzRtg | 40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | - | RW | Hz | 44 Hz ถึง 65 Hz | 50 Hz |  | - | ความถี่ที่กำหนด | HzRtg
GridGuard.Cntry.LeakRisMin | 41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 100000 Ω ถึง 1000000 Ω | 200000 Ω |  | - | ความต้านทานของฉนวน ต่ำสุด | Iso.LeakRisMin
GridGuard.Cntry.VolCtl.Max | 40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 300 V ถึง 420 V | 400 V |  | - | ระบบเฝ้าตรวจแรงดัน จุดเริ่มเปลี่ยนสูงสุด บน | VolCtl.Max
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms | 40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0.1 ms ถึง 5 ms | 0.312 ms |  | - | ระบบเฝ้าตรวจแรงดัน เวลาเปิดให้จุดเริ่มเปลี่ยนสูงสุด บน ทำงาน | VolCtl.MaxTmms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff | 41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V ถึง 300 V | 280 V |  | - | การเฝ้าตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแอมพลิจูดสูงสุดด้านบนเป็นค่าประสิทธิภาพ | VolCtl.MaxEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms | 41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms ถึง 60000 ms | 10000 ms |  | - | การเฝ้าตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแอมพลิจูดสูงสุดด้านบนเป็นเวลาการปล่อยค่าประสิทธิภาพ | VolCtl.MaxEffTm
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim | 40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V ถึง 300 V | 280 V |  | - | ระบบเฝ้าตรวจแรงดัน จุดเริ่มเปลี่ยนสูงสุด กลาง | VolCtl.hhLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms | 40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms ถึง 60000 ms | 10000 ms |  | - | ระบบเฝ้าตรวจแรงดัน เวลาเปิดให้จุดเริ่มเปลี่ยนสูงสุด กลาง ทำงาน | VolCtl.hhLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim | 40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V ถึง 280 V | 264.5 V |  | - | ระบบเฝ้าตรวจแรงดัน จุดเริ่มเปลี่ยนสูงสุด ล่าง | VolCtl.hLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms | 40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms ถึง 60000 ms | 200 ms |  | - | ระบบเฝ้าตรวจแรงดัน เวลเปิดให้จุดเริ่มเปลี่ยนสูงสุด ล่าง ทำงาน | VolCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim | 40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V ถึง 230 V | 184 V |  | - | ระบบเฝ้าตรวจแรงดัน จุดเริ่มเปลี่ยนต่ำสุด บน | VolCtl.lLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms | 40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms ถึง 60000 ms | 200 ms |  | - | ระบบเฝ้าตรวจแรงดัน เวลาเปิด้นให้จุดเริ่มเปลี่ยนต่ำสุด บน ทำงาน | VolCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim | 40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V ถึง 230 V | 100 V |  | - | ระบบเฝ้าตรวจแรงดัน จุดเริ่มเปลี่ยนต่ำสุด กลาง | VolCtl.llLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms | 40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms ถึง 60000 ms | 10000 ms |  | - | ระบบเฝ้าตรวจแรงดัน เวลาเปิดให้จุดเริ่มเปลี่ยนต่ำสุด กลาง ทำงาน | VolCtl.llLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin | 41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45 V ถึง 240 V | 45 V |  | - | แรงดันต่ำสุดเพื่อการเชื่อมต่อเพิ่มเข้ามาอีก | VolCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax | 41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V ถึง 280 V | 280 V |  | - | แรงดันสูงสุดเพื่อการเชื่อมต่อเพิ่มเข้ามาอีก | VolCtl.ReconMax
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim | 40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz ถึง 65 Hz | 51.5 Hz |  | - | ระบบเฝ้าตรวจความถี่ จุดเริ่มเปลี่ยนสูงสุด กลาง | FrqCtl.hhLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms | 40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms ถึง 10000 ms | 10000 ms |  | - | ระบบเฝ้าตรวจความถี่ เวลาเปิดให้จุดเริ่มเปลี่ยนสูงสุด กลาง ทำงาน | FrqCtl.hhLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim | 40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz ถึง 65 Hz | 50.2 Hz |  | - | ระบบเฝ้าตรวจความถี่ จุดเริ่มเปลี่ยนสูงสุด ล่าง | FrqCtl.hLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms | 40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms ถึง 90000 ms | 200 ms |  | - | ระบบเฝ้าตรวจความถี่ เวลาเปิดให้จุดเริ่มเปลี่ยนสูงสุด ล่าง ทำงาน | FrqCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim | 40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz ถึง 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | ระบบเฝ้าตรวจความถี่ จุดเริ่มเปลี่ยนต่ำสุด บน | FrqCtl.lLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms | 40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms ถึง 300000 ms | 200 ms |  | - | ระบบเฝ้าตรวจความถี่ เวลาเปิดให้จุดเริ่มเปลี่ยนต่ำสุด บน ทำงาน | FrqCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim | 40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz ถึง 60 Hz | 44 Hz |  | - | ระบบเฝ้าตรวจความถี่ จุดเริ่มเปลี่ยนต่ำสุด กลาง | FrqCtl.llLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms | 40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms ถึง 300000 ms | 300000 ms |  | - | ระบบเฝ้าตรวจความถี่ เวลาเปิดให้จุดเริ่มเปลี่ยนต่ำสุด กลาง ทำงาน | FrqCtl.llLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff | 41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V ถึง 230 V | 100 V |  | - | การเฝ้าตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแอมพลิจูดต่ำสุดด้านล่างเป็นค่าประสิทธิภาพ | VolCtl.MinEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms | 41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms ถึง 60000 ms | 10000 ms |  | - | การเฝ้าตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแอมพลิจูดต่ำสุดด้านล่างเป็นเวลาการปล่อยค่าประสิทธิภาพ | VolCtl.MinEffTm
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin | 41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz ถึง 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | ความถี่ล่าง สำหรับการเชื่อมต่อเพิ่มเข้าใหม่อีก | FrqCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax | 41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz ถึง 65 Hz | 50.05 Hz |  | - | ความถี่บนสำหรับการเชื่อมต่อเพิ่มเข้ามาอีก | FrqCtl.ReconMax
Inverter.DGSModCfg.DGSMod | 40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1265: การสนับสนุนของวงจรข่ายแบบพลวัตที่ถูกจำกัด (DGSPa) 1264: การสนับสนุนของวงจรข่ายแบบพลวัตอย่างสมบูรณ์เต็มที่ (DGSFl) | 1 |  | - | โหมดสนับสนุนของวงจรข่ายแบบพลวัต โครงแบบการสนับสนุนของวงจรข่ายแบบพลวัต | DGS-DGSMod
Inverter.DGSModCfg.HystVolNom | 40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% ถึง 100% | 5 % |  | - | แรงดันฮีสเตอริซีส โครงแบบการสนับสนุนของวงจรข่ายแบบพลวัต | DGS-HystVolNom
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom | 40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% ถึง 100% | 70 % |  | - | แรงดันสถานะออฟ PWM โครงแบบการสนับสนุนของวงจรข่ายแบบพลวัต | DGS-PWMVolNom
Inverter.VArModCfg.VArMod | 30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: ปิด (Off) 1069: เส้นโค้งคุณลักษณะ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ/แรงดัน Q(U) (VArCtlVol) 1070: กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ Q ค่าตั้งล่วงหน้าโดยตรง (VArCnstNom) 1072: กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ Q ค่าตั้งล่วงหน้าโดยระบบควบคุมเครื่อง (VArCtlCom) 1074: cos Phi, ค่าที่ตั้งไว้ให้ล่วงหน้าโดยตรง (PFCnst) 1075: cos Phi, ค่าตั้งให้ล่วงหน้าโดยระบบควบคุมเครื่อง (PFCtlCom) 1076: เส้นโค้งคุณลักษณะcos Phi(P) (PFCtlW) 1984: ส.โค้งคุณลักษณะกำลังรีแอก./-แรงดัน Q(U) กับจุดปฏิบัติงาน (VArCtlVolCrv) 2270: ตั้ง cos Phi หรือ Q ล่วงหน้า โดยระบบคุมเครื่อง (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | โหมด และ โครงแบบ ระบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าสถิต | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.VArMod | 40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: ปิด (Off) 1069: เส้นโค้งคุณลักษณะ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ/แรงดัน Q(U) (VArCtlVol) 1070: กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ Q ค่าตั้งล่วงหน้าโดยตรง (VArCnstNom) 1072: กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ Q ค่าตั้งล่วงหน้าโดยระบบควบคุมเครื่อง (VArCtlCom) 1074: cos Phi, ค่าที่ตั้งไว้ให้ล่วงหน้าโดยตรง (PFCnst) 1075: cos Phi, ค่าตั้งให้ล่วงหน้าโดยระบบควบคุมเครื่อง (PFCtlCom) 1076: เส้นโค้งคุณลักษณะcos Phi(P) (PFCtlW) 1984: ส.โค้งคุณลักษณะกำลังรีแอก./-แรงดัน Q(U) กับจุดปฏิบัติงาน (VArCtlVolCrv) 2270: ตั้ง cos Phi หรือ Q ล่วงหน้า โดยระบบคุมเครื่อง (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | โหมด และ โครงแบบ ระบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าสถิต | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr | 40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OvExt) 1042: ถูกกระตุ้นน้อยเกินไป (UnExt) | 1 |  | - | แบบกระตุ้นจุดเริ่มต้น, โครงแบบ เส้น.คุณ. cosPhi(P) | PF-PFExtStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr | 40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | cos Phi จุดเริ่มต้น, โครงแบบ เส้น.คุณ. cos Phi (P) | PF-PFStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr | 40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% ถึง 100% | 0 % |  | - | กำลังไฟ.จริง จุดเริ่มต้น, โครง.เส้น.คุณ. cosPhi(P) | PF-WNomStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop | 40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OvExt) 1042: ถูกกระตุ้นน้อยเกินไป (UnExt) | 2 |  | - | แบบกระตุ้นจุดปลาย, โครงแบบ เส้น,คุณ. cos Phi (P) | PF-PFExtStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop | 40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | cos Phi จุดปลาย, โครงแบบ เส้น.คุณลักษณะ cos Phi(P) | PF-PFStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop | 40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% ถึง 100% | 100 % |  | - | กำลังไฟ.จริง จุดปลาย, โครง.เส้น.คุณ. cosPhi(P) | PF-WNomStop
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | ค่ากำหนด cos Phi, โครง. cos Phi, ค่าตั้งให้โดยตรง | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | ค่ากำหนด cos Phi, โครง. cos Phi, ค่าตั้งให้โดยตรง | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OvExt) 1042: ถูกกระตุ้นน้อยเกินไป (UnExt) | 2 |  | - | แบบกระตุ้น cosPhi, โครง. cosPhi, ค่าตั้งให้โดยตรง | PF-PFExt
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OvExt) 1042: ถูกกระตุ้นน้อยเกินไป (UnExt) | 2 |  | - | แบบกระตุ้น cosPhi, โครง. cosPhi, ค่าตั้งให้โดยตรง | PF-PFExt
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod | 40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: ปิด (Off) 1132: เกรเดียนต์เชิงเส้นของกำลังในขณะนี้ (WCtlHz) 3175: ค่าการทำงานสูงสุดเป็นเส้นลาดแนวตรง (WCtlHzWMax) | 1 |  | - | โหมดลดกำลังไฟฟ้าจริง เมื่อความถี่สูงเกิน P(f) | P-WCtlHzMod
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra | 40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | - | RW | % | 2% ถึง 10000% | 10 % |  | - | เกรเดียนต์กำลังไฟฟ้าจริงหลังความถี่รีเซท, โครงแบบเกรเดียนต์เชิงเส้นของกำลังขณะนี้ | P-HzStopWGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr | 40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | - | RW | Hz | 0 Hz ถึง 5 Hz | 0.2 Hz |  | - | ช่วงห่างของความถี่เริ่มต้นกับความถี่วงจรข่าย โครงแบบเกรเดียนต์เชิงเส้นของกำลังในขณะนี้ | P-HzStr
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop | 40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | - | RW | Hz | 0 Hz ถึง 5 Hz | 0.05 Hz |  | - | ช่วงห่างของความถี่รีเซทกับความถี่วงจรข่าย โครงแบบเกรเดียนต์เชิงเส้นของกำลังในขณะนี้ | P-HzStop
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra | 40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | - | RW | % | 10% ถึง 130% | 40 % |  | - | เกรเดียนต์กำลังไฟฟ้าจริง, โครงแบบเกรเดียนต์เชิงเส้นของกำลังในขณะนี้ | P-WGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna | 40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: ปิด (Off) 308: เปิด (On) | 2 |  | - | การเปิดฟังก์ชันเข็มจับเวลาตามให้ทำงาน โครงแบบเกรเดียนต์เชิงเส้นของกำลังในขณะนี้ | P-HystEna
Inverter.WModCfg.WMod | 30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: ปิด (Off) 1077: จำกัดกำลังไฟฟ้าจริง P เป็น วัตต์ (WCnst) 1078: การจำกัดกำลังไฟฟ้าจริง P เป็น % Pmax (WCnstNom) 1079: จำกัดกำลังไฟฟ้าจริง P โดยระบบควบคุมของเครื่อง (WCtlCom) | 4 |  | - | โหมดการทำงานของระบบบริหารการป้อนเข้า | P-WMod
Inverter.WModCfg.WMod | 40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: ปิด (Off) 1077: จำกัดกำลังไฟฟ้าจริง P เป็น วัตต์ (WCnst) 1078: การจำกัดกำลังไฟฟ้าจริง P เป็น % Pmax (WCnstNom) 1079: จำกัดกำลังไฟฟ้าจริง P โดยระบบควบคุมของเครื่อง (WCtlCom) | 4 |  | - | โหมดการทำงานของระบบบริหารการป้อนเข้า | P-WMod
Inverter.WCtlVolModCfg.CrvNum | 40260 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 2 | 0 |  | - | หมายเลขเส้นโค้งคุณลักษณะกระบวนการควบคุมเครื่อง P(U) | P-WCtlVolCrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.NumPt | 41023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 ถึง 8 | 2 |  | - | จำนวนจุดที่ใช้ โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-NumPt
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XRef | 41025 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: ค่าแรงดัน เป็น โวลต์ (XRefV) 1976: ค่าแรงดัน เป็น ร้อยละของ Un (XRefVNom) 2478: วินาที (XRefTms) | 2 |  | - | แกน X อ้างอิง โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย1 | UtilCrv1-XRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YRef | 41027 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1977: Var เป็น เปอร์เซ็นต์ ของ Pmax (YRefVarNom) 1978: วัตต์ เป็น ร้อยละของ Pmax (YRefWNom) 1979: วัตต์ เป็น ค่ากำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกตรึงไว้ (YRefWNomActl) 2479: แรงดันไฟฟ้าเป็นร้อยละของ Unenn (YRefVNom) | 2 |  | - | แกน Y อ้างอิง โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย1 | UtilCrv1-YRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal1 | 41029 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 1 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-XVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal1 | 41031 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 1 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-YVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal2 | 41033 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 2 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-XVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal2 | 41035 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 2 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-YVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal3 | 41037 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 3 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-XVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal3 | 41039 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 3 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-YVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal4 | 41041 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 4 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-XVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal4 | 41043 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 4 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-YVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal5 | 41045 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 5 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-XVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal5 | 41047 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 5 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-YVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal6 | 41049 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 6 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-XVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal6 | 41051 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 6 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-YVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal7 | 41053 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 7 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-XVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal7 | 41055 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 7 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-YVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal8 | 41057 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 8 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-XVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal8 | 41059 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 8 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-YVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.CrvTms | 41017 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s ถึง 1000 s | 10 s |  | - | เวลาตั้งค่าจุดทำงานของส.โค้งคุณลักษณะ โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-CrvTms
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpDec | 41019 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% ถึง 10000% | 1200 % |  | - | สัญญาณลาดเอียงลงต่ำ โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-RmpDec
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpInc | 41021 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% ถึง 10000% | 1200 % |  | - | สัญญาณลาดเอียงขึ้นสูง โครงแบบส.โค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 1 | UtilCrv1-RmpInc
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.NumPt | 41071 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 ถึง 8 | 4 |  | - | จำนวนจุดที่ใช้ โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-NumPt
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XRef | 41073 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: ค่าแรงดัน เป็น โวลต์ (XRefV) 1976: ค่าแรงดัน เป็น ร้อยละของ Un (XRefVNom) 2478: วินาที (XRefTms) | 2 |  | - | หน่วยทางเข้า โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-XRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YRef | 41075 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1977: Var เป็น เปอร์เซ็นต์ ของ Pmax (YRefVarNom) 1978: วัตต์ เป็น ร้อยละของ Pmax (YRefWNom) 1979: วัตต์ เป็น ค่ากำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกตรึงไว้ (YRefWNomActl) 2479: แรงดันไฟฟ้าเป็นร้อยละของ Unenn (YRefVNom) | 1 |  | - | ค่าอ้างอิงทางออก โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-YRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal1 | 41077 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 1 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-XVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal1 | 41079 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 1 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-YVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal2 | 41081 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 2 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-XVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal2 | 41083 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 2 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-YVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal3 | 41085 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 3 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-XVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal3 | 41087 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 3 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-YVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal4 | 41089 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 4 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-XVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal4 | 41091 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 4 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-YVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal5 | 41093 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 5 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-XVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal5 | 41095 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 5 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-YVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal6 | 41097 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 6 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-XVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal6 | 41099 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 6 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-YVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal7 | 41101 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 7 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-XVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal7 | 41103 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 7 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-YVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal8 | 41105 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 ถึง 280 | 100 |  | - | ค่า X 8 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-XVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal8 | 41107 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ถึง 100 | 100 |  | - | ค่า Y 8 โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-YVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.CrvTms | 41065 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s ถึง 1000 s | 10 s |  | - | เวลาตั้งค่า จุดทำงานของเส้นโค้งคุณลักษณะ โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-CrvTms
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpDec | 41067 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% ถึง 10000% | 1200 % |  | - | สัญญาณลาดเอียงลงต่ำ โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-RmpDec
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpInc | 41069 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% ถึง 10000% | 1200 % |  | - | สัญญาณลาดเอียงขึ้นสูง โครงแบบส.โค้งคุณลักษณะการประมวลวงจรข่าย 2 | UtilCrv2-RmpInc
Inverter.PlntCtl.VRef | 40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | - | RW | V | 80 V ถึง 245 V | 230 V |  | - | แรงดันอ้างอิง การบังคับควบคุมระบบเครื่อง | VRef
Inverter.PlntCtl.VRefOfs | 40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | - | RW | V | -20 V ถึง 20 V | 0 V |  | - | แรงดันแก้ไขอ้างอิง, การบังคับควบคุมระบบเครื่อง | VRefOfs
GridMs.Hz | 30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | - | RO | Hz | - | - | - | - | ความถี่วงจรข่าย | GridMs.Hz
GridMs.TotVA | 30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | - | RO | VA | - | - | - | - | กำลังปรากฏ | GridMs.TotVA
GridMs.VA.phsA | 30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | กำลังปรากฏ L1 | GridMs.VA.phsA
GridMs.VA.phsB | 30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | กำลังปรากฏ L2 | GridMs.VA.phsB
GridMs.VA.phsC | 30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | กำลังปรากฏ L3 | GridMs.VA.phsC
GridMs.TotVAr | 30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | - | RO | VAr | - | - | - | - | กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ | GridMs.TotVAr
GridMs.VAr.phsA | 30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ L1 | GridMs.VAr.phsA
GridMs.VAr.phsB | 30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ L2 | GridMs.VAr.phsB
GridMs.VAr.phsC | 30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ L3 | GridMs.VAr.phsC
GridMs.TotPFPrc | 30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ตัวประกอบการกระจัด | GridMs.TotPF
GridMs.TotW | 30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | - | RO | W | - | - | - | - | กำลังสมรรถนะ | Pac
GridMs.W.phsA | 30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | กำลัง L1 | GridMs.W.phsA
GridMs.W.phsB | 30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | กำลัง L2 | GridMs.W.phsB
GridMs.W.phsC | 30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | กำลัง L3 | GridMs.W.phsC
GridMs.A.phsA | 30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | กระแสวงจรข่าย เฟส L1 | GridMs.A.phsA
GridMs.A.phsB | 30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | กระแสวงจรข่าย เฟส L2 | GridMs.A.phsB
GridMs.A.phsC | 30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | กระแสวงจรข่าย เฟส L3 | GridMs.A.phsC
GridMs.TotA | 30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | กระแสไฟฟ้าจากวงจรข่าย | -
GridMs.PhV.phsA | 30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | แรงดันวงจรข่าย เฟส L1 | GridMs.PhV.phsA
GridMs.PhV.phsB | 30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | แรงดันวงจรข่าย เฟส L2 | GridMs.PhV.phsB
GridMs.PhV.phsC | 30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | แรงดันวงจรข่าย เฟส L3 | GridMs.PhV.phsC
Inverter.WLim | 30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | - | RO | W | 0 W ถึง 25000 W | 25000 W | - | - | กำลังไฟฟ้าจริงของเครื่อง สูงสุด | Plimit
Inverter.WMax | 30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ถึง 25000 W | 25000 W | - | - | ขีดจำกัดกำลังไฟฟ้าจริงที่ตั้งไว้ | Pmax
Inverter.WMax | 40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | - | RW | W | 0 W ถึง 25000 W | 25000 W | - | - | ขีดจำกัดกำลังไฟฟ้าจริงที่ตั้งไว้ | Pmax
Inverter.WGra | 40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% ถึง 1000% | 20 % |  | - | เกรเดียนต์ของกำลังไฟฟ้าจริง | WGra
Inverter.DclVol | 30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | แรงดันวงจรคั่นกลาง | Inv.DclVol
Inverter.VAMax | 40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | - | RW | VA | 0 VA ถึง 25000 VA | 25000 VA | - | - | ขีดจำกัดกำลังปรากฏที่ตั้งไว้ | Smax
Inverter.VALim | 40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | - | RO | VA | 0 VA ถึง 25000 VA | 25000 VA | - | - | กำลังปรากฏของเครื่องสูงสุด | Slimit
Inverter.VArLimQ1 | 41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40245 | VArRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | - | RO | VAr | 0 VAr ถึง 25000 VAr | 25000 VAr | - | - | กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุดที่ทำได้ส่วนที่ 1 | -
Inverter.VArLimQ4 | 41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40248 | VArRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | - | RO | VAr | 0 VAr ถึง 25000 VAr | 25000 VAr | - | - | กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุดที่ทำได้ส่วนที่ 4 | -
Inverter.PFLimQ1 | 41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40252 | PFRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | - | RO | - | 0 ถึง 0 | 0 | - | - | cos(Phi) สูงสุดที่ทำได้ส่วนที่ 1 | -
Inverter.PFLimQ4 | 41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40255 | PFRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | - | RO | - | 0 ถึง 0 | 0 | - | - | cos(Phi) สูงสุดที่ทำได้ส่วนที่ 4 | -
Inverter.VArGra | 40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1% ถึง 50% | 20 % |  | - | เกรเดียนต์กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ | VArGra
Isolation.FltA | 31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | กระแสตกค้าง | Iso.FltA
Isolation.LeakRis | 30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | - | RO | Ohm | - | - | - | - | ความต้านทานของฉนวน | Riso
Metering.TotOpTms | 30521 | 4 | U64 | ช่วงเวลา | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | เวลาปฏิบัติงาน | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTms | 30541 | 2 | U32 | ช่วงเวลา | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | เวลาปฏิบัติงาน | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTmhSet | 41173 | 2 | U32 | ช่วงเวลา | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 ้h ถึง 440000 ้h | 0 ้h | - | - | ตั้ง เวลาทำงานทั้งหมด ที่จุดต่อกับวงจรข่าย | Mt.TotTmhSet
Metering.TotFeedTms | 30525 | 4 | U64 | ช่วงเวลา | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | เวลาการป้อน | Mt.TotOpTmh
Metering.TotFeedTms | 30543 | 2 | U32 | ช่วงเวลา | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | เวลาการป้อน | Mt.TotOpTmh
Metering.TotWhOut | 30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - | RO RO | Wh | - | - | - | - | จำนวนผลผลิตทั้งหมด | E-Total
Metering.TotWhOut | 30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | จำนวนผลผลิตทั้งหมด | E-Total
Metering.TotWhOut | 30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | จำนวนผลผลิตทั้งหมด | E-Total
Metering.TotWhOut | 30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | จำนวนผลผลิตทั้งหมด | E-Total
Metering.TotkWhOutSet | 41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh ถึง 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | ตั้ง จำนวนผลผลิตทั้งหมด | Mt.TotkWhSet
Nameplate.ComRev | 40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 4294967294 | 0 | - | - | เวอร์ชันระบบสื่อสาร | ComRev
Nameplate.Location | 40631 | 16 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.SerNum | 30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 4294967294 | 0 | - | - | หมายเลขซีรีส์ | SerNumSet, Serial Number
Nameplate.SerNum | 40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 ถึง 4294967294 | 0 | - | - | หมายเลขซีรีส์ | SerNumSet, Serial Number
Nameplate.MainModel | 30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: เครื่องอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ (DevClss1) | 1 | - | - | ระดับขั้นเครื่อง | MainModel
Nameplate.Model | 30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9284: STP 20000TL-30 (STP 20000TL-30) 9285: STP 25000TL-30 (STP 25000TL-30) 9336: STP 15000TL-30 (STP 15000TL-30) 9337: STP 17000TL-30 (STP 17000TL-30) | 1 | - | - | ประเภทเครื่อง | Model
Nameplate.CmpMain.SwRev | 40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 4294967294 | 0 | - | - | เฟิร์มแวร์-เวอร์ชั่นของโปรเซสเซอร์ตัวหลัก | HP.swRev
Nameplate.CmpSigProc.SwRev | 40065 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 4294967294 | 0 | - | - | เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของส่วนประกอบตรรก | CPLD.swRev
Nameplate.CmpSigProc.Rev | 40809 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 255 | 0 | - | - | สภาพการปรับเปลี่ยนของส่วนประกอบตรรก | CPLD.RevVer
Operation.GriSwCnt | 30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนการต่อเพิ่มเข้ากับวงจรข่าย | Op.GriSwCnt
Operation.GriSwStt | 30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: ปิดอยู่ (Cls) 311: เปิดออก (Opn) 16777213: ไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ (NaNStt) | 2 | - | - | รีเลย์-/ตัวสัมผัสวงจรข่าย | Op.GriSwStt
Operation.OpMod | 40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 381: หยุด (Stop) 443: แรงดันคงตัว (VolDCConst) | 1 | - | - | สภาพการปฏิบัติงาน | Op.OpModSet
Operation.DrtStt | 30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: การปรับลดเนื่องจากอุณหภูมิ (TmpDrt) 884: ไม่ทำงาน (NoneDrt) 16777213: ไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ (NaNStt) | 2 | - | - | การลดสมรรถภาพ | Inv.TmpLimStt
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ถึง 25000 W | 25000 W |  | - | การจำกัดกำลังไฟฟ้าจริง P, โครงแบบของกำลังไฟฟ้าจริง | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ถึง 25000 W | 25000 W |  | - | การจำกัดกำลังไฟฟ้าจริง P, โครงแบบของกำลังไฟฟ้าจริง | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% ถึง 100% | 100 % |  | - | การจำกัดกำลังไฟฟ้าจริง P, โครงแบบของกำลังไฟฟ้าจริง | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% ถึง 100% | 100 % |  | - | การจำกัดกำลังไฟฟ้าจริง P, โครงแบบของกำลังไฟฟ้าจริง | P-WNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -100% ถึง 100% | 0 % |  | - | ค่ากำหนดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เป็น % | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100% ถึง 100% | 0 % |  | - | ค่ากำหนดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เป็น % | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom | 40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% ถึง 10% | 0 % |  | - | เกรเดียนต์ของกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ โครงแบบเส้นโค้งคุณลักษณะกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ/แรงดัน Q(U) | Q-VArGraNom
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms | 40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s ถึง 5 s | 0 s |  | - | การประวิงสถานะออฟ PWM โครงแบบการสนับสนุนของวงจรข่ายแบบพลวัต | DGS-PWMTms
Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod | 40244 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40476 | ArGraMod | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: กฎข้อบังคับเรื่องไฟฟ้าความดันกลาง (เยอรมนี) (MVtgDirective) | 2 |  | - | การอัดประจุอยู่กับที่ของกระแสไฟฟ้ารีแอกทีฟ โครงแบบการสนับสนุนของวงจรข่ายอย่างเต็มที่ | DGS-ArGraMod
Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin | 40252 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40481 | DbVMin | 128 | 1 | int16 | - | RW | % | -40% ถึง 0% | -10 % |  | - | ขีดจำกัดล่าง แถบไร้ผลสนอง โครงแบบการสนับสนุนของวงจรข่ายแบบพลวัตอย่างเต็มที่ | DGS-DbVolNomMin
Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax | 40254 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40482 | DbVMax | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% ถึง 40% | 10 % |  | - | ขีดจำกัดบน แถบไร้ผลสนอง โครงแบบการสนับสนุนของวงจรข่ายแบบพลวัตอย่างเต็มที่ | DGS-DbVolNomMax
Inverter.WGraEna | 40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: ปิด (Off) 308: เปิด (On) | 2 |  | - | เปิดให้เกรเดียนต์ของกำลังไฟฟ้าจริงทำงาน | WGraEna
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom | 40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | การจำกัดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟค่ามาตรฐาน โดยระบบควบคุมของเครื่อง | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | - | RW | % | - | - | - |  | การบังคับควบคุมระบบเครื่อง | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom | 40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | การจำกัดกำลังไฟฟ้าจริงค่ามาตรฐาน โดยระบบควบคุมเครื่อง | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | - | RW | % | - | - | - |  | การจำกัดประสิทธิภาพตามกำหนด ด้วย | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF | 40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ตัวประกอบการกระจัด โดยการควบคุมของระบบเครื่อง | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt | 40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OvExt) 1042: ถูกกระตุ้นน้อยเกินไป (UnExt) | - | - |  | ลักษณะการกระตุ้น โดยการบังคับควบคุมระบบเครื่อง | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | 40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | - | RW | - | - | - | - |  | ค่าที่กำหนด cos(พาย) ตามรูปแบบของ EEI | -
Inverter.FstStop | 40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: หยุด (Stop) 1467: เริ่มต้น (Str) 1749: หยุดเต็มที่ (FulStop) | - | - |  | ปิดอย่างรวดเร็ว | -
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod | 41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: เก็บค่าไว้ (UsStp) 2507: ใช้ค่าตั้งไว้เมื่อลดลง (UsFlb) | 1 | - | - | ชนิดการทำงานสำหรับไม่มีกำลังงานแอกทีฟขาด | WCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut | 41195 | 2 | U32 | ช่วงเวลา | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s ถึง 86400 s | 600 s | - | - | การจำกัดกำลังงานแอกทีฟขาดหยุดพักชั่วคราว | WCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom | 41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% ถึง 100% | 100 % | - | - | การจำกัดกำลังงานแอกทีฟP ตกเป็น % ของ WMax การจำกัดกำลังงานแอกทีฟซึ่งขาด | WCtlCom.FlbNom
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod | 41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: เก็บค่าไว้ (UsStp) 2507: ใช้ค่าตั้งไว้เมื่อลดลง (UsFlb) | 1 | - | - | ชนิดการทำงานสำหรับการควบคุมพลังงานรีแอกทีฟขาด | QCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut | 41221 | 2 | U32 | ช่วงเวลา | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s ถึง 86400 s | 600 s | - | - | หยุดพักชั่วคราวของการควบคุมพลังงานรีแอกทีฟขาด | QCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom | 41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -50% ถึง 50% | 0 % | - | - | พลังงานรีแอกทีฟตก Q เป็น % ของ WMax การควบคุมพลังงานรีแอกทีฟขาด | QCtlCom.FlbNom
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: เก็บค่าไว้ (UsStp) 2507: ใช้ค่าตั้งไว้เมื่อลดลง (UsFlb) | 1 | - | - | ชนิดการทำงานสำหรับค่ากำหนด cos Phi-ขาด | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 41227 | 2 | U32 | ช่วงเวลา | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s ถึง 86400 s | 600 s | - | - | หยุดพักชั่วคราวของค่ากำหนด cos Phi ขาด | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF | 41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 bis 1 | 1 | - | - | การตกลงของ cos Phi ของค่ากำหนด cos Phi ขาด | PFCtlCom.Flb
Operation.Dmd.VArCtl | 31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | ค่ากำหนดในขณะนี้ค่างานรีแอกทีฟ Q | Op.Dmd.VArCtl
Inverter.VArModCfg.VArModDmd | 30919 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: ปิด (Off) 2476: การรักษาแรงดันสถิตอย่างไร (VArModRef) | 1 |  | - | โหมดเสถียรแรงสถิต ที่ Q ต้องการ โครง.เสถียรแรงสถิต | Q-VArModDmd
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: ข้อผิดพลาด (Alm) 307: ตกลง (Ok) 455: คำเตือน (Wrn) 1725: ไม่มีการเชื่อมต่อ (NotConn) | 4 | - | - | สถานะการเชื่อมต่อ Speedwire ของ SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 เมกะบิต/วินาที (ConnSpd10) 1721: 100 เมกะบิต/วินาที (ConnSpd100) | 1 | - | - | ความเร็วการเชื่อมต่อของ SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: แบบกึ่งสองทาง (HalfDpx) 1727: แบบเต็มสองทาง (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus ของ SMACOM A | -
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: ข้อผิดพลาด (Alm) 307: ตกลง (Ok) 455: คำเตือน (Wrn) 1725: ไม่มีการเชื่อมต่อ (NotConn) | 4 | - | - | สถานะการเชื่อมต่อ Speedwire ของ SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 เมกะบิต/วินาที (ConnSpd10) 1721: 100 เมกะบิต/วินาที (ConnSpd100) | 1 | - | - | ความเร็วการเชื่อมต่อของ SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: แบบกึ่งสองทาง (HalfDpx) 1727: แบบเต็มสองทาง (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus ของ SMACOM B | -
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.MacId | 40155 | 2 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: ใช่ (Yes) 1130: ไม่ใช่ (No) | 1 | - | - | โครงแบบ Speedwire แบบอัตโนมัติ เปิดอยู่ | -
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40001 | SID | - | - | uint32 | - | R | - | - | 0x53756e53 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40003 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40004 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 66 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40005 | Mn | - | - | string16 | - | R | - | - | SMA |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40021 | Md | - | - | string16 | - | R | - | - | Solar Inverter |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40071 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 11 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40072 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 13 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40086 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 12 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40087 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 98 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40092 | CfgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40093 | ChgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40094 | Cap | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40096 | Ctl | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40187 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 50 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40192 | A_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40199 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40201 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40203 | Hz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40205 | VA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40207 | VAr_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40209 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40212 | WH_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40218 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40223 | Tmp_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40238 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 120 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40239 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 26 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40242 | WRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40244 | VARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40249 | VArRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40251 | ARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40256 | PFRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40258 | WHRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40260 | AhrRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40262 | MaxChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40264 | MaxDisChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40266 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 121 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40267 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 30 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40288 | WMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40289 | VRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40290 | VRefOfs_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40291 | VMinMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40292 | VAMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40293 | VArMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40294 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40296 | MaxRmpRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40297 | ECPNomHz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40298 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 122 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40299 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 44 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40343 | Ris_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40344 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 123 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40345 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40365 | VArPct_Mod | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40367 | WMaxLimPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40368 | OutPFSet_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40369 | VArPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40370 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 124 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40371 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40388 | WChaMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40392 | ChaState_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40394 | InBatV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40396 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 126 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40397 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40403 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40404 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40405 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40406 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40407 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40461 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40462 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 127 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40463 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 10 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40470 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40471 | HzStrStop_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40472 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40474 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40475 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 14 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40480 | FilTms | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40487 | ArGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40488 | VRefPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40490 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 131 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40491 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40497 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40498 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40499 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40500 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40501 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40554 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40556 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 132 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40557 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40563 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40564 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40565 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40566 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40567 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40621 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40622 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 160 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40623 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40624 | DCA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40625 | DCV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40626 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40630 | N | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40632 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40652 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40672 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40692 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40712 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40732 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40752 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 129 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40753 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40754 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40755 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40759 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40760 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40761 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40762 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40764 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40813 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40814 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 130 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40815 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40816 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40817 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40821 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40822 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40823 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40824 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40826 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40875 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | 30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Versionsnummer SMA Modbus-Profil | -
Nameplate.SusyId | 30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUSyID Modul | -
Nameplate.SerNum | 30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seriennummer | SMA-SN,SN
- | 42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit ID des Wechselrichters | -
- | 43090 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA Grid Guard-Code | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hersteller | -
DtTm.Tm | 30193 | 2 | U32 | DT | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Systemzeit | -