Nazwa obiektu | Adres rejestru SMA | Liczba powiązanych rejestrów SMA | Typ danych SMA | Format danych SMA | Dostęp SMA | Adres rejestru SunSpec | Nazwa SunSpec | Informacja modelu SunSpec | Liczba powiązanych rejestrów SunSpec | Typ danych SunSpec | Rejestr współczynników skalowania SunSpec | Dostęp SunSpec | Jednostka | Zakres wartości | Wartość domyślna | Grid Guard | Obiekt sterowania instalacją | Definicja (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas oczekiwania do zasilania | Op.TmsRmg
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 1 W | 0 W | - | - | Moc znamionowa w stanie OK | -
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 1 W | 0 W | - | - | Moc znamionowa w stanie OK | -
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 1 W | 0 W | - | - | Moc znamionowa w stanie ostrzeżenia | -
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 1 W | 0 W | - | - | Moc znamionowa w stanie błędu | -
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 303: Wył. (Off) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) | 2 | - | - | Stan | Op.Health
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Skontaktować się z producentem (PrioA) 337: Skontaktować się z instalator. (PrioC) 338: niedopuszczalne (PrioIna) 887: brak (NonePrio) | 3 | - | - | Zalecana akcja | Op.Prio
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: brak (NoneMsg) | 1 | - | - | Komunikat | -
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: brak (NoneDsc) | 1 | - | - | Sposób usuwania zakłóceń | -
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla użytkownika | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla użytkownika | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla instalatora | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla instalatora | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla serwisu | Op.EvtCntSvc
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla serwisu | Op.EvtCntSvc
Operation.Evt.EvtNoShrt | 30197 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aktualny numer zdarzenia | Op.EvtNo
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40230 40226 | EvtVnd1 Evt1 | 101 101 | 2 2 | uint32 uint32 | - | RO RO | - |  | - | - | - | Aktualny numer zdarzenia dla producenta | Op.EvtNoDvlp
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Pakiet oprogramowania | Pkg.swRev
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | -
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | -
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | -
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | -
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stan przekaźnika sieciowego (GriSwCpy) 1341: Komunikat zakłócenia (FltInd) 1342: Sterowanie wentylatora (FanCtl) 1343: Zużycie własne (SelfCsmp) 1349: Sterowanie przez komunikację (ComCtl) 1359: Zestaw akumulatorów (BatCha) | 2 | - | - | Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego | Mlt.OpMode
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (Koreański) (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Język interfejsu | CntrySet.Lang
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stan licznika zasilania do sieci | GM.TotWhOut
Operation.OpStt | 40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stop (Stop) 2119: Wyłączenie (Drt) 1469: Zamknij system (Shtdwn) 1392: Błąd (Flt) 1480: Czekam na przedsiębiorstwo elektroenergetyczne (WaitUtil) 1393: Czekam na nap. fotowoltaiczne (WaitPV) 443: Napięcie stałe (VolDCConst) 1855: Operacja stand-alone (SocOp) | 2 | - | - | Status pracy | -
Operation.PvGriConn | 30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1779: Odłączony (Dscon) 1780: Publiczna sieć elektroenergetyczna (PubGri) 1781: Sieć wyspowa (IsoGri) | 1 | - | - | Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do siecii | -
Coolsys.Cab.TmpVal | 30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Temperatura wnętrza | -
Coolsys.Cab.TmpVal | 34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura wnętrza | -
DcMs.Amp | 30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Prąd wejście DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Amp | 30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Prąd wejście DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Amp | 31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd wejście DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Amp | 31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd wejście DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Vol | 30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Napięcie DC wejście | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol
DcMs.Vol | 30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Napięcie DC wejście | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol
DcMs.Watt | 30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | Moc wejście DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt
DcMs.Watt | 30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | Moc wejście DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt
DcCfg.StrTms | 41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 4 s | 1 s | - | - | Opóźnienie startu wejście | A.StrTms, B.StrTms
DcCfg.StrTms | 41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s do 4 s | 1 s | - | - | Opóźnienie startu wejście | A.StrTms, B.StrTms
DcCfg.StrVol | 41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V do 800 V | 188 V | - | - | Minimalne napięcie wejście | A.VStr, B.VStr
DcCfg.StrVol | 41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V do 800 V | 188 V | - | - | Minimalne napięcie wejście | A.VStr, B.VStr
GridGuard.Cntry | 40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Ustawienie specjalne (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Praca niezależna 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Praca niezależna 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Inna norma (OthStd) 1020: Dyrektywa średnionapięciowa (Niemcy) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective wewn. (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 zewnętrzny (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 13 | - | - | Ustawiona norma krajowa | Cntry
GridGuard.CntrySet | 41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Praca niezależna 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Praca niezależna 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Inna norma (OthStd) 1020: Dyrektywa średnionapięciowa (Niemcy) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective wewn. (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 zewnętrzny (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) | - |  | - | Ustaw normę krajową | CntrySet
GridGuard.Cntry.VRtg | 40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V do 280 V | 230 V |  | - | Znamionowe napięcie sieci | VRtg
GridGuard.Cntry.HzRtg | 40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | - | RW | Hz | 44 Hz do 65 Hz | 50 Hz |  | - | Częstotliwość znamionowa | HzRtg
GridGuard.Cntry.LeakRisMin | 41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Om | 100000 Ω do 1000000 Ω | 200000 Ω |  | - | Minimalna rezystancja izolacji | Iso.LeakRisMin
GridGuard.Cntry.VolCtl.Max | 40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 300 V do 420 V | 400 V |  | - | Nadzór napięcia górny próg maksymalny | VolCtl.Max
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms | 40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0,1 ms do 5 ms | 0.312 ms |  | - | Nadzór napięcia górny próg maks. czasu aktywacji | VolCtl.MaxTmms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff | 41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V do 300 V | 280 V |  | - | Monitorowanie napięcia górny próg maks.jako wartość skut. | VolCtl.MaxEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms | 41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms do 60000 ms | 10000 ms |  | - | Monitorowanie napięcia górny próg maks.jako wartość skut. czas zadział. | VolCtl.MaxEffTm
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim | 40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V do 300 V | 280 V |  | - | Nadzór napięcia średni próg maksymalny | VolCtl.hhLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms | 40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 60000 ms | 10000 ms |  | - | Nadzór napięcia średni próg maks. czasu aktywacji | VolCtl.hhLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim | 40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V do 280 V | 264,5 V |  | - | Nadzór napięcia dolny próg maksymalny | VolCtl.hLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms | 40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 60000 ms | 200 ms |  | - | Nadzór napięcia dolny próg maks. czasu aktywacji | VolCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim | 40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V do 230 V | 184 V |  | - | Nadzór napięcia górny próg minimalny | VolCtl.lLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms | 40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 60000 ms | 200 ms |  | - | Nadzór napięcia górny próg min. czasu aktywacji | VolCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim | 40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V do 230 V | 100 V |  | - | Nadzór napięcia średni próg minimalny | VolCtl.llLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms | 40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms do 60000 ms | 10000 ms |  | - | Nadzór napięcia średni próg min. czasu aktywacji | VolCtl.llLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin | 41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45 V do 240 V | 45 V |  | - | Min. napięcie do ponownego włączenia | VolCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax | 41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V do 280 V | 280 V |  | - | Maks. napięcie do ponownego włączenia | VolCtl.ReconMax
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim | 40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 65 Hz | 51,5 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości średni próg maksymalny | FrqCtl.hhLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms | 40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 10000 ms | 10000 ms |  | - | Nadzór częstotl. średni próg maks. czasu aktywacji | FrqCtl.hhLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim | 40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 65 Hz | 50,2 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości dolny próg maksymalny | FrqCtl.hLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms | 40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 90000 ms | 200 ms |  | - | Nadzór częstotl. dolny próg maks. czasu aktywacji | FrqCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim | 40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 47,5 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości górny próg minimalny | FrqCtl.lLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms | 40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 300000 ms | 200 ms |  | - | Nadzór częstotl. górny próg min. czasu aktywacji | FrqCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim | 40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 44 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości średni próg minimalny | FrqCtl.llLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms | 40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 300000 ms | 300000 ms |  | - | Nadzór częstotl. średni próg min. czasu aktywacji | FrqCtl.llLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff | 41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V do 230 V | 100 V |  | - | Monitorowanie napięcia dolny próg min. jako wartość skut. | VolCtl.MinEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms | 41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms do 60000 ms | 10000 ms |  | - | Monitorowanie napięcia dolny próg min.jako wartość skut.czas zadziałania | VolCtl.MinEffTm
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin | 41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 47,5 Hz |  | - | Dolna częstotliwość do ponownego włączenia | FrqCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax | 41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 65 Hz | 50,05 Hz |  | - | Górna częstotliwość do ponownego włączenia | FrqCtl.ReconMax
Inverter.DGSModCfg.DGSMod | 40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1265: Ograniczone dynamiczne wsparcie sieci (DGSPa) 1264: Pełne dynamiczne wsparcie sieci (DGSFl) | 1 |  | - | Tryb pracy dyn.wsp.sieci, konf.dyn.wsp.sieci | DGS-DGSMod
Inverter.DGSModCfg.HystVolNom | 40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% do 100% | 5 % |  | - | Napięcie histerezy, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-HystVolNom
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom | 40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% do 100% | 70 % |  | - | Napięcie blokujące PWM, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-PWMVolNom
Inverter.VArModCfg.VArMod | 30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 1069: Charakterystyka mocy biernej/napięcia Q(U) (VArCtlVol) 1070: Moc bierna Q, bezpośrednia wartość zadana (VArCnstNom) 1072: Moc bierna Q, wartość zadana przez sterownik urz. (VArCtlCom) 1074: cos phi, bezp.wartość zadana (PFCnst) 1075: cos phi, wartość zadana przez sterownik urz. (PFCtlCom) 1076: Charakterystyka cos phi (P) (PFCtlW) 1984: Charakt. mocy biernej/napięcia Q(U) z p. podparcia (VArCtlVolCrv) 2270: cos phi lub wart.zadana Q przez sterownik urz. (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Tryb pracy stat.utrzym.nap., konf.stat.utrzym.nap. | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.VArMod | 40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Wył. (Off) 1069: Charakterystyka mocy biernej/napięcia Q(U) (VArCtlVol) 1070: Moc bierna Q, bezpośrednia wartość zadana (VArCnstNom) 1072: Moc bierna Q, wartość zadana przez sterownik urz. (VArCtlCom) 1074: cos phi, bezp.wartość zadana (PFCnst) 1075: cos phi, wartość zadana przez sterownik urz. (PFCtlCom) 1076: Charakterystyka cos phi (P) (PFCtlW) 1984: Charakt. mocy biernej/napięcia Q(U) z p. podparcia (VArCtlVolCrv) 2270: cos phi lub wart.zadana Q przez sterownik urz. (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Tryb pracy stat.utrzym.nap., konf.stat.utrzym.nap. | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr | 40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 1 |  | - | Rodzaj wzb.p.pocz., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFExtStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr | 40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 do 1 | 1 |  | - | cos phi p.pocz., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr | 40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 0 % |  | - | Moc czynna p.pocz., konf.charakt.cos phi (P) | PF-WNomStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop | 40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 2 |  | - | Rodzaj wzb.p.końc., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFExtStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop | 40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 do 1 | 1 |  | - | cos phi p.końc., konf.charakt.cos phi (P) | PF-PFStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop | 40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % |  | - | Moc czynna p.końc., konf.charakt.cos phi (P) | PF-WNomStop
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 do 1 | 1 |  | - | Wart.zadana cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 do 1 | 1 |  | - | Wart.zadana cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 2 |  | - | Rodzaj wzbud.cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PFExt
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 2 |  | - | Rodzaj wzbud.cos phi, konf.cos phi, bezp.wart.zad. | PF-PFExt
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod | 40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 1132: Gradient liniowy (WCtlHz) 3175: Gradient liniowy maksymalnej mocy czynnej (WCtlHzWMax) | 1 |  | - | Tryb pracy red. mocy czynnej przy nadm. częst.P(f) | P-WCtlHzMod
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra | 40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | - | RW | % | 2% do 10000% | 10 % |  | - | Gradient mocy czyn. po częstotliwości resetowania, konf.lin.gradientu m.chwil. | P-HzStopWGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr | 40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | - | RW | Hz | 0 Hz do 5 Hz | 0.2 Hz |  | - | Odst.cz.start.od cz.sieci, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HzStr
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop | 40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | - | RW | Hz | 0 Hz do 5 Hz | 0,05 Hz |  | - | Odst.cz.reset.od cz.sieci, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HzStop
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra | 40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | - | RW | % | 10% do 130% | 40 % |  | - | Gradient mocy czyn., konf.lin.gradientu m.chwil. | P-WGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna | 40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 2 |  | - | Aktyw.f.wsk.wleczonego, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HystEna
Inverter.WModCfg.WMod | 30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 1077: Ograniczenie mocy czynnej P w W (WCnst) 1078: Ograniczenie mocy czynnej P w % Pmaks. (WCnstNom) 1079: Ograniczenie mocy czynnej P przez sterownik urz. (WCtlCom) | 4 |  | - | Tryb pracy zarządzania zasilania | P-WMod
Inverter.WModCfg.WMod | 40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 1077: Ograniczenie mocy czynnej P w W (WCnst) 1078: Ograniczenie mocy czynnej P w % Pmaks. (WCnstNom) 1079: Ograniczenie mocy czynnej P przez sterownik urz. (WCtlCom) | 4 |  | - | Tryb pracy zarządzania zasilania | P-WMod
Inverter.WCtlVolModCfg.CrvNum | 40260 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 2 | 0 |  | - | Numer charakterystyki metody sterowania urządzenia P(U) | P-WCtlVolCrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.NumPt | 41023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 8 | 2 |  | - | Liczba p.do wykorz., konf.char.integracji siec.1 | UtilCrv1-NumPt
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XRef | 41025 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napięcie w woltach (XRefV) 1976: Napięcie w procentach Un (XRefVNom) 2478: Sekundy (XRefTms) | 2 |  | - | Odnies.osi X, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YRef | 41027 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1977: Var w procentach Pmax (YRefVarNom) 1978: Wat w procentach Pmax (YRefWNom) 1979: Wat w procentach zamrożonej mocy czynnej (YRefWNomActl) 2479: Napięcie w procentach Unom (YRefVNom) | 2 |  | - | Odnies.osi Y, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal1 | 41029 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 1, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal1 | 41031 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 1, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal2 | 41033 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 2, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal2 | 41035 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 2, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal3 | 41037 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 3, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal3 | 41039 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 3, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal4 | 41041 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 4, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal4 | 41043 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 4, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal5 | 41045 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 5, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal5 | 41047 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 5, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal6 | 41049 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 6, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal6 | 41051 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 6, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal7 | 41053 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 7, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal7 | 41055 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 7, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal8 | 41057 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 8, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-XVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal8 | 41059 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 8, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-YVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.CrvTms | 41017 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s do 1000 s | 10 s |  | - | Czas ust.p.pracy char., konf.char.int.sieciowej 1 | UtilCrv1-CrvTms
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpDec | 41019 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Rampa obniżania, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-RmpDec
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpInc | 41021 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Rampa wrostu, konf.char.integracji sieciowej 1 | UtilCrv1-RmpInc
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.NumPt | 41071 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 8 | 4 |  | - | Liczba p.do wykorz., konf.char.integracji siec.2 | UtilCrv2-NumPt
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XRef | 41073 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napięcie w woltach (XRefV) 1976: Napięcie w procentach Un (XRefVNom) 2478: Sekundy (XRefTms) | 2 |  | - | Jedn.wejść., konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YRef | 41075 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1977: Var w procentach Pmax (YRefVarNom) 1978: Wat w procentach Pmax (YRefWNom) 1979: Wat w procentach zamrożonej mocy czynnej (YRefWNomActl) 2479: Napięcie w procentach Unom (YRefVNom) | 1 |  | - | Ref.wyjść., konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal1 | 41077 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 1, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal1 | 41079 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 1, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal2 | 41081 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 2, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal2 | 41083 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 2, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal3 | 41085 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 3, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal3 | 41087 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 3, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal4 | 41089 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 4, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal4 | 41091 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 4, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal5 | 41093 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 5, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal5 | 41095 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 5, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal6 | 41097 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 6, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal6 | 41099 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 6, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal7 | 41101 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 7, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal7 | 41103 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 7, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal8 | 41105 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 do 280 | 100 |  | - | Wartość X 8, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-XVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal8 | 41107 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 100 |  | - | Wartość Y 8, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-YVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.CrvTms | 41065 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s do 1000 s | 10 s |  | - | Czas ust.p.pracy char., konf.char.int.sieciowej 2 | UtilCrv2-CrvTms
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpDec | 41067 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Rampa obniżania, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-RmpDec
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpInc | 41069 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Rampa wrostu, konf.char.integracji sieciowej 2 | UtilCrv2-RmpInc
Inverter.PlntCtl.VRef | 40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | - | RW | V | 80 V do 245 V | 230 V |  | - | Napięcie odniesienia, sterowanie instalacji | VRef
Inverter.PlntCtl.VRefOfs | 40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | - | RW | V | -20 V do 20 V | 0 V |  | - | Korek.napięcie odniesienia, sterowanie instalacji | VRefOfs
GridMs.Hz | 30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | - | RO | Hz | - | - | - | - | Częstotliwość sieci | GridMs.Hz
GridMs.TotVA | 30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | - | RO | VA | - | - | - | - | Moc pozorna | GridMs.TotVA
GridMs.VA.phsA | 30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L1 | GridMs.VA.phsA
GridMs.VA.phsB | 30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L2 | GridMs.VA.phsB
GridMs.VA.phsC | 30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L3 | GridMs.VA.phsC
GridMs.TotVAr | 30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | - | RO | VAr | - | - | - | - | Moc bierna | GridMs.TotVAr
GridMs.VAr.phsA | 30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna L1 | GridMs.VAr.phsA
GridMs.VAr.phsB | 30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna L2 | GridMs.VAr.phsB
GridMs.VAr.phsC | 30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna L3 | GridMs.VAr.phsC
GridMs.TotPFPrc | 30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Współczynnik przesunięcia | GridMs.TotPF
GridMs.TotW | 30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | - | RO | W | - | - | - | - | Moc | Pac
GridMs.W.phsA | 30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc L1 | GridMs.W.phsA
GridMs.W.phsB | 30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc L2 | GridMs.W.phsB
GridMs.W.phsC | 30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc L3 | GridMs.W.phsC
GridMs.A.phsA | 30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L1 | GridMs.A.phsA
GridMs.A.phsB | 30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L2 | GridMs.A.phsB
GridMs.A.phsC | 30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L3 | GridMs.A.phsC
GridMs.TotA | 30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci | -
GridMs.PhV.phsA | 30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L1 | GridMs.PhV.phsA
GridMs.PhV.phsB | 30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L2 | GridMs.PhV.phsB
GridMs.PhV.phsC | 30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L3 | GridMs.PhV.phsC
Inverter.WLim | 30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | - | RO | W | 0 W do 25000 W | 25000 W | - | - | Maksymalna moc czynna urządzenia | Plimit
Inverter.WMax | 30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 25000 W | 25000 W | - | - | Ustawiona granica mocy czynnej | Pmax
Inverter.WMax | 40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | - | RW | W | 0 W do 25000 W | 25000 W | - | - | Ustawiona granica mocy czynnej | Pmax
Inverter.WGra | 40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 1000% | 20 % |  | - | Gradient mocy czynnej | WGra
Inverter.DclVol | 30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie w obwodzie pośrednim | Inv.DclVol
Inverter.VAMax | 40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | - | RW | VA | 0 VA do 25000 VA | 25000 VA | - | - | Ustawiona granica mocy pozornej | Smax
Inverter.VALim | 40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | - | RO | VA | 0 VA do 25000 VA | 25000 VA | - | - | Maksymalna moc pozorna urządzenia | Slimit
Inverter.VArLimQ1 | 41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40245 | VArRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | - | RO | VAr | 0 VAr do 25000 VAr | 25000 VAr | - | - | Maksymalna osiągalna moc bierna kwadrant 1 | -
Inverter.VArLimQ4 | 41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40248 | VArRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | - | RO | VAr | 0 VAr do 25000 VAr | 25000 VAr | - | - | Maksymalna osiągalna moc bierna kwadrant 4 | -
Inverter.PFLimQ1 | 41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40252 | PFRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | - | RO | - | 0 do 0 | 0 | - | - | Minimalny osiągalny cos(phi) kwadrant 1 | -
Inverter.PFLimQ4 | 41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40255 | PFRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | - | RO | - | 0 do 0 | 0 | - | - | Minimalny osiągalny cos(phi) kwadrant 4 | -
Inverter.VArGra | 40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1% do 50% | 20 % |  | - | Gradient mocy biernej | VArGra
Isolation.FltA | 31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd uszkodzeniowy | Iso.FltA
Isolation.LeakRis | 30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | - | RO | Om | - | - | - | - | Rezystancja izolacji | Riso
Metering.TotOpTms | 30521 | 4 | U64 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas pracy | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTms | 30541 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas pracy | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTmhSet | 41173 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h do 440000 h | 0 h | - | - | Ustaw łączny czas pracy w punkcie przyłącza sieci | Mt.TotTmhSet
Metering.TotFeedTms | 30525 | 4 | U64 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas zasilania | Mt.TotOpTmh
Metering.TotFeedTms | 30543 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas zasilania | Mt.TotOpTmh
Metering.TotWhOut | 30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - | RO RO | Wh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total
Metering.TotWhOut | 30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total
Metering.TotWhOut | 30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total
Metering.TotWhOut | 30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total
Metering.TotkWhOutSet | 41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | od 0 kWh do 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Ustaw uzysk całkowity | Mt.TotkWhSet
Nameplate.ComRev | 40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Wersja komunikacji | ComRev
Nameplate.Location | 40631 | 16 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.SerNum | 30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Numer seryjny | SerNumSet, Serial Number
Nameplate.SerNum | 40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Numer seryjny | SerNumSet, Serial Number
Nameplate.MainModel | 30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: Falownik fotowoltaiczny (DevClss1) | 1 | - | - | Klasa urządzenia | MainModel
Nameplate.Model | 30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9284: STP 20000TL-30 (STP 20000TL-30) 9285: STP 25000TL-30 (STP 25000TL-30) 9336: STP 15000TL-30 (STP 15000TL-30) 9337: STP 17000TL-30 (STP 17000TL-30) | 1 | - | - | Typ urządzenia | Model
Nameplate.CmpMain.SwRev | 40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Wersja firmware procesora głównego | HP.swRev
Nameplate.CmpSigProc.SwRev | 40065 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Wersja oprogramowania sprzętowego modułu logiki | CPLD.swRev
Nameplate.CmpSigProc.Rev | 40809 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 255 | 0 | - | - | Wersja modyfikacji modułu logiki | CPLD.RevVer
Operation.GriSwCnt | 30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba włączeń sieci | Op.GriSwCnt
Operation.GriSwStt | 30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Zamknięty (Cls) 311: Otwarta (Opn) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Przekaźnik/stycznik sieciowy | Op.GriSwStt
Operation.OpMod | 40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stop (Stop) 443: Napięcie stałe (VolDCConst) | 1 | - | - | Stan pracy | Op.OpModSet
Operation.DrtStt | 30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Wyłączenie na skutek temper. (TmpDrt) 884: Opcja nieaktywna (NoneDrt) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Redukcja mocy | Inv.TmpLimStt
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 25000 W | 25000 W |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 25000 W | 25000 W |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-WNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -100% do 100% | 0 % |  | - | Wart.zad.mocy biernej w % | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100% do 100% | 0 % |  | - | Wart.zad.mocy biernej w % | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom | 40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 10% | 0 % |  | - | Gradient mocy b., konf.char.mocy biernej/nap.Q(U) | Q-VArGraNom
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms | 40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s do 5 s | 0 s |  | - | Opóźnienie blokady PWM, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-PWMTms
Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod | 40244 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40476 | ArGraMod | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Dyrektywa średnionapięciowa (Niemcy) (MVtgDirective) | 2 |  | - | Statyka prądu biernego, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-ArGraMod
Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin | 40252 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40481 | DbVMin | 128 | 1 | int16 | - | RW | % | -40% do 0% | -10 % |  | - | D.gran.pasma martw.nap., konf.pełn.dyn.wsp.sieci | DGS-DbVolNomMin
Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax | 40254 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40482 | DbVMax | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% do 40% | 10 % |  | - | G.gran.pasma martw.nap., konf.pełn.dyn.wsp.sieci | DGS-DbVolNomMax
Inverter.WGraEna | 40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 2 |  | - | Aktywacja gradientu mocy czynnej | WGraEna
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom | 40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy biernej przez sterownik inst. | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | - | RW | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy biernej przez sterownik inst. | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom | 40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | - | RW | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF | 40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Współczynnik przesunięcia przez sterownik inst. | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt | 40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | - | - |  | Rodzaj wzbudzenia przez sterownik instalacji | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | 40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | - | RW | - | - | - | - |  | Wartość zadana cos(Phi) wg konwencji EEI | -
Inverter.FstStop | 40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Stop (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Całkowite zatrzymanie (FulStop) | - | - |  | Wyłączenie szybkie | -
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod | 41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie ustawień fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Tryb pracy przy braku ograniczania mocy czynnej | WCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut | 41195 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s do 86400 s | 600 s | - | - | Timout przy braku ograniczania mocy czynnej | WCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom | 41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % | - | - | Fallback ogr. m.cz. P w % WMax dla br. ogr. m.cz. | WCtlCom.FlbNom
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod | 41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie ustawień fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Tryb pracy przy braku regulacji mocy biernej | QCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut | 41221 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s do 86400 s | 600 s | - | - | Timout przy braku regulacji mocy biernej | QCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom | 41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -50% do 50% | 0 % | - | - | Fallback ogr. m.b. Q w % WMax dla br. ogr. m.b. | QCtlCom.FlbNom
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie ustawień fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Tryb pracy przy braku zadanego cos fi | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 41227 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s do 86400 s | 600 s | - | - | Timeout przy braku zadanego cos fi | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF | 41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 do 1 | 1 | - | - | Fallback cos fi przy braku zadanego cos fi | PFCtlCom.Flb
Operation.Dmd.VArCtl | 31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Aktualna zadana moc bierna Q | Op.Dmd.VArCtl
Inverter.VArModCfg.VArModDmd | 30919 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 2476: Jak statyczna regulacja napięcia (VArModRef) | 1 |  | - | Tr.pra.st.utrz.nap. Q on Demand,konf.st.utrz.nap. | Q-VArModDmd
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Błąd (Alm) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 1725: Brak połączenia (NotConn) | 4 | - | - | Status połączenia Speedwire z SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Szybkość połączenia z SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Półdupleks (HalfDpx) 1727: Dupleks pełny (FulDpx) | 1 | - | - | Modus dupleks SMACOM A | -
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 1725: Brak połączenia (NotConn) | 4 | - | - | Status połączenia Speedwire z SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Szybkość połączenia z SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Półdupleks (HalfDpx) 1727: Dupleks pełny (FulDpx) | 1 | - | - | Modus dupleks SMACOM B | -
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.MacId | 40155 | 2 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 1 | - | - | Włączona automatyczna konfiguracja Speedwire | -
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40001 | SID | - | - | uint32 | - | R | - | - | 0x53756e53 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40003 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40004 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 66 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40005 | Mn | - | - | string16 | - | R | - | - | SMA |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40021 | Md | - | - | string16 | - | R | - | - | Solar Inverter |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40071 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 11 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40072 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 13 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40086 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 12 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40087 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 98 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40092 | CfgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40093 | ChgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40094 | Cap | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40096 | Ctl | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40187 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 50 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40192 | A_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40199 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40201 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40203 | Hz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40205 | VA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40207 | VAr_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40209 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40212 | WH_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40218 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40223 | Tmp_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40238 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 120 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40239 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 26 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40242 | WRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40244 | VARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40249 | VArRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40251 | ARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40256 | PFRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40258 | WHRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40260 | AhrRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40262 | MaxChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40264 | MaxDisChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40266 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 121 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40267 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 30 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40288 | WMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40289 | VRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40290 | VRefOfs_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40291 | VMinMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40292 | VAMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40293 | VArMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40294 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40296 | MaxRmpRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40297 | ECPNomHz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40298 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 122 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40299 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 44 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40343 | Ris_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40344 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 123 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40345 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40365 | VArPct_Mod | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40367 | WMaxLimPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40368 | OutPFSet_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40369 | VArPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40370 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 124 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40371 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40388 | WChaMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40392 | ChaState_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40394 | InBatV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40396 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 126 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40397 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40403 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40404 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40405 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40406 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40407 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40461 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40462 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 127 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40463 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 10 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40470 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40471 | HzStrStop_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40472 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40474 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40475 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 14 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40480 | FilTms | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40487 | ArGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40488 | VRefPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40490 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 131 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40491 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40497 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40498 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40499 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40500 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40501 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40554 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40556 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 132 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40557 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40563 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40564 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40565 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40566 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40567 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40621 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40622 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 160 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40623 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40624 | DCA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40625 | DCV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40626 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40630 | N | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40632 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40652 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40672 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40692 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40712 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40732 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40752 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 129 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40753 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40754 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40755 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40759 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40760 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40761 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40762 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40764 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40813 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40814 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 130 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40815 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40816 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40817 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40821 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40822 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40823 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40824 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40826 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40875 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | 30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Versionsnummer SMA Modbus-Profil | -
Nameplate.SusyId | 30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUSyID Modul | -
Nameplate.SerNum | 30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seriennummer | SMA-SN,SN
- | 42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit ID des Wechselrichters | -
- | 43090 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA Grid Guard-Code | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hersteller | -
DtTm.Tm | 30193 | 2 | U32 | DT | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Systemzeit | -