Nome di oggetto | Indirizzo registro SMA | Numero di registri SMA collegati | Tipo di dati SMA | Formato dati SMA | Accesso SMA | Indirizzo registro SunSpec | Nome SunSpec | Informazioni modello SunSpec | Numero di registri SunSpec collegati | Tipo di dati SunSpec | Registro fattore di graduzione SunSpec | Accesso a SunSpec | Unità | Range di valori | Valore predefinito | Grid Guard | Oggetto di controllo impianto | Definizione (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Durata | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tempo di attesa fino all’immissione in rete | Op.TmsRmg
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 1 W | 0 W | - | - | Potenza nominale nello stato OK | -
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 1 W | 0 W | - | - | Potenza nominale nello stato OK | -
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 1 W | 0 W | - | - | Potenza nominale nello stato Avvertenza | -
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 1 W | 0 W | - | - | Potenza nominale nello stato Errore | -
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Errore (Alm) 303: Off (Off) 307: Ok (Ok) 455: Avvertenza (Wrn) | 2 | - | - | Stato | Op.Health
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Contattare il produttore (PrioA) 337: Contattare l’installatore (PrioC) 338: Non valido (PrioIna) 887: Nessuna (NonePrio) | 3 | - | - | Azione consigliata | Op.Prio
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: Nessuna (NoneMsg) | 1 | - | - | Messaggio | -
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: Nessuna (NoneDsc) | 1 | - | - | Provvedimento di eliminazione errore | -
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Numero di eventi per utente | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Numero di eventi per utente | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Numero di eventi per installatore | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Numero di eventi per installatore | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Numero di eventi per servizio assistenza | Op.EvtCntSvc
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Numero di eventi per servizio assistenza | Op.EvtCntSvc
Operation.Evt.EvtNoShrt | 30197 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Codice evento attuale | Op.EvtNo
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40230 40226 | EvtVnd1 Evt1 | 101 101 | 2 2 | uint32 uint32 | - | RO RO | - |  | - | - | - | Codice evento attuale per produttore | Op.EvtNoDvlp
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 a 4294967294 | 0 | - | - | Pacchetto software | Pkg.swRev
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Rendimento giornaliero | -
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Rendimento giornaliero | -
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Rendimento giornaliero | -
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Rendimento giornaliero | -
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stato comm. relè di rete (GriSwCpy) 1341: Segnalazione di disturbo (FltInd) 1342: Controllo ventilatore (FanCtl) 1343: Autoconsumo (SelfCsmp) 1349: Controllo tramite comunicazione (ComCtl) 1359: Accumulatore batteria (BatCha) | 2 | - | - | Modo di funzionamento del relè multifunzione | Mlt.OpMode
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Lingua dell’interfaccia | CntrySet.Lang
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stato contatore alimentazione di rete | GM.TotWhOut
Operation.OpStt | 40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 295: MPP (Mpp) 1467: Avvio (Str) 381: Stop (Stop) 2119: Limit. aut. (Drt) 1469: Spegnere (Shtdwn) 1392: Errore (Flt) 1480: Attesa azienda fornitrice di energia (WaitUtil) 1393: Attesa tens. FV (WaitPV) 443: Tensione costante (VolDCConst) 1855: Funzionamento stand-alone (SocOp) | 2 | - | - | Stato di esercizio | -
Operation.PvGriConn | 30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1779: Separato (Dscon) 1780: Rete di corrente pubblica (PubGri) 1781: Rete ad isola (IsoGri) | 1 | - | - | Collegamento a rete dell’impianto FV | -
Coolsys.Cab.TmpVal | 30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Temperatura interna | -
Coolsys.Cab.TmpVal | 34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura interna | -
DcMs.Amp | 30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Corrente CC ingresso | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Amp | 30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Corrente CC ingresso | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Amp | 31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Corrente CC ingresso | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Amp | 31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Corrente CC ingresso | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp
DcMs.Vol | 30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Tensione CC ingresso | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol
DcMs.Vol | 30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Tensione CC ingresso | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol
DcMs.Watt | 30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | Potenza CC ingresso | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt
DcMs.Watt | 30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | Potenza CC ingresso | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt
DcCfg.StrTms | 41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s a 4 s | 1 s | - | - | Ritardo di avvio ingresso | A.StrTms, B.StrTms
DcCfg.StrTms | 41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s a 4 s | 1 s | - | - | Ritardo di avvio ingresso | A.StrTms, B.StrTms
DcCfg.StrVol | 41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V a 800 V | 188 V | - | - | Tensione minima ingresso | A.VStr, B.VStr
DcCfg.StrVol | 41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V a 800 V | 188 V | - | - | Tensione minima ingresso | A.VStr, B.VStr
GridGuard.Cntry | 40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Impostazione speciale (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Funzionamento ad isola 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Funzionamento ad isola 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Altro standard (OthStd) 1020: Direttiva media tensione (Germania) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 esterno (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | 13 | - | - | Norma nazionale impostata | Cntry
GridGuard.CntrySet | 41121 | 2 | U32 | FUNZIONE_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Funzionamento ad isola 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Funzionamento ad isola 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Altro standard (OthStd) 1020: Direttiva media tensione (Germania) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 esterno (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) | - |  | - | Imposta norma nazionale | CntrySet
GridGuard.Cntry.VRtg | 40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V a 280 V | 230 V |  | - | Tensione nominale di rete | VRtg
GridGuard.Cntry.HzRtg | 40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | - | RW | Hz | 44 Hz a 65 Hz | 50 Hz |  | - | Frequenza nominale | HzRtg
GridGuard.Cntry.LeakRisMin | 41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 100000 Ω a 1000000 Ω | 200000 Ω |  | - | Resistenza min. di isolamento | Iso.LeakRisMin
GridGuard.Cntry.VolCtl.Max | 40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 300 V a 420 V | 400 V |  | - | Monitoraggio della tensione soglia max. superiore | VolCtl.Max
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms | 40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0.1 ms ... 5 ms | 0.312 ms |  | - | Monitor. tensione soglia max. sup. tpo intervento | VolCtl.MaxTmms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff | 41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V a 300 V | 280 V |  | - | Monitoraggio della tensione soglia max. superiore come valore effettivo | VolCtl.MaxEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms | 41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms a 60000 ms | 10000 ms |  | - | Monitoraggio della tensione soglia max. superiore come valore effettivo tempo di intervento | VolCtl.MaxEffTm
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim | 40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V a 300 V | 280 V |  | - | Monitoraggio della tensione soglia max. media | VolCtl.hhLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms | 40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms a 60000 ms | 10000 ms |  | - | Monitor. tens. soglia max. media tempo intervento | VolCtl.hhLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim | 40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V a 280 V | 264.5 V |  | - | Monitoraggio della tensione soglia max. inferiore | VolCtl.hLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms | 40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms a 60000 ms | 200 ms |  | - | Monitor. tensione soglia max. inf. tpo intervento | VolCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim | 40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V a 230 V | 184 V |  | - | Monitoraggio della tensione soglia min. superiore | VolCtl.lLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms | 40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms a 60000 ms | 200 ms |  | - | Monitor. tens. soglia min. sup. tempo intervento | VolCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim | 40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V a 230 V | 100 V |  | - | Monitoraggio della tensione soglia min. media | VolCtl.llLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms | 40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms a 60000 ms | 10000 ms |  | - | Monitor. tensione soglia min. media tpo intervento | VolCtl.llLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin | 41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45 V a 240 V | 45 V |  | - | Tensione min. per riconnessione | VolCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax | 41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V a 280 V | 280 V |  | - | Tensione max. per riconnessione | VolCtl.ReconMax
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim | 40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz a 65 Hz | 51.5 Hz |  | - | Monitoraggio frequenza soglia max. media | FrqCtl.hhLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms | 40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms a 10000 ms | 10000 ms |  | - | Monitor. frequ. soglia max. media tpo intervento | FrqCtl.hhLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim | 40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz a 65 Hz | 50.2 Hz |  | - | Monitoraggio frequenza soglia max. inferiore | FrqCtl.hLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms | 40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms a 90000 ms | 200 ms |  | - | Monitor. frequ. soglia max. inf. tpo intervento | FrqCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim | 40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz a 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | Monitoraggio frequenza soglia min. superiore | FrqCtl.lLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms | 40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms a 300000 ms | 200 ms |  | - | Monitor. frequ. soglia min. sup. tempo intervento | FrqCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim | 40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz a 60 Hz | 44 Hz |  | - | Monitoraggio frequenza soglia min. media | FrqCtl.llLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms | 40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms a 300000 ms | 300000 ms |  | - | Monitor. frequ. soglia min. media tempo intervento | FrqCtl.llLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff | 41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V a 230 V | 100 V |  | - | Monitoraggio della tensione soglia min. inferiore come valore effettivo | VolCtl.MinEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms | 41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms a 60000 ms | 10000 ms |  | - | Monitoraggio della tensione soglia min. inferiore come valore effettivo tempo di intervento | VolCtl.MinEffTm
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin | 41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz a 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | Frequenza inferiore per riconnessione | FrqCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax | 41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz a 65 Hz | 50.05 Hz |  | - | Frequenza superiore per riconnessione | FrqCtl.ReconMax
Inverter.DGSModCfg.DGSMod | 40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1265: Sostegno dinamico di rete limitato (DGSPa) 1264: Sostegno dinamico di rete completo (DGSFl) | 1 |  | - | Modo di esercizio del sostegno dinamico di rete, configurazione del sostegno dinamico di rete | DGS-DGSMod
Inverter.DGSModCfg.HystVolNom | 40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% a 100% | 5 % |  | - | Tensione di isteresi, configurazione del sostegno dinamico di rete | DGS-HystVolNom
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom | 40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% a 100% | 70 % |  | - | Tensione di blocco PWM, configurazione del sostegno dinamico di rete | DGS-PWMVolNom
Inverter.VArModCfg.VArMod | 30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Off (Off) 1069: Crv.car. pot.reatt./tens Q(U) (VArCtlVol) 1070: Pot. reatt. Q, impost. diretta (VArCnstNom) 1072: Q, preimp. da sist. ctr. imp. (VArCtlCom) 1074: cos Phi, impostazione diretta (PFCnst) 1075: cos Phi, imp. da contr. imp. (PFCtlCom) 1076: Curva caratt. cos Phi (PFCtlW) 1984: Crv.car. pot.reatt./tens Q(U) con pti. di appoggio (VArCtlVolCrv) 2270: Preimp. cos Phi o Q via sist. contr. impianto (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Mod.es.mant.tens.statica,conf. del mant.tens stat. | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.VArMod | 40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Off (Off) 1069: Crv.car. pot.reatt./tens Q(U) (VArCtlVol) 1070: Pot. reatt. Q, impost. diretta (VArCnstNom) 1072: Q, preimp. da sist. ctr. imp. (VArCtlCom) 1074: cos Phi, impostazione diretta (PFCnst) 1075: cos Phi, imp. da contr. imp. (PFCtlCom) 1076: Curva caratt. cos Phi (PFCtlW) 1984: Crv.car. pot.reatt./tens Q(U) con pti. di appoggio (VArCtlVolCrv) 2270: Preimp. cos Phi o Q via sist. contr. impianto (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Mod.es.mant.tens.statica,conf. del mant.tens stat. | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr | 40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sovraeccitato (OvExt) 1042: Sottoeccitato (UnExt) | 1 |  | - | Tipo ecc. p. iniz., config. curva car. cos Phi (P) | PF-PFExtStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr | 40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | da 0.8 a 1 | 1 |  | - | cos Phi pun. iniz., config. curva car. cos Phi (P) | PF-PFStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr | 40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 100% | 0 % |  | - | Pot. att. pun. iniz., conf. curva car. cos Phi (P) | PF-WNomStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop | 40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sovraeccitato (OvExt) 1042: Sottoeccitato (UnExt) | 2 |  | - | Tipo ecc. pun. fin., conf. curva car. cos Phi (P) | PF-PFExtStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop | 40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | da 0.8 a 1 | 1 |  | - | cos Phi punto fin., conf. curva car. cos Phi (P) | PF-PFStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop | 40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 100% | 100 % |  | - | Pot. att. punto fin., conf. curva car. cos Phi (P) | PF-WNomStop
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | da 0.8 a 1 | 1 |  | - | Val.nom. del cos Phi, config. cos Phi, imp.diretta | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | da 0.8 a 1 | 1 |  | - | Val.nom. del cos Phi, config. cos Phi, imp.diretta | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sovraeccitato (OvExt) 1042: Sottoeccitato (UnExt) | 2 |  | - | Tipo ecc. cos Phi, config. cos Phi, imp.diretta | PF-PFExt
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sovraeccitato (OvExt) 1042: Sottoeccitato (UnExt) | 2 |  | - | Tipo ecc. cos Phi, config. cos Phi, imp.diretta | PF-PFExt
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod | 40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Off (Off) 1132: Gradiente lineare (WCtlHz) 3175: Gradiente lineare della potenza attiva massima (WCtlHzWMax) | 1 |  | - | Modo di esercizio della riduzione della potenza attiva con sovrafrequenza P (f) | P-WCtlHzMod
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra | 40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | - | RW | % | 2% a 10000% | 10 % |  | - | Grad. potenza attiva dopo freq. di resett., conf. del grad. lin. della pot. moment. | P-HzStopWGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr | 40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | - | RW | Hz | 0 Hz a 5 Hz | 0.2 Hz |  | - | Distanza della frequenza di avvio dalla frequenza di rete, configurazione del gradiente lineare della potenza momentanea | P-HzStr
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop | 40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | - | RW | Hz | 0 Hz a 5 Hz | 0.05 Hz |  | - | Distanza della frequenza di reset dalla frequenza di rete, configurazione del gradiente lineare della potenza momentanea | P-HzStop
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra | 40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | - | RW | % | 10% a 130% | 40 % |  | - | Gradiente potenza attiva, configurazione del gradiente lineare della potenza momentanea | P-WGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna | 40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Off (Off) 308: On (On) | 2 |  | - | Attivazione della funzione di trascinamento dell’indicatore, configurazione del gradiente lineare della potenza momentanea | P-HystEna
Inverter.WModCfg.WMod | 30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Off (Off) 1077: Limit. potenza attiva P in W (WCnst) 1078: Limit. pot. att. P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Lim.pot.att. P da sis.ctr.imp. (WCtlCom) | 4 |  | - | Modo di esercizio della gestione di immissione in rete | P-WMod
Inverter.WModCfg.WMod | 40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Off (Off) 1077: Limit. potenza attiva P in W (WCnst) 1078: Limit. pot. att. P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Lim.pot.att. P da sis.ctr.imp. (WCtlCom) | 4 |  | - | Modo di esercizio della gestione di immissione in rete | P-WMod
Inverter.WCtlVolModCfg.CrvNum | 40260 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 2 | 0 |  | - | Num. di curva caratt. del processo di controllo d’impianto P(U) | P-WCtlVolCrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.NumPt | 41023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 a 8 | 2 |  | - | Num. pt. da util., conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-NumPt
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XRef | 41025 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Tensione in Volt (XRefV) 1976: Tensione in percentuale di Un (XRefVNom) 2478: Secondi (XRefTms) | 2 |  | - | Rifer. asse X, conf. curve cart. int. rete 1 | UtilCrv1-XRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YRef | 41027 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1977: Var in percentuale di Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in percentuale di Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in percento della p.att. congelata (YRefWNomActl) 2479: Tensione in percent. di Unom (YRefVNom) | 2 |  | - | Rifer. asse Y, conf. curve cart. int. rete 1 | UtilCrv1-YRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal1 | 41029 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 1, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-XVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal1 | 41031 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 1, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-YVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal2 | 41033 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 2, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-XVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal2 | 41035 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 2, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-YVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal3 | 41037 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 3, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-XVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal3 | 41039 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 3, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-YVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal4 | 41041 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 4, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-XVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal4 | 41043 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 4, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-YVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal5 | 41045 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 5, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-XVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal5 | 41047 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 5, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-YVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal6 | 41049 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 6, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-XVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal6 | 41051 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 6, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-YVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal7 | 41053 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 7, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-XVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal7 | 41055 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 7, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-YVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal8 | 41057 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 8, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-XVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal8 | 41059 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 8, conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-YVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.CrvTms | 41017 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s a 1000 s | 10 s |  | - | Tmpo. imp. punto lav. curve car., conf. curve car. int. rete 1 | UtilCrv1-CrvTms
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpDec | 41019 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% a 10000% | 1200 % |  | - | Rampa abbass., config. della curve car. integr. rete 1 | UtilCrv1-RmpDec
Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpInc | 41021 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% a 10000% | 1200 % |  | - | Rampa innalz., config. della curve car. integr. rete 1 | UtilCrv1-RmpInc
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.NumPt | 41071 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 a 8 | 4 |  | - | Num. pt. da util., conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-NumPt
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XRef | 41073 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Tensione in Volt (XRefV) 1976: Tensione in percentuale di Un (XRefVNom) 2478: Secondi (XRefTms) | 2 |  | - | Un. entrata, config. della curve car. integr. rete 2 | UtilCrv2-XRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YRef | 41075 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1977: Var in percentuale di Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in percentuale di Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in percento della p.att. congelata (YRefWNomActl) 2479: Tensione in percent. di Unom (YRefVNom) | 1 |  | - | Rif. uscita, config. curve car. integr. rete 2 | UtilCrv2-YRef
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal1 | 41077 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 1, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-XVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal1 | 41079 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 1, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-YVal1
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal2 | 41081 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 2, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-XVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal2 | 41083 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 2, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-YVal2
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal3 | 41085 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 3, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-XVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal3 | 41087 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 3, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-YVal3
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal4 | 41089 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 4, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-XVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal4 | 41091 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 4, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-YVal4
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal5 | 41093 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 5, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-XVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal5 | 41095 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 5, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-YVal5
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal6 | 41097 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 6, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-XVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal6 | 41099 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 6, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-YVal6
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal7 | 41101 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 7, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-XVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal7 | 41103 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 7, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-YVal7
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal8 | 41105 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 a 280 | 100 |  | - | Val. X 8, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-XVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal8 | 41107 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 a 100 | 100 |  | - | Val. Y 8, conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-YVal8
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.CrvTms | 41065 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s a 1000 s | 10 s |  | - | Tmpo. imp. punto lav. curve car., conf. curve car. int. rete 2 | UtilCrv2-CrvTms
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpDec | 41067 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% a 10000% | 1200 % |  | - | Rampa abbass., config. della curve car. integr. rete 2 | UtilCrv2-RmpDec
Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpInc | 41069 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% a 10000% | 1200 % |  | - | Rampa innalz., config. della curve car. integr. rete 2 | UtilCrv2-RmpInc
Inverter.PlntCtl.VRef | 40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | - | RW | V | 80 V a 245 V | 230 V |  | - | Tensione di riferimento, sistema controllo impianto | VRef
Inverter.PlntCtl.VRefOfs | 40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | - | RW | V | -20 V a 20 V | 0 V |  | - | Tensione di correzione di riferimento, sistema di controllo impianto | VRefOfs
GridMs.Hz | 30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | - | RO | Hz | - | - | - | - | Frequenza di rete | GridMs.Hz
GridMs.TotVA | 30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | - | RO | VA | - | - | - | - | Potenza apparente | GridMs.TotVA
GridMs.VA.phsA | 30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Potenza apparente L1 | GridMs.VA.phsA
GridMs.VA.phsB | 30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Potenza apparente L2 | GridMs.VA.phsB
GridMs.VA.phsC | 30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Potenza apparente L3 | GridMs.VA.phsC
GridMs.TotVAr | 30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | - | RO | VAr | - | - | - | - | Potenza reattiva | GridMs.TotVAr
GridMs.VAr.phsA | 30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potenza reattiva L1 | GridMs.VAr.phsA
GridMs.VAr.phsB | 30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potenza reattiva L2 | GridMs.VAr.phsB
GridMs.VAr.phsC | 30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potenza reattiva L3 | GridMs.VAr.phsC
GridMs.TotPFPrc | 30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fattore di sfasamento | GridMs.TotPF
GridMs.TotW | 30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | - | RO | W | - | - | - | - | Potenza | Pac
GridMs.W.phsA | 30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potenza L1 | GridMs.W.phsA
GridMs.W.phsB | 30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potenza L2 | GridMs.W.phsB
GridMs.W.phsC | 30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potenza L3 | GridMs.W.phsC
GridMs.A.phsA | 30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Corrente di rete fase L1 | GridMs.A.phsA
GridMs.A.phsB | 30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Corrente di rete fase L2 | GridMs.A.phsB
GridMs.A.phsC | 30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Corrente di rete fase L3 | GridMs.A.phsC
GridMs.TotA | 30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Corrente di rete | -
GridMs.PhV.phsA | 30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Tensione di rete fase L1 | GridMs.PhV.phsA
GridMs.PhV.phsB | 30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Tensione di rete fase L2 | GridMs.PhV.phsB
GridMs.PhV.phsC | 30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Tensione di rete fase L3 | GridMs.PhV.phsC
Inverter.WLim | 30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | - | RO | W | 0 W a 25000 W | 25000 W | - | - | Potenza att. max. apparecchio | Plimit
Inverter.WMax | 30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 25000 W | 25000 W | - | - | Soglia impost. potenza attiva | Pmax
Inverter.WMax | 40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | - | RW | W | 0 W a 25000 W | 25000 W | - | - | Soglia impost. potenza attiva | Pmax
Inverter.WGra | 40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% a 1000% | 20 % |  | - | Gradiente potenza attiva | WGra
Inverter.DclVol | 30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tensione del circuito intermedio | Inv.DclVol
Inverter.VAMax | 40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | - | RW | VA | 0 VA a 25000 VA | 25000 VA | - | - | Limite impostato di potenza apparente | Smax
Inverter.VALim | 40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | - | RO | VA | 0 VA a 25000 VA | 25000 VA | - | - | Potenza apparente max. apparecchio | Slimit
Inverter.VArLimQ1 | 41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40245 | VArRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | - | RO | VAr | 0 VAr a 25000 VAr | 25000 VAr | - | - | Potenza reattiva massima raggiungibile quadrante 1 | -
Inverter.VArLimQ4 | 41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40248 | VArRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | - | RO | VAr | 0 VAr a 25000 VAr | 25000 VAr | - | - | Potenza reattiva massima raggiungibile quadrante 4 | -
Inverter.PFLimQ1 | 41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40252 | PFRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | - | RO | - | 0 a 0 | 0 | - | - | Cos(phi) min. raggiungibile quadrante 1 | -
Inverter.PFLimQ4 | 41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40255 | PFRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | - | RO | - | 0 a 0 | 0 | - | - | Cos(phi) min. raggiungibile quadrante 4 | -
Inverter.VArGra | 40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1% a 50% | 20 % |  | - | Gradiente potenza reattiva | VArGra
Isolation.FltA | 31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Corrente di guasto | Iso.FltA
Isolation.LeakRis | 30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | - | RO | Ohm | - | - | - | - | Resistenza di isolamento | Riso
Metering.TotOpTms | 30521 | 4 | U64 | Durata | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tempo di funzionamento | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTms | 30541 | 2 | U32 | Durata | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tempo di funzionamento | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTmhSet | 41173 | 2 | U32 | Durata | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h a 440000 h | 0 h | - | - | Imposta tempo funz. tot. nel punto di colleg. rete | Mt.TotTmhSet
Metering.TotFeedTms | 30525 | 4 | U64 | Durata | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tempo di immissione | Mt.TotOpTmh
Metering.TotFeedTms | 30543 | 2 | U32 | Durata | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tempo di immissione | Mt.TotOpTmh
Metering.TotWhOut | 30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - | RO RO | Wh | - | - | - | - | Rendimento totale | E-Total
Metering.TotWhOut | 30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Rendimento totale | E-Total
Metering.TotWhOut | 30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Rendimento totale | E-Total
Metering.TotWhOut | 30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Rendimento totale | E-Total
Metering.TotkWhOutSet | 41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh a 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Imposta rendimento totale | Mt.TotkWhSet
Nameplate.ComRev | 40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 4294967294 | 0 | - | - | Versione comunicazione | ComRev
Nameplate.Location | 40631 | 16 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.SerNum | 30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 4294967294 | 0 | - | - | Numero di serie | SerNumSet, Serial Number
Nameplate.SerNum | 40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 a 4294967294 | 0 | - | - | Numero di serie | SerNumSet, Serial Number
Nameplate.MainModel | 30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: Inverter solari (DevClss1) | 1 | - | - | Categoria apparecchio | MainModel
Nameplate.Model | 30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9284: STP 20000TL-30 (STP 20000TL-30) 9285: STP 25000TL-30 (STP 25000TL-30) 9336: STP 15000TL-30 (STP 15000TL-30) 9337: STP 17000TL-30 (STP 17000TL-30) | 1 | - | - | Tipo di apparecchio | Model
Nameplate.CmpMain.SwRev | 40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 4294967294 | 0 | - | - | Versione del firmware del processore principale | HP.swRev
Nameplate.CmpSigProc.SwRev | 40065 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 4294967294 | 0 | - | - | Versione firmware del componente logico | CPLD.swRev
Nameplate.CmpSigProc.Rev | 40809 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 a 255 | 0 | - | - | Stato di modifica del componente logico | CPLD.RevVer
Operation.GriSwCnt | 30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Collegamenti alla rete | Op.GriSwCnt
Operation.GriSwStt | 30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Chiuso (Cls) 311: Aperto (Opn) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | 2 | - | - | Relè/contattore di rete | Op.GriSwStt
Operation.OpMod | 40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 381: Stop (Stop) 443: Tensione costante (VolDCConst) | 1 | - | - | Condizione di funzionamento | Op.OpModSet
Operation.DrtStt | 30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Limit. autom. per temperatura (TmpDrt) 884: Non attivo (NoneDrt) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | 2 | - | - | Riduzione della potenza | Inv.TmpLimStt
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 25000 W | 25000 W |  | - | Limitazione potenza attiva P, configurazione della potenza attiva | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W a 25000 W | 25000 W |  | - | Limitazione potenza attiva P, configurazione della potenza attiva | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 100% | 100 % |  | - | Limitazione potenza attiva P, configurazione della potenza attiva | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 100% | 100 % |  | - | Limitazione potenza attiva P, configurazione della potenza attiva | P-WNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -100% a 100% | 0 % |  | - | Valore nominale potenza reattiva in % | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100% a 100% | 0 % |  | - | Valore nominale potenza reattiva in % | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom | 40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 10% | 0 % |  | - | Gradiente potenza reattiva, configurazione della curva caratteristica della potenza reattiva/tensione Q(U) | Q-VArGraNom
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms | 40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s a 5 s | 0 s |  | - | Rit. di blocco PWM, configurazione del sostegno dinamico di rete | DGS-PWMTms
Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod | 40244 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40476 | ArGraMod | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Direttiva media tensione (Germania) (MVtgDirective) | 2 |  | - | Modo statico corrente reattiva, configurazione del sostegno dinamico di rete completo | DGS-ArGraMod
Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin | 40252 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40481 | DbVMin | 128 | 1 | int16 | - | RW | % | -40% a 0% | -10 % |  | - | Limite inferiore banda morta tensione, configurazione del sostegno dinamico di rete completo | DGS-DbVolNomMin
Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax | 40254 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40482 | DbVMax | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% a 40% | 10 % |  | - | Limite superiore banda morta tensione, configurazione del sostegno dinamico di rete completo | DGS-DbVolNomMax
Inverter.WGraEna | 40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Off (Off) 308: On (On) | 2 |  | - | Attivazione del gradiente di potenza attiva | WGraEna
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom | 40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Limit.stat.norm.pot.reatt. mod.f.ble c.contr.impto | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | - | RW | % | - | - | - |  | Lim. normalizz. potenza reattiva da contr. imp. | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom | 40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Limit.stat.norm.pot.imm.rte mod.f.ble c.contr.impto | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | - | RW | % | - | - | - |  | Lim. normalizz. potenza attiva da contr. imp. | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF | 40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Fattore di sfasamento mediante controllo impianto | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt | 40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Sovraeccitato (OvExt) 1042: Sottoeccitato (UnExt) | - | - |  | Tipo di eccitazione mediante il controllo impianto | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | 40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | - | RW | - | - | - | - |  | Valore nominale cos(Phi) secondo convenzione EEI | -
Inverter.FstStop | 40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Stop (Stop) 1467: Avvio (Str) 1749: Arresto totale (FulStop) | - | - |  | Spegnimento rapido | -
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod | 41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Mantenere valori (UsStp) 2507: Utilizzo impostazione fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Modo eser. per mancata limitazione potenza attiva | WCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut | 41195 | 2 | U32 | Durata | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s a 86400 s | 600 s | - | - | Timeout per mancata limitazione potenza attiva | WCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom | 41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% a 100% | 100 % | - | - | Fallback lim.pot.at. P in %WMax p. mancata l.p.a. | WCtlCom.FlbNom
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod | 41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Mantenere valori (UsStp) 2507: Utilizzo impostazione fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Modo es. per mancata regolazione potenza reattiva | QCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut | 41221 | 2 | U32 | Durata | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s a 86400 s | 600 s | - | - | Timeout per mancata regolazione potenza reattiva | QCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom | 41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -50% a 50% | 0 % | - | - | Fallback pot.reat. Q in %WMax p. mancata reg.p.r. | QCtlCom.FlbNom
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Mantenere valori (UsStp) 2507: Utilizzo impostazione fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Modo esercizio per mancata preimpostazione cos Phi | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 41227 | 2 | U32 | Durata | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s a 86400 s | 600 s | - | - | Timeout per mancata preimpostazione cos Phi | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF | 41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | da 0.8 a 1 | 1 | - | - | Fallback cos Phi per mancata preimpostaz. cos Phi | PFCtlCom.Flb
Operation.Dmd.VArCtl | 31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Preimpostazione attuale potenza reattiva Q | Op.Dmd.VArCtl
Inverter.VArModCfg.VArModDmd | 30919 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Off (Off) 2476: Come tenuta di tensione statica (VArModRef) | 1 |  | - | Mo.eserc.ten.tens.st.p.Q on Dem.,conf.ten.tens.st. | Q-VArModDmd
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Errore (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Avvertenza (Wrn) 1725: Nessun collegamento (NotConn) | 4 | - | - | Stato di collegamento Speedwire di SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Velocità di collegamento di SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Half-Duplex (HalfDpx) 1727: Full-Duplex (FulDpx) | 1 | - | - | Modo duplex da SMACOM A | -
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Errore (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Avvertenza (Wrn) 1725: Nessun collegamento (NotConn) | 4 | - | - | Stato di collegamento Speedwire di SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Velocità di collegamento di SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Half-Duplex (HalfDpx) 1727: Full-Duplex (FulDpx) | 1 | - | - | Modo duplex da SMACOM B | -
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.MacId | 40155 | 2 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Sì (Yes) 1130: No (No) | 1 | - | - | Configurazione automatica Speedwire accesa | -
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40001 | SID | - | - | uint32 | - | R | - | - | 0x53756e53 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40003 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40004 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 66 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40005 | Mn | - | - | string16 | - | R | - | - | SMA |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40021 | Md | - | - | string16 | - | R | - | - | Solar Inverter |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40071 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 11 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40072 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 13 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40086 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 12 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40087 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 98 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40092 | CfgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40093 | ChgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40094 | Cap | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40096 | Ctl | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40187 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 50 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40192 | A_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40199 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40201 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40203 | Hz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40205 | VA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40207 | VAr_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40209 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40212 | WH_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40218 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40223 | Tmp_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40238 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 120 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40239 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 26 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40242 | WRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40244 | VARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40249 | VArRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40251 | ARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40256 | PFRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40258 | WHRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40260 | AhrRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40262 | MaxChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40264 | MaxDisChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40266 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 121 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40267 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 30 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40288 | WMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40289 | VRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40290 | VRefOfs_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40291 | VMinMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40292 | VAMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40293 | VArMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40294 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40296 | MaxRmpRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40297 | ECPNomHz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40298 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 122 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40299 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 44 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40343 | Ris_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40344 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 123 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40345 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40365 | VArPct_Mod | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40367 | WMaxLimPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40368 | OutPFSet_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40369 | VArPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40370 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 124 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40371 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40388 | WChaMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40392 | ChaState_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40394 | InBatV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40396 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 126 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40397 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40403 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40404 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40405 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40406 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40407 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40461 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40462 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 127 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40463 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 10 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40470 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40471 | HzStrStop_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40472 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40474 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40475 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 14 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40480 | FilTms | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40487 | ArGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40488 | VRefPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40490 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 131 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40491 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40497 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40498 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40499 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40500 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40501 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40554 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40556 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 132 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40557 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40563 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40564 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40565 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40566 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40567 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40621 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40622 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 160 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40623 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40624 | DCA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40625 | DCV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40626 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40630 | N | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40632 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40652 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40672 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40692 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40712 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40732 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40752 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 129 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40753 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40754 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40755 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40759 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40760 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40761 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40762 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40764 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40813 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40814 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 130 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40815 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40816 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40817 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40821 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40822 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40823 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40824 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40826 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40875 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | 30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Versionsnummer SMA Modbus-Profil | -
Nameplate.SusyId | 30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUSyID Modul | -
Nameplate.SerNum | 30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seriennummer | SMA-SN,SN
- | 42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit ID des Wechselrichters | -
- | 43090 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA Grid Guard-Code | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hersteller | -
DtTm.Tm | 30193 | 2 | U32 | DT | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Systemzeit | -